{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":14,"sheets":["ACB-JAPAN","ACB VN","ACB Accessory","MCCB-JAPAN","MCCB-VN","MCCB Adjustable","ELCB","MCCB Accessory","MCB China","MCB India","S-T S-N","Contactor Accessory","TH-T TH-N","MCCB MDU"],"not_rendered":{"charts":0,"images":107,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":15,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ACB-JAPAN","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,1,29,11],[24,4,24,6],[24,9,24,11],[0,0,0,5],[0,6,0,11],[1,0,1,5],[1,6,1,11],[3,1,3,11],[5,4,5,6],[5,9,5,11],[11,4,11,6],[11,9,11,11],[17,1,17,11],[19,4,19,6],[19,9,19,11],[31,4,31,6],[31,9,31,11],[36,4,36,6],[36,9,36,11],[48,0,49,0],[43,4,43,6],[43,9,43,11],[47,4,47,6],[47,9,47,11],[41,1,41,11]]}
["MÁY CẮT KHÔNG KHÍ – DÒNG WS",null,null,null,null,null,"AIR CIRCUIT BREAKER – WS SERIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản\nĐáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2; Ics = 100%Icu\nDòng định mức (In) từ 630A đến 6300A \nĐiện áp hoạt động định mức (Ue) lên đến 690V AC\nĐiện áp cách điện (Ui) lên đến 1000V AC\nĐã tích hợp relay bảo vệ điện tử",null,null,null,null,null,"Made in Japan\nComply with IEC Standard 60947-2 standard; Ics = 100%Icu\nRated current (In) 630A-6300A \nRated operational voltage (Ue) up to 690V AC\nRated insulation voltage (Ui) up to 1000V AC\nIntergrated Electronic Trip Relay"]
[]
[null,"ACB 630A đến 2000A, Icu=65kA tại 240-500V AC\nACB 630A to 2000A, Icu=65kA at 240-500V AC"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price"]
[null,"Loại cố định \nFixed type",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,630,null,null,"AE630-SW 3P 630A FIX","160001A00001L",65046000,null,null,"AE630-SW 4P 630A FIX","160011A00002C",77699000]
[null,1000,null,null,"AE1000-SW 3P 1000A FIX","160101A00004U",68502000,null,null,"AE1000-SW 4P 1000A FIX","160111A00006K",81812000]
[null,1250,null,null,"AE1250-SW 3P 1250A FIX","160201A00009R",73075000,null,null,"AE1250-SW 4P 1250A FIX","160211A0000BB",87344000]
[null,1600,null,null,"AE1600-SW 3P 1600A FIX","160301A0000GK",82779000,null,null,"AE1600-SW 4P 1600A FIX","160311A0000K8",98591000]
[null,2000,null,null,"AE2000-SWA 3P 2000A FIX","160421A0000SA",94290000,null,null,"AE2000-SWA 4P 2000A FIX","160431A0000T6",110708000]
["ACB AE2000 Series\nFixed Type","Loại di động\nDrawout type",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,630,null,null,"AE630-SW 3P 630A DR","160001A0002QM",86646000,null,null,"AE630-SW 4P 630A DR","160011A000029",100251000]
[null,1000,null,null,"AE1000-SW 3P 1000A DR","160101A00003N",91229000,null,null,"AE1000-SW 4P 1000A DR","160111A00006C",105563000]
[null,1250,null,null,"AE1250-SW 3P 1250A DR","160201A000086",95190000,null,null,"AE1250-SW 4P 1250A DR","160211A0000B0",112039000]
[null,1600,null,null,"AE1600-SW 3P 1600A DR","160301A0000E9",103757000,null,null,"AE1600-SW 4P 1600A DR","160311A0000JQ",129540000]
[null,2000,null,null,"AE2000-SWA 3P 2000A DR","160421A0000RG",108238000,null,null,"AE2000-SWA 4P 2000A DR","160431A0000SZ",142348000]
[null,"ACB 2000A đến 4000A, Icu=85kA tại 240-500V AC\nACB 2000A to 4000A, Icu=85kA at 240-500V AC"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price"]
[null,"Loại cố định \nFixed type",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,2000,null,null,"AE2000-SW 3P 2000A FIX","160401A0000NP",117616000,null,null,"AE2000-SW 4P 2000A FIX","160411A0000QF",121508000]
[null,2500,null,null,"AE2500-SW 3P 2500A FIX","160501A0000WX",119642000,null,null,"AE2500-SW 4P 2500A FIX","160511A0000ZG",154682000]
[null,3200,null,null,"AE3200-SW 3P 3200A FIX","160601A000143",149566000,null,null,"AE3200-SW 4P 3200A FIX","160611A000173",163875000]
[null,4000,null,null,"AE4000-SWA 3P 4000A FIX","160721A00019X",233378000,null,null,"AE4000-SWA 4P 4000A FIX","160731A0001BN",345914000]
["ACB AE2000 Series\nDrawout Type","Loại di động\nDrawout type",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,2000,null,null,"AE2000-SW 3P 2000A DR","160401A0001TV",134787000,null,null,"AE2000-SW 4P 2000A DR","160411A0000Q3",155161000]
[null,2500,null,null,"AE2500-SW 3P 2500A DR","160501A0000UU",138209000,null,null,"AE2500-SW 4P 2500A DR","160511A0002QN",177537000]
[null,3200,null,null,"AE3200-SW 3P 3200A DR","160601A000123",192065000,null,null,"AE3200-SW 4P 3200A DR","160611A00016D",222227000]
[null,4000,null,null,"AE4000-SWA 3P 4000A DR","160721A00018Y",318790000,null,null,"AE4000-SWA 4P 4000A DR","160731A0005QF",461984000]
[null,"ACB 2000A đến 4000A, Icu=100kA tại 400V AC\nACB 2000A to 4000A, Icu=100kA at 400V AC"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price"]
[null,"Loại cố định \nFixed type",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,2000,null,null,"AE2000-SW 3P 2000A FIX","160401A0004WR",117616000,null,null,"AE2000-SW 4P 2000A FIX","160411A0004WS",121508000]
[null,2500,null,null,"AE2500-SW 3P 2500A FIX","160501A0005QK",119642000,null,null,"AE2500-SW 4P 2500A FIX","160511A0004WT",154682000]
[null,3200,null,null,"AE3200-SW 3P 3200A FIX","160601A0002RQ",149566000,null,null,"AE3200-SW 4P 3200A FIX","160611A0002RR",163875000]
[null,4000,null,null,"AE4000-SWA 3P 4000A FIX","160721A0002RS",233378000,null,null,"AE4000-SWA 4P 4000A FIX","160731A0002RT",345914000]
["ACB AE4000 Series","Loại di động\nDrawout type",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,2000,null,null,"AE2000-SW 3P 2000A DR","160401A0005QG",134787000,null,null,"AE2000-SW 4P 2000A DR","160411A0005QL",155161000]
[null,2500,null,null,"AE2500-SW 3P 2500A DR","160501A0005QH",138209000,null,null,"AE2500-SW 4P 2500A DR","160511A0005QJ",177537000]
[null,3200,null,null,"AE3200-SW 3P 3200A DR","160601A00041D",192065000,null,null,"AE3200-SW 4P 3200A DR","160611A00041E",222227000]
[null,4000,null,null,"AE4000-SWA 3P 4000A DR","160721A00041F",318790000,null,null,"AE4000-SWA 4P 4000A DR","160731A00041C",461984000]
[null,"ACB 4000A đến 6300A, Icu=130kA tại 240-500V AC\nACB 4000A to 6300A, Icu=130kA at 240-500V AC"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price"]
[null,"Loại cố định \nFixed type",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,4000,null,null,"AE4000-SW 3P 4000A FIX","160801A00031M",393297000,null,null,"AE4000-SW 4P 4000A FIX","160811A00042D",452957000]
[null,5000,null,null,"AE5000-SW 3P 5000A FIX","160831A0001E7",411801000,null,null,"AE5000-SW 4P 5000A FIX","160841A0001EY",463017000]
[null,6300,null,null,"AE6300-SW 3P 6300A FIX","160861A0001GX",463017000,null,null,"AE6300-SW 4P 6300A FIX","160871A0004VF",545898000]
[null,"Loại di động\nDrawout type",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
["ACB AE6300 Series\nFixed Type",4000,null,null,"AE4000-SW 3P 4000A DR","160801A0005NY",565075000,null,null,"AE4000-SW 4P 4000A DR","160811A0002Z6",634141000]
[null,5000,null,null,"AE5000-SW 3P 5000A DR","160831A0002Z4",617697000,null,null,"AE5000-SW 4P 5000A DR","160841A0002Z8",694523000]
[null,6300,null,null,"AE6300-SW 3P 6300A DR","160861A0002Z5",694523000,null,null,"AE6300-SW 4P 6300A DR","160871A0002ZA",806714000]

{"sheet":"ACB VN","index":1,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,4,24,6],[24,9,24,11],[0,0,0,5],[0,6,0,11],[1,0,1,5],[1,6,1,11],[3,1,3,11],[5,4,5,6],[5,9,5,11],[11,4,11,6],[11,9,11,11],[17,1,17,11],[19,4,19,6],[19,9,19,11]]}
["MÁY CẮT KHÔNG KHÍ – DÒNG WS",null,null,null,null,null,"AIR CIRCUIT BREAKER – WS SERIES"]
["Sản xuất tại Việt Nam\nĐáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2; Ics = 100%Icu\nDòng định mức (In) từ 630A đến 4000A \nĐiện áp hoạt động định mức (Ue) lên đến 690V AC\nĐiện áp cách điện (Ui) lên đến 1000V AC\nĐã tích hợp relay bảo vệ điện tử",null,null,null,null,null,"Made in Vietnam\nComply with IEC Standard 60947-2 standard; Ics = 100%Icu\nRated current (In) 630A-4000A \nRated operational voltage (Ue) up to 690V AC\nRated insulation voltage (Ui) up to 1000V AC\nIntergrated Electronic Trip Relay"]
[]
[null,"ACB 630A đến 2000A, Icu=65kA tại 240-500V AC\nACB 630A to 2000A, Icu=65kA at 240-500V AC"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price"]
[null,"Loại cố định \nFixed type",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,630,null,null,"AE630-SW 3P 630A FIX","VA00201005N00",56962000,null,null,"AE630-SW 4P 630A FIX","VAB0201005N00",68044000]
[null,1000,null,null,"AE1000-SW 3P 1000A FIX","VA10201005N00",59990000,null,null,"AE1000-SW 4P 1000A FIX","VAC0201005N00",71644000]
["ACB AE2000 Series\nFixed Type",1250,null,null,"AE1250-SW 3P 1250A FIX","VA20201005N00",63995000,null,null,"AE1250-SW 4P 1250A FIX","VAD0201005N00",76489000]
[null,1600,null,null,"AE1600-SW 3P 1600A FIX","VA30201005N00",72492000,null,null,"AE1600-SW 4P 1600A FIX","VAE0201005N00",86337000]
[null,2000,null,null,"AE2000-SWA 3P 2000A FIX","VA4034Z005N00",82573000,null,null,"AE2000-SWA 4P 2000A FIX","VAF034Z005N00",96949000]
[null,"Loại di động\nDrawout type",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,630,null,null,"AE630-SW 3P 630A DR","VA00401005N00",75880000,null,null,"AE630-SW 4P 630A DR","VAB0401005N00",87796000]
[null,1000,null,null,"AE1000-SW 3P 1000A DR","VA10401005N00",79893000,null,null,"AE1000-SW 4P 1000A DR","VAC0401005N00",92444000]
[null,1250,null,null,"AE1250-SW 3P 1250A DR","VA20401005N00",83362000,null,null,"AE1250-SW 4P 1250A DR","VAD0401005N00",98118000]
[null,1600,null,null,"AE1600-SW 3P 1600A DR","VA30401005N00",90863000,null,null,"AE1600-SW 4P 1600A DR","VAE0401005N00",113443000]
[null,2000,null,null,"AE2000-SWA 3P 2000A DR","VA4054Z005N00",94787000,null,null,"AE2000-SWA 4P 2000A DR","VAF054Z005N00",124659000]
[null,"ACB 2000A đến 4000A, Icu=85kA tại 240-500V AC\nACB 2000A to 4000A, Icu=85kA at 240-500V AC"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price"]
["ACB AE2000 Series\nDrawout","Loại cố định \nFixed type",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,2000,null,null,"AE2000-SW 3P 2000A FIX","VA50201005N00",103001000,null,null,"AE2000-SW 4P 2000A FIX","VAG0201005N00",106408000]
[null,2500,null,null,"AE2500-SW 3P 2500A FIX","VA80201005N00",104774000,null,null,"AE2500-SW 4P 2500A FIX","VAK0201005N00",135461000]
[null,3200,null,null,"AE3200-SW 3P 3200A FIX","VA90201005N00",130980000,null,null,"AE3200-SW 4P 3200A FIX","VAL0201005N00",143508000]
[null,4000,null,null,"AE4000-SWA 3P 4000A FIX","VAA034Z005N00",204374000,null,null,"AE4000-SWA 4P 4000A FIX","VAM034Z005N00",302925000]
[null,"Loại di động\nDrawout type",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,2000,null,null,"AE2000-SW 3P 2000A DR","VA50401005N00",118037000,null,null,"AE2000-SW 4P 2000A DR","VAG0401005N00",135877000]
[null,2500,null,null,"AE2500-SW 3P 2500A DR","VA80401005N00",121035000,null,null,"AE2500-SW 4P 2500A DR","VAK0401005N00",155475000]
[null,3200,null,null,"AE3200-SW 3P 3200A DR","VA90401005N00",168199000,null,null,"AE3200-SW 4P 3200A DR","VAL0401005N00",194612000]
["ACB AE4000 Series",4000,null,null,"AE4000-SWA 3P 4000A DR","VAA054Z005N00",279171000,null,null,"AE4000-SWA 4P 4000A DR","VAM054Z005N00",404573000]

{"sheet":"ACB Accessory","index":2,"n_rows":176,"n_cols":5,"rows_kept":176,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,31,4],[0,0,0,1],[0,2,0,4],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[18,1,18,4],[39,1,39,4],[52,1,52,4],[64,0,64,1],[64,2,64,4],[65,0,65,1],[65,2,65,4],[144,1,144,4],[169,1,169,4],[126,0,126,1],[126,2,126,4],[127,0,127,1],[127,2,127,4],[129,1,129,4],[142,0,143,0]]}
["ACB - KHỐI PHỤ KIỆN RƠ LE VÀ TRUYỀN THÔNG",null,"ACB - RELAY AND INTERFACE UNIT"]
["Sản xuất tại Nhật Bản\nĐáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2\n",null,"Made in Japan\nComply with IEC Standard 60947-2 standard\n"]
[]
[null,"ETR - Bộ rờ le bảo vệ \nElectronic Trip Relay"]
[null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications","Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price "]
[null,"Khối cài đặt chính\nMain Setting Module"]
[null,"Khối dùng chung\nGeneral use","WS1-W","160F00A0001NC",14978000]
[null,"Khối dùng chung dùng cho AE2000-SWA, AE4000-SWA\nGeneral use for AE2000-SWA, AE4000-SWA","WS2-W","160F01A0001ND",14978000]
[null,"Khối bảo vệ máy phát\nGenerator protection use","WM1-W","160F20A0001NF",17278000]
[null,"Khối bảo vệ máy phát dùng cho AE2000-SWA, AE4000-SWA\nGenerator protection use for AE2000-SWA, AE4000-SWA","WM2-W","160F21A0001NG",17278000]
["Main Setting Module","Công tắc MCR/ đặc tính tức thời\nMCR/INST Only","WB1-W","160F30A0001NJ",14403000]
[null,"Công tắc MCR dùng cho AE2000-SWA, AE4000-SWA\nMCR/INST Only for AE2000-SWA, AE4000-SWA","WB2-W","160F31A0001NK",14403000]
[null,"Khối cài đặt tùy chọn\nOptional Setting Module"]
[null,"Bảo vệ phát hiện sự cố nối đất\nGround found protection(*)","G1-W","160G00A0001NN",5762000]
[null,"Bảo vệ cực trung tính 50%\nNeutral pole 50% protection(*)","N5-W","160G04A0001ZK",5762000]
[null,"Bảo vệ dòng rò nối đất\nEarth leakage protection(**","E1-W","160G01A0001NP",5762000]
["Optional Setting \nModule","Cảnh báo bổ sung\n2nd additional pre-alarm","AP-W","160G03A0001NQ",5762000]
[null,"Lưu ý (Note):"]
[null,"*: Phải được đặt kèm với Neutral CT (NCT) (Neutral CT is required)"]
[null,"**: Phải được đặt kèm với External ZCT (ZCT is required)"]
[null,"Khối cấp nguồn cho rơ le\nPower supply modules for relay"]
[null,"AC-DC100-240V","PW1-W","160G10A0001NR",5187000]
[null,"DC24-60V","PW2-W","160G11A0001NS",5187000]
[null,"AC100-240V/DC100-125V với tiếp điểm ngõ ra \n(with contact output)","PW3-W","160G12A0001NT",5762000]
[null,"DC24-60V với tiếp điểm ngõ ra \n(with contact output)","PW4-W","160G13A0001NU",5762000]
[null,"DC100-240V với tiếp điểm ngõ ra loại SSR \n(with contact output Solid State Relay)","PW5-W","160G14A0001NV",11522000]
[null,"Các phụ kiện khác cho bộ relay\nOther accessories for relay"]
[null,"Khối đế mở rộng\nExtension Module","EX1-W","160G22A0001NY",13825000]
[null,"Khối hiển thị gắn trên rờ le ETR(*)\nDisplay Module for ETR","DP1-W","160G20A0001NW",16125000]
[null,"Khối hiển thị gắn trên tủ điện(*)\nDisplay Module for Panel board","DP2-W","160G21A0001NX",18429000]
[null,"Biến áp(*)\nVoltage Transformer","VT-W","160G23A0001NZ",10371000]
["EX1 - \nExtension Module","Lưu ý (Note):\n*: Khối đế mở rộng EX1 phải được lắp kèm (Extension Module is required)"]
[]
[null,"ETR - Bộ rờ le bảo vệ \nElectronic Trip Relay"]
[null,"Khối điều khiển từ xa và giao tiếp truyền thông \nRemote control and Communication interface unit"]
[null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications","Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price"]
[null,"Bộ giao tiếp Modbus (RS-485)(*)\nModbus (RS-485) Interface Unit","BIF-MD-W","160H02A0001P3",28797000]
[null,"Khối điều khiển từ xa(**)\nInput & Output Controlling Unit","BIF-CON-W","160H04A0001P4",13825000]
["BIF - \nBộ giao tiếp","Công tắc vị trí rút kéo(***)\nDrawout Position Switch","BIF-CL-W","160H05A0001P5",9216000]
[null,"Lưu ý (Note):\n*: Khối đế mở rộng EX1 phải được lắp kèm (Extension Module is required)\n**: Khối giao tiếp phải được lắp kèm (Interface Unit is required)\n***: Khối giao tiếp và khối điều khiển từ xa phải được lắp kèm (Interface Unit and I/O Controlling Unit are required)"]
[]
[null,"Biến dòng ZCT sử dụng cho máy biến áp có nối đất\nZCT for ground transformer wire"]
[null,"Đường kính trong ZCT 15mm\nInside diameter 15mm","ZT-15B-W","160A83A0001K8",5762000]
[null,"Đường kính trong ZCT 30mm\nInside diameter 30mm","ZT-30B-W","160A84A0001K9",6335000]
[null,"Đường kính trong ZCT 40mm\nInside diameter 40mm","ZT-40B-W","160A85A0001KA",7838000]
[null,"Đường kính trong ZCT 60mm\nInside diameter 60mm","ZT-60B-W","160A86A0001KB",13825000]
[null,"Đường kính trong ZCT 80mm\nInside diameter 80mm","ZT-80B-W","160A87A0001KC",17278000]
[null,"Đường kính trong ZCT 100mm\nInside diameter 100mm","ZT-100B-W","160A88A0001KD",19582000]
[null,"Biến dòng ZCT sử dụng cho mạch tải \nZCT for load circuit"]
[null,"AE630-SW~AE1600-SW 3P","ZCT-163-W","160A80A0002KB",518324000]
[null,"AE630-SW~AE1600-SW 4P\nAE2000-SW~AE3200-SW 3P","ZCT-323-W","160A81A0002QU",633511000]
[null,"AE2000-SW~AE3200-SW 4P","ZCT-324-W","160A82A0002QV",691103000]
[null,"Biến dòng trung tính dùng cho bảo vệ chạm đất\nNeutral Current Transformer use for ground fault protection"]
[null,"AE630SW - 630A","NCT-06-W","160A70A0001JY",10371000]
[null,"AE1000SW - 1000A","NCT-10-W","160A71A0001JZ",10371000]
[null,"AE1250SW/AE2000SW - 1250A","NCT-12-W","160A72A0001K0",10371000]
[null,"AE1600SW/AE2000SW - 1600A","NCT-16-W","160A73A0001K1",10371000]
[null,"AE2000SWA/AE2000SW - 2000A","NCT-20-W","160A74A0001K2",10371000]
[null,"AE2500SW - 2500A","NCT-25-W","160A75A0001K3",13825000]
[null,"AE3200SW - 3200A","NCT-32-W","160A76A0001K4",13825000]
[null,"AE4000SWA/AE4000SW - 4000A","NCT-40-W","160A77A0001K5",13825000]
[null,"AE5000SW - 5000A","NCT-50-W","160A78A0001K6",115103000]
[null,"AE6300SW - 6300A","NCT-63-W","160A79A0001K7",115103000]
[]
["ACB - PHỤ KIỆN VỀ ĐIỆN",null,"ACB - ELECTRICAL ACCESSORIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản\nĐáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2\n",null,"Made in Japan\nComply with IEC Standard 60947-2 standard\n"]
[]
[null,"AX: Tiếp điểm phụ\nAuxiliary Switch"]
[null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications","Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price"]
[null,"AX(1a1b)","AX-2-W","160A00A0001J4",5537000]
[null,"AX(2a2b)","AX-4-W","160A01A0001J5",3681000]
[null,"AX(3a3b)","AX-6-W","160A02A0001J6",6452000]
[null,"AX(4a4b)","AX-8-W","160A03A0001J7",3807000]
["Auxiliary Switch","AX(5a5b)","AX-10-W","160A04A0001J8",7375000]
[null,"Lưu ý (Note): a-contact (NO); b-contact (NC)"]
[null,"HAX: Tiếp điểm phụ AX dung lượng cao\nAuxiliary Switch High Capacity Type"]
[null,"HAX(1a1b)","HAX-2-W","160A10A000215",5762000]
[null,"HAX(2a2b)","HAX-4-W","160A11A0001J9",7488000]
[null,"HAX(3a3b)","HAX-6-W","160A12A000216",9216000]
[null,"HAX(4a4b)","HAX-8-W","160A13A000217",10944000]
["Auxiliary Switch High Capacity Type","HAX(5a5b)","HAX-10-W","160A14A0001JA",12672000]
[null,"Lưu ý (Note): a-contact (NO); b-contact (NC)"]
[null,"CC: Cuộn đóng\nClosing coil device"]
[null,"100-250V AC-DC","CC-AD250-W","160A40A0001JM",3807000]
[null,"24-48V DC","CC-D048-W","160A41A0001JN",7838000]
["Closing coil device","SHT: Cuộn ngắt \nShunt trip device (*)"]
[null,"100-250V (AC/DC)","SHT-AD250-W","160A20A0001JB",3231000]
[null,"380-500V AC","SHT-A500-W","160A21A0001JC",5537000]
[null,"24-48V DC","SHT-D048-W","160A22A0001JD",5537000]
[null,"Lưu ý (Note): * Tiếp điểm phụ AX phải được lắp kèm (Auxiliary switch is required)"]
[]
["Shunt trip device","MD: Motor nạp lò xo\nMortor charging device"]
[null,"100-125V AC-DC: AE630-6300 3P and AE630-4000SWA 4P","MD-AD125-W","160A30A0001JF",14978000]
[null,"100-125V AC-DC: AE4000SW-6300SW 4P","MD-AD125-634W","160A36A0001JK",21890000]
[null,"200-250V AC-DC: AE630-6300A 3P and AE630-4000SWA 4P","MD-AD250-W","160A31A0001JG",10018000]
[null,"200-250V AC-DC: AE4000SW- 6300SW 4P","MD-AD250-634W","160A37A0001JL",21890000]
[null,"24V DC: 3P/4P AE630SW-3200SW 4000SWA 3P","MD-D024-W","160A32A0001JH",18847000]
[null,"48V DC: 3P/4P AE630SW-3200SW 4000SWA 3P","MD-D048-W","160A33A0001JJ",20732000]
[]
["Mortor charging device","UVT: Cuộn bảo vệ thấp áp \nUnder voltage trip device (Inst, 0.5s, 3s)"]
[null,"DC24V","UVT-D024B-W(INST)","160J60A0001PL",18429000]
[null,"DC24V 0.5s","UVT-D024B-W(05)","160J70A00021U",18429000]
[null,"DC24V 3s","UVT-D024B-W(30)","160J80A00021Y",18429000]
[null,"DC48V","UVT-D048B-W(INST)","160J61A0001PM",18429000]
[null,"DC48V 0.5s","UVT-D048B-W(05)","160J71A00021V",18429000]
[null,"DC48V 3s","UVT-D048B-W(30)","160J81A00021Z",18429000]
[null,"DC100-110V","UVT-D110B-W(INST)","160J62A00021R",18429000]
[null,"DC100-110V 0.5s","UVT-D110B-W(05)","160J72A0001PR",18429000]
[null,"DC100-110V 3s","UVT-D110B-W(30)","160J82A000220",18429000]
[null,"DC120-125V","UVT-D125B-W(INST)","160J63A00021S",18429000]
[null,"DC120-125V 0.5s","UVT-D125B-W(05)","160J73A00021W",18429000]
[null,"DC120-125V 3s","UVT-D125B-W(30)","160J83A000221",18429000]
[null,"AC100-120V","UVT-A120B-W(INST)","160J65A0001PN",18429000]
[null,"AC100-120V 0.5s","UVT-A120B-W(05)","160J75A0001PS",18429000]
[null,"AC100-120V 3s","UVT-A120B-W(30)","160J85A0001PV",18429000]
[null,"AC200-240V","UVT-A240B-W(INST)","160J66A0001PP",18429000]
[null,"AC200-240V 0.5s","UVT-A240B-W(05)","160J76A0001PT",18429000]
[null,"AC200-240V 3s","UVT-A240B-W(30)","160J86A0001PW",18429000]
[null,"AC380-460V","UVT-A460B-W(INST)","160J67A0001PQ",29723000]
[null,"AC380-460V 0.5s","UVT-A460B-W(05)","160J77A0001PU",29723000]
[null,"AC380-460V 3s","UVT-A460B-W(30)","160J87A0001PX",29723000]
[]
[null,"ATC: Khối đấu nối mạch điều khiển\nControl Circuit Terminal Block"]
["Under voltage trip device","Cho máy cắt loại cố định (for breaker fixed type)","ATC1-W","160E50A0001ZX",3681000]
[null,"Cho khung loại di động (for cradle drawout type)","ATC2-W","160E51A0001NA",4499000]
[]
["ACB - PHỤ KIỆN CƠ KHÍ",null,"ACB - MECHANICAL ACCESSORIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản\nĐáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2\n",null,"Made in Japan\nComply with IEC Standard 60947-2 standard\n"]
[]
[null,"MI: Khóa liên động cơ khí bao gồm dây cáp kết nối\nMechanical Interlock Device (Connection cable included)"]
[null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications","Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price"]
[null,"630SW-2000SWA 3P FIX","MI-203F-W","160C14A0001L3",10371000]
[null,"2000SW-4000SWA 3P FIX","MI-403F-W","160C16A0001L6",10371000]
[null,"4000SW-6300SW 3P FIX","MI-633F-W","160C22A0001LD",18429000]
[null,"630SW-2000SWA 4P FIX","MI-204F-W","160C15A0001L5",10371000]
[null,"2000SW-4000SWA 4P FIX","MI-404F-W","160C17A0001L7",10371000]
[null,"4000SW-6300SW 4P FIX","MI-634HNF-W","160C23A0001LE",18429000]
[null,"630SW-2000SWA 3P DR","MI-203D-W","160C10A0001KY",10371000]
[null,"2000SW-4000SWA 3P DR","MI-403D-W","160C12A0001L1",10371000]
[null,"4000SW-6300SW 3P DR","MI-633D-W","160C20A0001LA",18429000]
[null,"630SW-2000SWA 4P DR","MI-204D-W","160C11A0001KZ",10371000]
[null,"2000SW-4000SWA 4P DR","MI-404D-W","160C13A0001L2",10371000]
["Mechanical \nInterlock Device","4000SW-6300SW 4P DR","MI-634HND-W","160C21A0001LC",18429000]
[null,"Bộ dây kết nối liên động 3 ACB\nMI wire set for 3 ACBs connection","MI-IW-W","160C18A0001L8",7718000]
[null,"'Lưu ý (Note):\n1. Một bộ khóa liên động chỉ dùng cho một ACB tương ứng.\n Each mechanical interlock is used for one corresponding ACB.\n2. Nếu liên động 3 ACB, cần đặt thêm bộ dây kết nối MI-IW-W.\n Mechanical interlock for 3 ACBs will need 1 set of wire MI-IW-W.\n3. Đối với ACB loại di động, khóa liên động cơ khí được khóa ở trạng thái \"Kết nối\" và được mở ở các trạng thái khác để dễ dàng bảo trì và kiểm tra ACB.\n For drawout type, the interlock works at \"CONNECTED\" position, and in another position the interlock is released, which assures easy maintenance\n and inspection of the breaker.\n4. Khi thực hiện ngắt một ACB và đóng một ACB khác, vui lòng đợi ít nhất 0.5 giây.\n When turning OFF one breaker and then turning ON another breakers, please take an interval 0.5 seconds or more.\n5. Khóa liên động cơ khí không thể lắp cùng với Khóa liên động cửa.\n MI for 3 breakers can not be installed by combining with Door Interlock (DI). "]
[null,"DI: Khóa liên động cửa \nDoor Interlock"]
[null,"Khóa liên động cửa cho loại Drawout\nDoor interlock for Drawout type","DI-D-W","160C30A0001LF",22353000]
[null,"Khóa liên động cửa cho loại cố định\nDoor interlock for Fix type","DI-F-W","160C31A0001LG",23503000]
["Door Interlock"]
[null,"CYL: Khóa Cylinder với chìa khóa\nCylinder Lock with key"]
[null,"Cylinder #R0220","CYL-WK-W","160A60A0001JR",8295000]
[null,"Cylinder #R501","CYL-WK1-W","160A61A0001JS",8295000]
[null,"Cylinder #R502","CYL-WK2-W","160A62A0001JT",8295000]
[null,"Cylinder #R503","CYL-WK3-W","160A63A0001JU",8295000]
[null,"Cylinder #R504","CYL-WK4-W","160A64A0001JV",8295000]
["Cylinder Lock with key"]
[null,"Phụ kiện khác\nOther Accessories"]
[null,"Miếng che nút nhấn\nPush button cover","BCL-W","160C00A0001KU",1265000]
["Door frame","Bộ đếm\nCounter","CNT-W","160A45A0001JP",7375000]
[null,"Tấm che bụi IP54 \nDust Cover IP54","DUC-W","160C50A0001LN",46076000]
[null,"Viền cửa \nDoor Frame","DF-W","160C01A0001KV",2528000]
["Counter","Tấm bảo vệ lắp nhầm \nMis-insertion preventor","MIP-W","160C35A0001LH",2301000]
["Dust cover","Bộ cơ khí kéo ngoài\nDrawout mechanism","DRMECHA-W","160E35A0001N9",4034000]
[null,"Công tắc báo trạng thái\nDrawout Cell Switch"]
[null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications","Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price"]
[null,"Công tắc báo trạng thái 1 tiếp điểm\nDrawout Cell Switch  (1 contact)","CL-1-W","160C40A000223",8065000]
[null,"Công tắc báo trạng thái 2 tiếp điểm\nDrawout Cell Switch (2 contact)","CL-2-W","160C41A0001LK",9216000]
[null,"Công tắc báo trạng thái 3 tiếp điểm\nDrawout Cell Switch (3 contact)","CL-3-W","160C42A0001LL",10371000]
[null,"Công tắc báo trạng thái 4 tiếp điểm\nDrawout Cell Switch (4 contact)","CL-4-W","160C43A0001LM",11522000]
["Drawout Cell Switch","'Lưu ý (Note):\nThiết lập mặc định của Công tắc báo trạng thái khi xuất xưởng như sau: CL1:1C, CL2:1C1D, CL3:1C1T1D, CL4:2C1T1D.\nA preliminary setting of Cell switch at factory shipment is as follows: CL1:1C, CL2:1C1D, CL3:1C1T1D, CL4:2C1T1D."]
[null,"SBC Công tắc ngắn mạch phụ\nShorting b-contact"]
[null,"Công tắc ngắn mạch 1 tiếp điểm phụ\nShorting 1b-contact","SBC-1-W","160C80A0001LY",3992000]
[null,"Công tắc ngắn mạch 2 tiếp điểm phụ\nShorting 2b-contact","SBC-2-W","160C81A0001LZ",4567000]
[null,"Công tắc ngắn mạch 3 tiếp điểm phụ\nShorting 3b-contact","SBC-3-W","160C82A0001M0",5132000]
[null,"Công tắc ngắn mạch 4 tiếp điểm phụ\nShorting 4b-contact","SBC-4-W","160C83A0004VP",5733000]
["Shorting b-contact","Công tắc ngắn mạch 5 tiếp điểm phụ\nShorting 5b-contact","SBC-5-W","160C84A0001M1",6356000]

{"sheet":"MCCB-JAPAN","index":3,"n_rows":212,"n_cols":12,"rows_kept":212,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,4,4,6],[4,9,4,11],[0,0,0,5],[0,6,0,11],[1,0,1,5],[1,6,1,11],[2,1,2,11],[16,4,16,6],[16,9,16,11],[32,4,32,6],[32,9,32,11],[48,4,48,6],[48,9,48,11],[62,4,62,6],[62,9,62,11],[71,4,71,6],[71,9,71,11],[79,4,79,6],[79,9,79,11],[87,1,87,11],[87,13,88,13],[89,4,89,6],[89,9,89,11],[105,4,105,6],[105,9,105,11],[121,4,121,6],[121,9,121,11],[133,4,133,6],[133,9,133,11],[141,4,141,6],[141,9,141,11],[155,4,155,6],[155,9,155,11],[169,4,169,6],[169,9,169,11],[177,4,177,6],[177,9,177,11],[207,4,207,6],[207,9,207,11],[186,4,186,6],[186,9,186,11],[194,4,194,6],[194,9,194,11],[202,4,202,6],[202,9,202,11]]}
["CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG NF",null,null,null,null,null,"MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - NF SERIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản\nĐáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2\nDòng định mức In lên đến 1600A\nTrip unit loại từ nhiệt\n",null,null,null,null,null,"Made in Japan\nComply with IEC60947-2 standard\nRated current In up to 1600A\nTMD Trip unit"]
[null,"MCCB 2 cực, đến 630A\nMCCB 2-pole, up to 630A"]
[null,"Dòng định mức\nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"2P",null,null,"Icu=7.5kA @230VAC"]
[null,3,null,null,"NF32-SV 2P 3A","2CB002A000002",847000]
[null,4,null,null,"NF32-SV 2P 4A","2CB003A00003F",847000]
[null,5,null,null,"NF32-SV 2P 5A","2CB004A000005",847000]
[null,6,null,null,"NF32-SV 2P 6A","2CB005A000007",847000]
[null,10,null,null,"NF32-SV 2P 10A","2CB006A00000C",847000]
[null,15,null,null,"NF32-SV 2P 15A","2CB007A00000E",847000]
[null,16,null,null,"NF32-SV 2P 16A","2CB008A00000H",847000]
[null,20,null,null,"NF32-SV 2P 20A","2CB009A00000L",847000]
[null,25,null,null,"NF32-SV 2P 25A","2CB010A00000M",847000]
[null,30,null,null,"NF32-SV 2P 30A","2CB011A00000P",847000]
[null,32,null,null,"NF32-SV 2P 32A","2CB012A00000S",847000]
[null,"2P",null,null,"Icu=7.5kA @230VAC",null,null,null,null,"Icu=15kA @230VAC"]
[null,3,null,null,"NF63-CV 2P 3A","2CE003A000002",833000,null,null,"NF63-SV 2P 3A","2CE103A00005T",946000]
[null,4,null,null,"NF63-CV 2P 4A","2CE004A00004L",833000,null,null,"NF63-SV 2P 4A","2CE104A00005V",946000]
[null,5,null,null,"NF63-CV 2P 5A","2CE005A000003",833000,null,null,"NF63-SV 2P 5A","2CE105A00001G",946000]
["NF63-CV",6,null,null,"NF63-CV 2P 6A","2CE006A00004P",833000,null,null,"NF63-SV 2P 6A","2CE106A00001H",946000]
[null,10,null,null,"NF63-CV 2P 10A","2CE007A000006",833000,null,null,"NF63-SV 2P 10A","2CE107A00001K",946000]
[null,15,null,null,"NF63-CV 2P 15A","2CE008A000008",833000,null,null,"NF63-SV 2P 15A","2CE108A00001M",946000]
[null,16,null,null,"NF63-CV 2P 16A","2CE009A000009",833000,null,null,"NF63-SV 2P 16A","2CE109A00001P",946000]
[null,20,null,null,"NF63-CV 2P 20A","2CE010A00000C",833000,null,null,"NF63-SV 2P 20A","2CE110A00001S",946000]
[null,25,null,null,"NF63-CV 2P 25A","2CE011A00000D",833000,null,null,"NF63-SV 2P 25A","2CE111A00001T",946000]
[null,30,null,null,"NF63-CV 2P 30A","2CE012A00004T",833000,null,null,"NF63-SV 2P 30A","2CE112A00001U",946000]
[null,32,null,null,"NF63-CV 2P 32A","2CE013A00000F",833000,null,null,"NF63-SV 2P 32A","2CE113A00001V",946000]
[null,40,null,null,"NF63-CV 2P 40A","2CE014A00000G",833000,null,null,"NF63-SV 2P 40A","2CE114A00001X",946000]
[null,50,null,null,"NF63-CV 2P 50A","2CE015A00000J",833000,null,null,"NF63-SV 2P 50A","2CE115A00001Z",946000]
[null,60,null,null,"NF63-CV 2P 60A","2CE016A00004X",833000,null,null,"NF63-SV 2P 60A","2CE116A000065",946000]
[null,63,null,null,"NF63-CV 2P 63A","2CE017A00000K",833000,null,null,"NF63-SV 2P 63A","2CE117A000021",946000]
[null,"2P",null,null,"Icu=25kA @230VAC",null,null,null,null,"Icu=30kA @230VAC"]
[null,10,null,null,"NF63-HV 2P 10A","2CE301A000038",1045000]
[null,15,null,null,"NF63-HV 2P 15A","2CE302A000039",1045000]
[null,16,null,null,"NF63-HV 2P 16A","2CE303A00003C",1045000]
[null,20,null,null,"NF63-HV 2P 20A","2CE304A00003E",1045000]
[null,25,null,null,"NF63-HV 2P 25A","2CE305A00003F",1045000]
[null,30,null,null,"NF63-HV 2P 30A","2CE306A00003G",1045000]
[null,32,null,null,"NF63-HV 2P 32A","2CE307A00003J",1045000]
["NF125-SV",40,null,null,"NF63-HV 2P 40A","2CE308A00003L",1045000]
[null,50,null,null,"NF63-HV 2P 50A","2CE309A00003M",1045000,null,null,"NF125-CV 2P 50A","2CH002A000001",1473000]
[null,60,null,null,"NF63-HV 2P 60A","2CE310A000070",1045000,null,null,"NF125-CV 2P 60A","2CH003A00004L",1473000]
[null,63,null,null,"NF63-HV 2P 63A","2CE311A00003N",1045000,null,null,"NF125-CV 2P 63A","2CH004A000002",1473000]
[null,75,null,null,null,null,null,null,null,"NF125-CV 2P 75A","2CH005A00004N",1473000]
[null,80,null,null,null,null,null,null,null,"NF125-CV 2P 80A","2CH006A000004",1473000]
[null,100,null,null,null,null,null,null,null,"NF125-CV 2P 100A","2CH007A000006",1473000]
[null,125,null,null,null,null,null,null,null,"NF125-CV 2P 125A","2CH008A000007",1473000]
[null,"2P",null,null,"Icu=50kA @230VAC",null,null,null,null,"Icu=100kA @230VAC"]
[null,15,null,null,"NF125-SV 2P 15A","2CH102A00004T",2082000,null,null,"NF125-HV 2P 15A","2CH301A00006J",3231000]
[null,16,null,null,"NF125-SV 2P 16A","2CH103A000013",2082000,null,null,"NF125-HV 2P 16A","2CH302A00002R",3231000]
[null,20,null,null,"NF125-SV 2P 20A","2CH104A000014",2082000,null,null,"NF125-HV 2P 20A","2CH303A00002S",3231000]
[null,30,null,null,"NF125-SV 2P 30A","2CH105A00004V",2082000,null,null,"NF125-HV 2P 30A","2CH304A00006K",3231000]
[null,32,null,null,"NF125-SV 2P 32A","2CH106A000015",2082000,null,null,"NF125-HV 2P 32A","2CH305A00002T",3231000]
[null,40,null,null,"NF125-SV 2P 40A","2CH107A000016",2082000,null,null,"NF125-HV 2P 40A","2CH306A00002U",3231000]
[null,50,null,null,"NF125-SV 2P 50A","2CH108A000017",2082000,null,null,"NF125-HV 2P 50A","2CH307A00002V",3231000]
[null,60,null,null,"NF125-SV 2P 60A","2CH109A000051",2082000,null,null,"NF125-HV 2P 60A","2CH308A00006L",3231000]
[null,63,null,null,"NF125-SV 2P 63A","2CH110A000019",2082000,null,null,"NF125-HV 2P 63A","2CH309A00006M",3231000]
[null,75,null,null,"NF125-SV 2P 75A","2CH111A00001B",2082000,null,null,"NF125-HV 2P 75A","2CH310A00006N",3231000]
[null,80,null,null,"NF125-SV 2P 80A","2CH112A00001D",2082000,null,null,"NF125-HV 2P 80A","2CH311A00006P",3231000]
[null,100,null,null,"NF125-SV 2P 100A","2CH113A00001F",2082000,null,null,"NF125-HV 2P 100A","2CH312A00002W",3231000]
[null,125,null,null,"NF125-SV 2P 125A","2CH114A00001G",2082000,null,null,"NF125-HV 2P 125A","2CH313A00006Q",3231000]
[null,"2P",null,null,"Icu=36kA @230VAC",null,null,null,null,"Icu=85kA @230VAC"]
[null,100,null,null,"NF250-CV 2P 100A","2CL002A00003N",2769000,null,null,"NF250-SV 2P 100A","2CL102A00003V",4367000]
[null,125,null,null,"NF250-CV 2P 125A","2CL003A000002",2769000,null,null,"NF250-SV 2P 125A","2CL103A00003X",4367000]
["NF125-CV",150,null,null,"NF250-CV 2P 150A","2CL004A000005",2769000,null,null,"NF250-SV 2P 150A","2CL104A000017",4367000]
[null,160,null,null,null,null,null,null,null,"NF250-SV 2P 160A","2CL109A00001A",4367000]
[null,175,null,null,"NF250-CV 2P 175A","2CL005A000007",2769000,null,null,"NF250-SV 2P 175A","2CL105A00003Y",4614000]
[null,200,null,null,"NF250-CV 2P 200A","2CL006A00000A",2769000,null,null,"NF250-SV 2P 200A","2CL106A000018",4614000]
[null,225,null,null,"NF250-CV 2P 225A","2CL007A00000C",2769000,null,null,"NF250-SV 2P 225A","2CL107A000042",4614000]
[null,250,null,null,"NF250-CV 2P 250A","2CL008A00000E",2769000,null,null,"NF250-SV 2P 250A","2CL108A000019",4614000]
[null,"2P",null,null,"Icu=100kA @230VAC"]
[null,125,null,null,"NF250-HV 2P 125A","2CL201A00004S",5466000]
[null,150,null,null,"NF250-HV 2P 150A","2CL202A00004T",5466000]
[null,160,null,null,"NF250-HV 2P 160A","2CL207A00004W",5466000]
[null,175,null,null,"NF250-HV 2P 175A","2CL203A00004U",5466000]
[null,200,null,null,"NF250-HV 2P 200A","2CL204A00002C",5466000]
[null,225,null,null,"NF250-HV 2P 225A","2CL205A00002D",5466000]
[null,250,null,null,"NF250-HV 2P 250A","2CL206A00004V",5466000]
[null,"2P",null,null,"Icu=50kA @230VAC",null,null,null,null,"Icu=85kA @230VAC"]
[null,250,null,null,"NF400-CW 2P 250A","2FK001A000001",7661000,null,null,"NF400-SW 2P 250A","2FK201A00007L",10868000]
[null,300,null,null,"NF400-CW 2P 300A","2FK002A000002",7661000,null,null,"NF400-SW 2P 300A","2FK202A00001R",10868000]
[null,350,null,null,"NF400-CW 2P 350A","2FK003A000004",7661000,null,null,"NF400-SW 2P 350A","2FK203A00001S",10868000]
[null,400,null,null,"NF400-CW 2P 400A","2FK004A000007",7661000,null,null,"NF400-SW 2P 400A","2FK204A00001T",10868000]
[null,500,null,null,"NF630-CW 2P 500A","2FL002A000001",13828000,null,null,"NF630-SW 2P 500A","2FL202A000045",14736000]
[null,600,null,null,"NF630-CW 2P 600A","2FL003A00003L",13828000,null,null,"NF630-SW 2P 600A","2FL203A000015",14736000]
[null,630,null,null,"NF630-CW 2P 630A","2FL004A000002",13828000,null,null,"NF630-SW 2P 630A","2FL204A000016",14736000]
[null,"MCCB 3 cực, 4 cực\nMCCB 3-pole, 4-pole"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Icu=5kA @400VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"3P"]
[null,3,null,null,"NF32-SV 3P 3A","2CB022A00000U",1160000,null,null,"NF63-CV 3P 3A","2CE023A000050",1120000]
[null,4,null,null,"NF32-SV 3P 4A","2CB023A00000V",1160000,null,null,"NF63-CV 3P 4A","2CE024A000052",1120000]
[null,5,null,null,"NF32-SV 3P 5A","2CB024A00000Y",1160000,null,null,"NF63-CV 3P 5A","2CE025A00000L",1120000]
[null,6,null,null,"NF32-SV 3P 6A","2CB025A000011",1160000,null,null,"NF63-CV 3P 6A","2CE026A000055",1120000]
[null,10,null,null,"NF32-SV 3P 10A","2CB026A000016",1160000,null,null,"NF63-CV 3P 10A","2CE027A00000N",1120000]
[null,15,null,null,"NF32-SV 3P 15A","2CB027A000018",1160000,null,null,"NF63-CV 3P 15A","2CE028A00000Q",1120000]
[null,16,null,null,"NF32-SV 3P 16A","2CB028A00001A",1160000,null,null,"NF63-CV 3P 16A","2CE029A00000S",1120000]
["NF32-SV",20,null,null,"NF32-SV 3P 20A","2CB029A00001E",1160000,null,null,"NF63-CV 3P 20A","2CE030A00000W",1120000]
[null,25,null,null,"NF32-SV 3P 25A","2CB030A00001F",1160000,null,null,"NF63-CV 3P 25A","2CE031A00000X",1120000]
[null,30,null,null,"NF32-SV 3P 30A","2CB031A00001H",1160000,null,null,"NF63-CV 3P 30A","2CE032A00000Z",1120000]
[null,32,null,null,"NF32-SV 3P 32A","2CB032A00001L",1160000,null,null,"NF63-CV 3P 32A","2CE033A000012",1120000]
[null,40,null,null,null,null,null,null,null,"NF63-CV 3P 40A","2CE034A000016",1120000]
[null,50,null,null,null,null,null,null,null,"NF63-CV 3P 50A","2CE035A000019",1120000]
[null,60,null,null,null,null,null,null,null,"NF63-CV 3P 60A","2CE036A00001B",1120000]
[null,63,null,null,null,null,null,null,null,"NF63-CV 3P 63A","2CE037A00001D",1120000]
[null,"Icu=7.5kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,3,null,null,"NF63-SV 3P 3A","2CE123A000023",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 3A","2CE143A00002U",1675000]
[null,4,null,null,"NF63-SV 3P 4A","2CE124A000024",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 4A","2CE144A00002V",1675000]
[null,5,null,null,"NF63-SV 3P 5A","2CE125A000025",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 5A","2CE145A00002W",1675000]
[null,6,null,null,"NF63-SV 3P 6A","2CE126A000026",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 6A","2CE146A00002X",1675000]
[null,10,null,null,"NF63-SV 3P 10A","2CE127A000027",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 10A","2CE147A00002Y",1675000]
[null,15,null,null,"NF63-SV 3P 15A","2CE128A00002A",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 15A","2CE148A00006K",1675000]
[null,16,null,null,"NF63-SV 3P 16A","2CE129A00002B",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 16A","2CE149A00002Z",1675000]
[null,20,null,null,"NF63-SV 3P 20A","2CE130A00002E",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 20A","2CE150A000030",1675000]
[null,25,null,null,"NF63-SV 3P 25A","2CE131A00002F",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 25A","2CE151A000031",1675000]
[null,30,null,null,"NF63-SV 3P 30A","2CE132A00002J",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 30A","2CE152A00006L",1675000]
["NF63-SV",32,null,null,"NF63-SV 3P 32A","2CE133A00002K",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 32A","2CE153A000032",1675000]
[null,40,null,null,"NF63-SV 3P 40A","2CE134A00002N",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 40A","2CE154A000033",1675000]
[null,50,null,null,"NF63-SV 3P 50A","2CE135A00002Q",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 50A","2CE155A000034",1675000]
[null,60,null,null,"NF63-SV 3P 60A","2CE136A00002S",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 60A","2CE156A00006M",1675000]
[null,63,null,null,"NF63-SV 3P 63A","2CE137A00002T",1252000,null,null,"NF63-SV 4P 63A","2CE157A000035",1675000]
[null,"Icu=10kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,10,null,null,"NF63-HV 3P 10A","2CE321A00003P",1412000,null,null,"NF63-HV 4P 10A","2CE341A000044",1821000]
[null,15,null,null,"NF63-HV 3P 15A","2CE322A00003Q",1412000,null,null,"NF63-HV 4P 15A","2CE342A000045",1821000]
[null,16,null,null,"NF63-HV 3P 16A","2CE323A00003R",1412000,null,null,"NF63-HV 4P 16A","2CE343A000046",1821000]
[null,20,null,null,"NF63-HV 3P 20A","2CE324A00003T",1412000,null,null,"NF63-HV 4P 20A","2CE344A000047",1821000]
[null,25,null,null,"NF63-HV 3P 25A","2CE325A00003U",1412000,null,null,"NF63-HV 4P 25A","2CE345A000048",1821000]
[null,30,null,null,"NF63-HV 3P 30A","2CE326A00003V",1412000,null,null,"NF63-HV 4P 30A","2CE346A00007E",1821000]
[null,32,null,null,"NF63-HV 3P 32A","2CE327A00003W",1412000,null,null,"NF63-HV 4P 32A","2CE347A00004A",1821000]
[null,40,null,null,"NF63-HV 3P 40A","2CE328A000040",1412000,null,null,"NF63-HV 4P 40A","2CE348A00004B",1821000]
[null,50,null,null,"NF63-HV 3P 50A","2CE329A000041",1412000,null,null,"NF63-HV 4P 50A","2CE349A00004E",1821000]
[null,60,null,null,"NF63-HV 3P 60A","2CE330A00007B",1412000,null,null,"NF63-HV 4P 60A","2CE350A00007F",1821000]
[null,63,null,null,"NF63-HV 3P 63A","2CE331A000043",1412000,null,null,"NF63-HV 4P 63A","2CE351A00004H",1821000]
[null,"Icu=10kA @415VAC",null,null,"3P"]
[null,50,null,null,"NF125-CV 3P 50A","2CH012A00000D",1965000]
[null,60,null,null,"NF125-CV 3P 60A","2CH013A00000F",1965000]
[null,63,null,null,"NF125-CV 3P 63A","2CH014A00000L",1965000]
[null,75,null,null,"NF125-CV 3P 75A","2CH015A00000P",1965000]
[null,80,null,null,"NF125-CV 3P 80A","2CH016A00000U",1965000]
[null,100,null,null,"NF125-CV 3P 100A","2CH017A00000Z",1965000]
["NF125-CV 3P",125,null,null,"NF125-CV 3P 125A","2CH018A000012",1965000]
["NF125-CV 3P","Icu=30kA\n@415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,15,null,null,"NF125-SV 3P 15A","2CH122A000055",2682000,null,null,"NF125-SV 4P 15A","2CH142A00005Z",3774000]
[null,16,null,null,"NF125-SV 3P 16A","2CH123A00001K",2682000,null,null,"NF125-SV 4P 16A","2CH143A00002D",3774000]
[null,20,null,null,"NF125-SV 3P 20A","2CH124A00001L",2682000,null,null,"NF125-SV 4P 20A","2CH144A000060",3774000]
[null,30,null,null,"NF125-SV 3P 30A","2CH125A00001N",2682000,null,null,"NF125-SV 4P 30A","2CH145A000061",3774000]
[null,32,null,null,"NF125-SV 3P 32A","2CH126A00001P",2682000,null,null,"NF125-SV 4P 32A","2CH146A00002E",3774000]
[null,40,null,null,"NF125-SV 3P 40A","2CH127A00001S",2682000,null,null,"NF125-SV 4P 40A","2CH147A00002F",3774000]
[null,50,null,null,"NF125-SV 3P 50A","2CH128A00001W",2682000,null,null,"NF125-SV 4P 50A","2CH148A00002G",3774000]
[null,60,null,null,"NF125-SV 3P 60A","2CH129A00001Z",2682000,null,null,"NF125-SV 4P 60A","2CH149A000063",3774000]
[null,63,null,null,"NF125-SV 3P 63A","2CH130A000020",2682000,null,null,"NF125-SV 4P 63A","2CH150A00002J",3774000]
[null,75,null,null,"NF125-SV 3P 75A","2CH131A000023",2682000,null,null,"NF125-SV 4P 75A","2CH151A000065",3774000]
[null,80,null,null,"NF125-SV 3P 80A","2CH132A000024",2682000,null,null,"NF125-SV 4P 80A","2CH152A00002K",3774000]
[null,100,null,null,"NF125-SV 3P 100A","2CH133A00002A",2682000,null,null,"NF125-SV 4P 100A","2CH153A00002N",3774000]
[null,125,null,null,"NF125-SV 3P 125A","2CH134A00002C",2682000,null,null,"NF125-SV 4P 125A","2CH154A00002P",3774000]
[null,"Icu=50kA\n@415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,15,null,null,"NF125-HV 3P 15A","2CH321A00006R",4442000,null,null,"NF125-HV 4P 15A","2CH341A000074",6146000]
[null,16,null,null,"NF125-HV 3P 16A","2CH322A00002Y",4442000,null,null,"NF125-HV 4P 16A","2CH342A00003R",6146000]
[null,20,null,null,"NF125-HV 3P 20A","2CH323A000031",4442000,null,null,"NF125-HV 4P 20A","2CH343A000075",6146000]
[null,30,null,null,"NF125-HV 3P 30A","2CH324A00006S",4442000,null,null,"NF125-HV 4P 30A","2CH344A000076",6146000]
[null,32,null,null,"NF125-HV 3P 32A","2CH325A000034",4442000,null,null,"NF125-HV 4P 32A","2CH345A00003T",6146000]
[null,40,null,null,"NF125-HV 3P 40A","2CH326A000035",4442000,null,null,"NF125-HV 4P 40A","2CH346A000077",6146000]
[null,50,null,null,"NF125-HV 3P 50A","2CH327A000039",4442000,null,null,"NF125-HV 4P 50A","2CH347A00003U",6146000]
[null,60,null,null,"NF125-HV 3P 60A","2CH328A00006Y",4442000,null,null,"NF125-HV 4P 60A","2CH348A000078",6146000]
[null,63,null,null,"NF125-HV 3P 63A","2CH329A00003B",4442000,null,null,"NF125-HV 4P 63A","2CH349A00003W",6146000]
[null,75,null,null,"NF125-HV 3P 75A","2CH330A00003C",4442000,null,null,"NF125-HV 4P 75A","2CH350A000079",6146000]
["NF125-SV 3P",80,null,null,"NF125-HV 3P 80A","2CH331A00003G",4442000,null,null,"NF125-HV 4P 80A","2CH351A00003X",6146000]
[null,100,null,null,"NF125-HV 3P 100A","2CH332A00003L",4442000,null,null,"NF125-HV 4P 100A","2CH352A00003Z",6146000]
[null,125,null,null,"NF125-HV 3P 125A","2CH333A00003P",4442000,null,null,"NF125-HV 4P 125A","2CH353A000040",6146000]
[null,"Icu=25kA\n@415VAC",null,null,"3P"]
[null,100,null,null,"NF250-CV 3P 100A","2CL012A00003S",3398000]
[null,125,null,null,"NF250-CV 3P 125A","2CL013A00000K",3398000]
[null,150,null,null,"NF250-CV 3P 150A","2CL014A00000R",3398000]
[null,175,null,null,"NF250-CV 3P 175A","2CL015A00000T",3398000]
[null,200,null,null,"NF250-CV 3P 200A","2CL016A00000Y",3398000]
[null,225,null,null,"NF250-CV 3P 225A","2CL017A000011",3398000]
[null,250,null,null,"NF250-CV 3P 250A","2CL018A000016",3398000]
[null,"Icu=36kA\n@415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,100,null,null,"NF250-SV 3P 100A","2CL112A000043",4647000,null,null,"NF250-SV 4P 100A","2CL122A00004J",7419000]
[null,125,null,null,"NF250-SV 3P 125A","2CL113A00001E",4647000,null,null,"NF250-SV 4P 125A","2CL123A000023",7419000]
[null,150,null,null,"NF250-SV 3P 150A","2CL114A00001J",4647000,null,null,"NF250-SV 4P 150A","2CL124A000024",7419000]
[null,160,null,null,"NF250-SV 3P 160A","2CL119A000022",4647000,null,null,"NF250-SV 4P 160A","2CL129A00002A",7419000]
[null,175,null,null,"NF250-SV 3P 175A","2CL115A00001M",4979000,null,null,"NF250-SV 4P 175A","2CL125A000026",8254000]
[null,200,null,null,"NF250-SV 3P 200A","2CL116A00001R",4979000,null,null,"NF250-SV 4P 200A","2CL126A000027",8254000]
[null,225,null,null,"NF250-SV 3P 225A","2CL117A00001W",4979000,null,null,"NF250-SV 4P 225A","2CL127A000028",8254000]
["NF250-SV 3P",250,null,null,"NF250-SV 3P 250A","2CL118A00001Z",4979000,null,null,"NF250-SV 4P 250A","2CL128A000029",8254000]
[null,"Icu = 70kA\n@415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,125,null,null,"NF250-HV 3P 125A","2CL211A00002F",5466000,null,null,"NF250-HV 4P 125A","2CL221A00002Y",12440000]
[null,150,null,null,"NF250-HV 3P 150A","2CL212A00002H",5466000,null,null,"NF250-HV 4P 150A","2CL222A00002Z",12440000]
[null,160,null,null,"NF250-HV 3P 160A","2CL217A00002X",5466000,null,null,"NF250-HV 4P 160A","2CL227A000032",12440000]
[null,175,null,null,"NF250-HV 3P 175A","2CL213A00002K",5871000,null,null,"NF250-HV 4P 175A","2CL223A000054",14087000]
[null,200,null,null,"NF250-HV 3P 200A","2CL214A00002P",5871000,null,null,"NF250-HV 4P 200A","2CL224A000056",14087000]
[null,225,null,null,"NF250-HV 3P 225A","2CL215A00002S",5871000,null,null,"NF250-HV 4P 225A","2CL225A000030",14087000]
[null,250,null,null,"NF250-HV 3P 250A","2CL216A00002V",5871000,null,null,"NF250-HV 4P 250A","2CL226A000031",14087000]
[null,"Icu=36kA\n@415VAC",null,null,"3P"]
[null,250,null,null,"NF400-CW 3P 250A","2FK031A00000A",8042000]
[null,300,null,null,"NF400-CW 3P 300A","2FK032A00000Q",8042000]
[null,350,null,null,"NF400-CW 3P 350A","2FK033A00000X",8042000]
["NF400-SW 3P",400,null,null,"NF400-CW 3P 400A","2FK034A00001F",8042000]
[null,500,null,null,"NF630-CW 3P 500A","2FL032A00000G",14461000]
[null,600,null,null,"NF630-CW 3P 600A","2FL033A00000T",14461000]
[null,630,null,null,"NF630-CW 3P 630A","2FL034A00000Z",14461000]
[null,"Icu = 45kA\n@415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,250,null,null,"NF400-SW 3P 250A","2FK221A00001X",11268000,null,null,"NF400-SW 4P 250A","2FK251A00002N",15546000]
[null,300,null,null,"NF400-SW 3P 300A","2FK222A000024",11268000,null,null,"NF400-SW 4P 300A","2FK252A00002S",15546000]
[null,350,null,null,"NF400-SW 3P 350A","2FK223A000029",11268000,null,null,"NF400-SW 4P 350A","2FK253A00002U",15546000]
[null,400,null,null,"NF400-SW 3P 400A","2FK224A00002L",11268000,null,null,"NF400-SW 4P 400A","2FK254A00002Z",15546000]
[null,"Icu=50kA\n@415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,500,null,null,"NF630-SW 3P 500A","2FL222A00001G",15099000,null,null,"NF630-SW 4P 500A","2FL252A000025",22273000]
[null,600,null,null,"NF630-SW 3P 600A","2FL223A00001T",15099000,null,null,"NF630-SW 4P 600A","2FL253A000027",22273000]
[null,630,null,null,"NF630-SW 3P 630A","2FL224A00001Z",15099000,null,null,"NF630-SW 4P 630A","2FL254A000029",22273000]
["NF630-SW 3P"]

{"sheet":"MCCB-VN","index":4,"n_rows":98,"n_cols":12,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,11],[1,0,1,5],[1,6,1,11],[2,1,2,11],[35,13,36,13],[26,4,26,6],[26,9,26,11],[4,4,4,6],[4,9,4,11],[12,4,12,6],[12,9,12,11],[37,4,37,6],[37,9,37,11],[45,4,45,6],[45,9,45,11],[35,1,35,11],[90,4,90,6],[90,9,90,11],[59,4,59,6],[59,9,59,11],[73,4,73,6],[73,9,73,11],[81,4,81,6],[81,9,81,11]]}
["CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG NF",null,null,null,null,null,"MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - NF SERIES"]
["Sản xuất tại Việt Nam\nĐáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2\nDòng định mức In lên đến 250A\nTrip unit loại từ nhiệt\n",null,null,null,null,null,"Made in VietNam\nComply with IEC60947-2 standard\nRated current In up to 250A\nTMD Trip unit"]
[null,"MCCB 2 cực, đến 630A\nMCCB 2-pole, up to 630A"]
[null,"Dòng định mức\nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"2P",null,null,"Icu=30kA @230VAC"]
[null,50,null,null,"NF125-CV 2P 50A (VN)","VW100C0000000",1339000]
[null,60,null,null,"NF125-CV 2P 60A (VN)","VW100D0000000",1339000]
[null,63,null,null,"NF125-CV 2P 63A (VN)","VW100E0000000",1339000]
[null,75,null,null,"NF125-CV 2P 75A (VN)","VW100F0000000",1339000]
[null,80,null,null,"NF125-CV 2P 80A (VN)","VW100G0000000",1339000]
["NF125-SV",100,null,null,"NF125-CV 2P 100A (VN)","VW100H0000000",1339000]
[null,125,null,null,"NF125-CV 2P 125A (VN)","VW100J0000000",1339000]
[null,"2P",null,null,"Icu=50kA @230VAC",null,null,null,null,"Icu=100kA @230VAC"]
[null,15,null,null,"NF125-SV 2P 15A (VN)","VW11050000000",1892000]
[null,16,null,null,"NF125-SV 2P 16A (VN)","VW11060000000",1892000,null,null,"NF125-HV 2P 16A (VN)","VW13060000000",2936000]
[null,20,null,null,"NF125-SV 2P 20A (VN)","VW11070000000",1892000]
[null,30,null,null,"NF125-SV 2P 30A (VN)","VW11090000000",1892000,null,null,"NF125-HV 2P 30A (VN)","VW13090000000",2936000]
[null,32,null,null,"NF125-SV 2P 32A (VN)","VW110A0000000",1892000]
[null,40,null,null,"NF125-SV 2P 40A (VN)","VW110B0000000",1892000]
[null,50,null,null,"NF125-SV 2P 50A (VN)","VW110C0000000",1892000]
[null,60,null,null,"NF125-SV 2P 60A (VN)","VW110D0000000",1892000]
[null,63,null,null,"NF125-SV 2P 63A (VN)","VW110E0000000",1892000,null,null,"NF125-HV 2P 63A (VN)","VW130E0000000",2936000]
[null,75,null,null,"NF125-SV 2P 75A (VN)","VW110F0000000",1892000]
[null,80,null,null,"NF125-SV 2P 80A (VN)","VW110G0000000",1892000]
[null,100,null,null,"NF125-SV 2P 100A (VN)","VW110H0000000",1892000,null,null,"NF125-HV 2P 100A (VN)","VW130H0000000",2936000]
[null,125,null,null,"NF125-SV 2P 125A (VN)","VW110J0000000",1892000]
[null,"2P",null,null,"Icu=36kA @230VAC",null,null,null,null,"Icu=85kA @230VAC"]
[null,100,null,null,"NF250-CV 2P 100A (VN)","VW200H0000000",2518000]
[null,125,null,null,"NF250-CV 2P 125A (VN)","VW200J0000000",2518000,null,null,"NF250-SV 2P 125A (VN)","VW210J0000000",3969000]
["NF125-CV",150,null,null,"NF250-CV 2P 150A (VN)","VW200K0000000",2518000,null,null,"NF250-SV 2P 150A (VN)","VW210K0000000",3969000]
[null,160,null,null,null,null,null,null,null,"NF250-SV 2P 160A (VN)","VW210L0000000",3969000]
[null,175,null,null,"NF250-CV 2P 175A (VN)","VW200M0000000",2518000]
[null,200,null,null,"NF250-CV 2P 200A (VN)","VW200N0000000",2518000,null,null,"NF250-SV 2P 200A (VN)","VW210N0000000",4193000]
[null,225,null,null,"NF250-CV 2P 225A (VN)","VW200P0000000",2518000,null,null,"NF250-SV 2P 225A (VN)","VW210P0000000",4193000]
[null,250,null,null,"NF250-CV 2P 250A (VN)","VW200Q0000000",2518000,null,null,"NF250-SV 2P 250A (VN)","VW210Q0000000",4193000]
[null,"MCCB 3 cực, 4 cực\nMCCB 3-pole, 4-pole"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Icu=10kA @415VAC",null,null,"3P"]
[null,50,null,null,"NF125-CV 3P 50A (VN)","VW140C0000000",1786000]
[null,60,null,null,"NF125-CV 3P 60A (VN)","VW140D0000000",1786000]
[null,63,null,null,"NF125-CV 3P 63A (VN)","VW140E0000000",1786000]
[null,75,null,null,"NF125-CV 3P 75A (VN)","VW140F0000000",1786000]
[null,80,null,null,"NF125-CV 3P 80A (VN)","VW140G0000000",1786000]
[null,100,null,null,"NF125-CV 3P 100A (VN)","VW140H0000000",1786000]
["NF125-CV 3P",125,null,null,"NF125-CV 3P 125A (VN)","VW140J0000000",1786000]
["NF125-CV 3P","Icu=30kA\n@415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,15,null,null,"NF125-SV 3P 15A (VN)","VW15050000000",2438000,null,null,"NF125-SV 4P 15A (VN)","VW17050000000",3431000]
[null,16,null,null,"NF125-SV 3P 16A (VN)","VW15060000000",2438000,null,null,"NF125-SV 4P 16A (VN)","VW17060000000",3431000]
[null,20,null,null,"NF125-SV 3P 20A (VN)","VW15070000000",2438000,null,null,"NF125-SV 4P 20A (VN)","VW17070000000",3431000]
[null,30,null,null,"NF125-SV 3P 30A (VN)","VW15090000000",2438000,null,null,"NF125-SV 4P 30A (VN)","VW17090000000",3431000]
[null,32,null,null,"NF125-SV 3P 32A (VN)","VW150A0000000",2438000,null,null,"NF125-SV 4P 32A (VN)","VW170A0000000",3431000]
[null,40,null,null,"NF125-SV 3P 40A (VN)","VW150B0000000",2438000,null,null,"NF125-SV 4P 40A (VN)","VW170B0000000",3431000]
[null,50,null,null,"NF125-SV 3P 50A (VN)","VW150C0000000",2438000,null,null,"NF125-SV 4P 50A (VN)","VW170C0000000",3431000]
[null,60,null,null,"NF125-SV 3P 60A (VN)","VW150D0000000",2438000,null,null,"NF125-SV 4P 60A (VN)","VW170D0000000",3431000]
[null,63,null,null,"NF125-SV 3P 63A (VN)","VW150E0000000",2438000,null,null,"NF125-SV 4P 63A (VN)","VW170E0000000",3431000]
[null,75,null,null,"NF125-SV 3P 75A (VN)","VW150F0000000",2438000,null,null,"NF125-SV 4P 75A (VN)","VW170F0000000",3431000]
[null,80,null,null,"NF125-SV 3P 80A (VN)","VW150G0000000",2438000,null,null,"NF125-SV 4P 80A (VN)","VW170G0000000",3431000]
[null,100,null,null,"NF125-SV 3P 100A (VN)","VW150H0000000",2438000,null,null,"NF125-SV 4P 100A (VN)","VW170H0000000",3431000]
[null,125,null,null,"NF125-SV 3P 125A (VN)","VW150J0000000",2438000,null,null,"NF125-SV 4P 125A (VN)","VW170J0000000",3431000]
[null,"Icu=50kA\n@415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,15,null,null,"NF125-HV 3P 15A (VN)","VW16050000000",4038000,null,null,"NF125-HV 4P 15A (VN)","VW18050000000",5586000]
[null,16,null,null,"NF125-HV 3P 16A (VN)","VW16060000000",4038000,null,null,"NF125-HV 4P 16A (VN)","VW18060000000",5586000]
[null,20,null,null,"NF125-HV 3P 20A (VN)","VW16070000000",4038000,null,null,"NF125-HV 4P 20A (VN)","VW18070000000",5586000]
[null,30,null,null,"NF125-HV 3P 30A (VN)","VW16090000000",4038000,null,null,"NF125-HV 4P 30A (VN)","VW18090000000",5586000]
[null,32,null,null,"NF125-HV 3P 32A (VN)","VW160A0000000",4038000,null,null,"NF125-HV 4P 32A (VN)","VW180A0000000",5586000]
[null,40,null,null,"NF125-HV 3P 40A (VN)","VW160B0000000",4038000,null,null,"NF125-HV 4P 40A (VN)","VW180B0000000",5586000]
[null,50,null,null,"NF125-HV 3P 50A (VN)","VW160C0000000",4038000,null,null,"NF125-HV 4P 50A (VN)","VW180C0000000",5586000]
[null,60,null,null,"NF125-HV 3P 60A (VN)","VW160D0000000",4038000,null,null,"NF125-HV 4P 60A (VN)","VW180D0000000",5586000]
[null,63,null,null,"NF125-HV 3P 63A (VN)","VW160E0000000",4038000,null,null,"NF125-HV 4P 63A (VN)","VW180E0000000",5586000]
[null,75,null,null,"NF125-HV 3P 75A (VN)","VW160F0000000",4038000,null,null,"NF125-HV 4P 75A (VN)","VW180F0000000",5586000]
["NF125-SV 3P",80,null,null,"NF125-HV 3P 80A (VN)","VW160G0000000",4038000,null,null,"NF125-HV 4P 80A (VN)","VW180G0000000",5586000]
[null,100,null,null,"NF125-HV 3P 100A (VN)","VW160H0000000",4038000,null,null,"NF125-HV 4P 100A (VN)","VW180H0000000",5586000]
[null,125,null,null,"NF125-HV 3P 125A (VN)","VW160J0000000",4038000,null,null,"NF125-HV 4P 125A (VN)","VW180J0000000",5586000]
[null,"Icu=25kA\n@415VAC",null,null,"3P"]
[null,100,null,null,"NF250-CV 3P 100A (VN)","VW230H0000000",3087000]
[null,125,null,null,"NF250-CV 3P 125A (VN)","VW230J0000000",3087000]
[null,150,null,null,"NF250-CV 3P 150A (VN)","VW230K0000000",3087000]
[null,175,null,null,"NF250-CV 3P 175A (VN)","VW230M0000000",3087000]
[null,200,null,null,"NF250-CV 3P 200A (VN)","VW230N0000000",3087000]
[null,225,null,null,"NF250-CV 3P 225A (VN)","VW230P0000000",3087000]
[null,250,null,null,"NF250-CV 3P 250A (VN)","VW230Q0000000",3087000]
[null,"Icu=36kA\n@415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,100,null,null,"NF250-SV 3P 100A (VN)","VW240H0000000",4224000,null,null,"NF250-SV 4P 100A (VN)","VW260H0000000",6744000]
[null,125,null,null,"NF250-SV 3P 125A (VN)","VW240J0000000",4224000,null,null,"NF250-SV 4P 125A (VN)","VW260J0000000",6744000]
[null,150,null,null,"NF250-SV 3P 150A (VN)","VW240K0000000",4224000,null,null,"NF250-SV 4P 150A (VN)","VW260K0000000",6744000]
[null,160,null,null,"NF250-SV 3P 160A (VN)","VW240L0000000",4224000,null,null,"NF250-SV 4P 160A (VN)","VW260L0000000",6744000]
[null,175,null,null,"NF250-SV 3P 175A (VN)","VW240M0000000",4525000,null,null,"NF250-SV 4P 175A (VN)","VW260M0000000",7504000]
[null,200,null,null,"NF250-SV 3P 200A (VN)","VW240N0000000",4525000,null,null,"NF250-SV 4P 200A (VN)","VW260N0000000",7504000]
[null,225,null,null,"NF250-SV 3P 225A (VN)","VW240P0000000",4525000,null,null,"NF250-SV 4P 225A (VN)","VW260P0000000",7504000]
["NF250-SV 3P",250,null,null,"NF250-SV 3P 250A (VN)","VW240Q0000000",4525000,null,null,"NF250-SV 4P 250A (VN)","VW260Q0000000",7504000]
[null,"Icu = 70kA\n@415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,125,null,null,"NF250-HV 3P 125A (VN)","VW250J0000000",4967000,null,null,"NF250-HV 4P 125A (VN)","VW270J0000000",11308000]
[null,150,null,null,"NF250-HV 3P 150A (VN)","VW250K0000000",4967000,null,null,"NF250-HV 4P 150A (VN)","VW270K0000000",11308000]
[null,160,null,null,"NF250-HV 3P 160A (VN)","VW250L0000000",4967000,null,null,"NF250-HV 4P 160A (VN)","VW270L0000000",11308000]
[null,175,null,null,"NF250-HV 3P 175A (VN)","VW250M0000000",5336000,null,null,"NF250-HV 4P 175A (VN)","VW270M0000000",12805000]
[null,200,null,null,"NF250-HV 3P 200A (VN)","VW250N0000000",5336000,null,null,"NF250-HV 4P 200A (VN)","VW270N0000000",12805000]
[null,225,null,null,"NF250-HV 3P 225A (VN)","VW250P0000000",5336000,null,null,"NF250-HV 4P 225A (VN)","VW270P0000000",12805000]
[null,250,null,null,"NF250-HV 3P 250A (VN)","VW250Q0000000",5336000,null,null,"NF250-HV 4P 250A (VN)","VW270Q0000000",12805000]

{"sheet":"MCCB Adjustable","index":5,"n_rows":140,"n_cols":16,"rows_kept":140,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,4,21,6],[21,9,21,11],[11,4,11,6],[11,9,11,11],[4,4,4,6],[4,9,4,11],[19,1,19,11],[0,0,0,5],[0,6,0,11],[1,0,1,5],[1,6,1,11],[2,1,2,11],[64,4,64,6],[64,9,64,11],[54,0,54,5],[54,6,54,11],[55,0,55,5],[55,6,55,11],[57,4,57,6],[57,9,57,11],[47,4,47,6],[47,9,47,11],[29,4,29,6],[29,9,29,11],[38,1,38,11],[40,4,40,6],[40,9,40,11],[108,4,108,6],[108,9,108,11],[78,1,78,11],[80,4,80,6],[80,9,80,11],[88,4,88,6],[88,9,88,11],[96,4,96,6],[96,9,96,11],[104,0,104,5],[104,6,104,11],[105,0,105,5],[105,6,105,11],[106,1,106,11],[114,4,114,6],[114,9,114,11],[120,4,120,6],[120,9,120,11],[124,4,124,6],[124,9,124,11],[126,4,126,6],[126,9,126,11],[130,4,130,6],[130,9,130,11],[136,4,136,6],[136,9,136,11]]}
["CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG NF",null,null,null,null,null,"MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - NF SERIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản\nĐáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-1,2\nDòng định mức In lên đến 250A\nLoại chỉnh định",null,null,null,null,null,"Made in Japan\nComply with IEC 60947-1,2 standard\nRated current In up to 250A\nAdjustable type"]
[null,"MCCB NF, 2 cực\nMCCB NF, 2-pole"]
[null,"Dòng định mức\nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"2P",null,null,"Icu = 85kA @230VAC",null,null,null,null,"Icu = 90kA @230VAC"]
[null,20,null,null,"NF125-SGV 2P 16-20A","2CJ301A000005",3504000,null,null,"NF125-LGV 2P 16-20A","2CJ401A00002L",4381000]
[null,25,null,null,"NF125-SGV 2P 20-25A","2CJ302A000006",3504000,null,null,"NF125-LGV 2P 20-25A","2CJ402A00002M",4381000]
[null,32,null,null,"NF125-SGV 2P 25-32A","2CJ303A000028",3504000,null,null,"NF125-LGV 2P 25-32A","2CJ403A00002N",4381000]
[null,40,null,null,"NF125-SGV 2P 32-40A","2CJ304A000029",3504000,null,null,"NF125-LGV 2P 32-40A","2CJ404A00002P",4381000]
[null,160,null,null,"NF160-SGV 2P 125-160A","2CK301A00000B",4555000,null,null,"NF160-LGV 2P 125-160A","2CK401A00000E",5466000]
[null,160,null,null,"NF250-SGV 2P 125-160A","2CM101A000016",5920000,null,null,"NF250-LGV 2P 125-160A","2CM201A00001D",7106000]
[null,"2P",null,null,"Icu = 100kA @230VAC"]
[null,20,null,null,"NF125-HGV 2P 16-20A","2CJ501A000017",5047000]
["NF125-SGV",25,null,null,"NF125-HGV 2P 20-25A","2CJ502A000031",5047000]
[null,32,null,null,"NF125-HGV 2P 25-32A","2CJ503A000018",5047000]
[null,40,null,null,"NF125-HGV 2P 32-40A","2CJ504A000019",5047000]
[null,160,null,null,"NF160-HGV 2P 125-160A","2CK501A00000F",6565000]
[null,160,null,null,"NF250-HGV 2P 125-160A","2CM301A00001G",8529000]
[]
[null,"MCCB NF, 2 cực\nMCCB NF, 2 pole"]
[null,"Dòng định mức\nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"2P",null,null,"Icu = 85kA @230VAC",null,null,null,null,"Icu = 90kA @230VAC"]
[null,50,null,null,"NF125-SGV 2P 35-50A","2CJ331A00002D",3504000,null,null,"NF125-LGV 2P 35-50A","2CJ431A00002U",4381000]
[null,63,null,null,"NF125-SGV 2P 45-63A","2CJ332A00002E",3504000,null,null,"NF125-LGV 2P 45-63A","2CJ432A00002V",4381000]
[null,80,null,null,"NF125-SGV 2P 56-80A","2CJ333A00002F",3504000,null,null,"NF125-LGV 2P 56-80A","2CJ433A00002W",4381000]
[null,100,null,null,"NF125-SGV 2P 70-100A","2CJ334A00000F",3504000,null,null,"NF125-LGV 2P 70-100A","2CJ434A00002X",4381000]
[null,125,null,null,"NF125-SGV 2P 90-125A","2CJ335A00002K",3504000,null,null,"NF125-LGV 2P 90-125A","2CJ435A00002Y",4381000]
[null,200,null,null,"NF250-SGV 2P 140-200A","2CM103A000017",5920000,null,null,"NF250-LGV 2P 140-200A","2CM203A00001E",7106000]
[null,250,null,null,"NF250-SGV 2P 175-250A","2CM104A000018",5920000,null,null,"NF250-LGV 2P 175-250A","2CM204A00001F",7106000]
[null,"2P",null,null,"Icu = 100kA @230VAC"]
[null,50,null,null,"NF125-HGV 2P 35-50A","2CJ531A000036",5047000]
[null,63,null,null,"NF125-HGV 2P 45-63A","2CJ532A000037",5047000]
["NF125-SGV",80,null,null,"NF125-HGV 2P 56-80A","2CJ533A000038",5047000]
[null,100,null,null,"NF125-HGV 2P 70-100A","2CJ534A000039",5047000]
[null,125,null,null,"NF125-HGV 2P 90-125A","2CJ535A00003A",5047000]
[null,200,null,null,"NF250-HGV 2P 140-200A","2CM303A00001H",8529000]
[null,250,null,null,"NF250-HGV 2P 175-250A","2CM304A00001J",8529000]
[]
[null,"MCCB NF, 3 cực, 4 cực\nMCCB NF, 3-pole, 4 cực"]
[null,"Dòng định mức\nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Icu = 36kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,20,null,null,"NF125-SGV 3P 16-20A","2CJ311A000007",4381000,null,null,"NF125-SGV 4P 16-20A","2CJ321A00000B",8320000]
[null,25,null,null,"NF125-SGV 3P 20-25A","2CJ312A000008",4381000,null,null,"NF125-SGV 4P 20-25A","2CJ322A00000C",8320000]
[null,32,null,null,"NF125-SGV 3P 25-32A","2CJ313A000009",4381000,null,null,"NF125-SGV 4P 25-32A","2CJ323A00000D",8320000]
[null,40,null,null,"NF125-SGV 3P 32-40A","2CJ314A00000A",4381000,null,null,"NF125-SGV 4P 32-40A","2CJ324A00000E",8320000]
[null,160,null,null,"NF160-SGV 3P 125-160A","2CK311A000005",5694000,null,null,"NF160-SGV 4P 125-160A","2CK321A000006",9007000]
[null,160,null,null,"NF250-SGV 3P 125-160A","2CM111A000004",7285000,null,null,"NF250-SGV 4P 125-160A","2CM121A00001B",10198000]
[null,"Icu = 50kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,20,null,null,"NF125-LGV 3P 16-20A","2CJ411A00000V",9816000,null,null,"NF125-LGV 4P 16-20A","2CJ421A00002Q",13687000]
["NF250-SGV",25,null,null,"NF125-LGV 3P 20-25A","2CJ412A00000W",9816000,null,null,"NF125-LGV 4P 20-25A","2CJ422A00002R",13687000]
[null,32,null,null,"NF125-LGV 3P 25-32A","2CJ413A00000X",9816000,null,null,"NF125-LGV 4P 25-32A","2CJ423A00002S",13687000]
[null,40,null,null,"NF125-LGV 3P 32-40A","2CJ414A00000Y",9816000,null,null,"NF125-LGV 4P 32-40A","2CJ424A00002T",13687000]
[null,160,null,null,"NF160-LGV 3P 125-160A","2CK411A000007",10471000,null,null,"NF160-LGV 4P 125-160A","2CK421A000008",11720000]
[null,160,null,null,"NF250-LGV 3P 125-160A","2CM211A000008",11289000,null,null,"NF250-LGV 4P 125-160A","2CM221A00000B",13687000]
["CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG NF",null,null,null,null,null,"MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - NF SERIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản\nĐáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-1,2\nDòng định mức In lên đến 250A\nLoại chỉnh định",null,null,null,null,null,"Made in Japan\nComply with IEC60947-1,2 standard\nRated current In up to 250A\nAdjustable type"]
[]
[null,"Icu = 70kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,20,null,null,"NF125-HGV 3P 16-20A","2CJ511A00001A",11289000,null,null,"NF125-HGV 4P 16-20A","2CJ521A000032",13548000]
[null,25,null,null,"NF125-HGV 3P 20-25A","2CJ512A00001B",11289000,null,null,"NF125-HGV 4P 20-25A","2CJ522A000033",13548000]
[null,32,null,null,"NF125-HGV 3P 25-32A","2CJ513A00001D",11289000,null,null,"NF125-HGV 4P 25-32A","2CJ523A000034",13548000]
[null,40,null,null,"NF125-HGV 3P 32-40A","2CJ514A00001E",11289000,null,null,"NF125-HGV 4P 32-40A","2CJ524A000035",13548000]
[null,160,null,null,"NF160-HGV 3P 125-160A","2CK511A000009",11807000,null,null,"NF160-HGV 4P 125-160A","2CK512A00000G",14442000]
[null,160,null,null,"NF250-HGV 3P 125-160A","2CM311A00000F",12365000,null,null,"NF250-HGV 4P 125-160A","2CM321A00001K",16906000]
[null,"Icu = 150kA @415VAC",null,null,"3P"]
[null,20,null,null,"NF125-RGV 3P 16-20A","2CJ611A00003Q",19139000]
[null,25,null,null,"NF125-RGV 3P 20-25A","2CJ612A00003R",19139000]
[null,32,null,null,"NF125-RGV 3P 25-32A","2CJ613A00003S",19139000]
[null,40,null,null,"NF125-RGV 3P 32-40A","2CJ614A00003T",19139000]
[null,50,null,null,"NF125-RGV 3P 40-50A","2CJ619A00003X",19139000]
[null,63,null,null,"NF125-RGV 3P 50-63A","2CJ620A00003Y",19139000]
[null,80,null,null,"NF125-RGV 3P 63-80A","2CJ616A00003U",19139000]
[null,100,null,null,"NF125-RGV 3P 80-100A","2CJ617A00003V",19139000]
[null,125,null,null,"NF125-RGV 3P 100-125A","2CJ618A00003W",19139000]
["NF250-SGV",160,null,null,"NF250-RGV 3P 125-160A","2CM711A00000Y",26475000]
[null,200,null,null,"NF250-RGV 3P 160-200A","2CM712A00001R",26475000]
[null,250,null,null,"NF250-RGV 3P 200-250A","2CM713A00000Z",26475000]
[]
[null,"MCCB NF, 3 cực, 4 cực\nMCCB NF, 3-pole, 4 cực"]
[null,"Dòng định mức\nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Icu = 36kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,50,null,null,"NF125-SGV 3P 35-50A","2CJ341A00000G",4381000,null,null,"NF125-SGV 4P 35-50A","2CJ351A00000Q",8320000]
[null,63,null,null,"NF125-SGV 3P 45-63A","2CJ342A00000H",4381000,null,null,"NF125-SGV 4P 45-63A","2CJ352A00000R",8320000]
[null,80,null,null,"NF125-SGV 3P 56-80A","2CJ343A00000K",4381000,null,null,"NF125-SGV 4P 56-80A","2CJ353A00000S",8320000]
[null,100,null,null,"NF125-SGV 3P 70-100A","2CJ344A00000M",4381000,null,null,"NF125-SGV 4P 70-100A","2CJ354A00000T",8320000]
[null,125,null,null,"NF125-SGV 3P 90-125A","2CJ345A00000P",4381000,null,null,"NF125-SGV 4P 90-125A","2CJ355A00000U",8320000]
[null,200,null,null,"NF250-SGV 3P 140-200A","2CM113A000005",7285000,null,null,"NF250-SGV 4P 140-200A","2CM123A00001C",10198000]
[null,250,null,null,"NF250-SGV 3P 175-250A","2CM114A000006",7285000,null,null,"NF250-SGV 4P 175-250A","2CM124A000007",10198000]
[null,"Icu = 50kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,50,null,null,"NF125-LGV 3P 35-50A","2CJ441A00000Z",9816000,null,null,"NF125-LGV 4P 35-50A","2CJ451A00002Z",13687000]
[null,63,null,null,"NF125-LGV 3P 45-63A","2CJ442A000010",9816000,null,null,"NF125-LGV 4P 45-63A","2CJ452A000030",13687000]
["NF250-SGV",80,null,null,"NF125-LGV 3P 56-80A","2CJ443A000011",9816000,null,null,"NF125-LGV 4P 56-80A","2CJ453A000014",13687000]
[null,100,null,null,"NF125-LGV 3P 70-100A","2CJ444A000012",9816000,null,null,"NF125-LGV 4P 70-100A","2CJ454A000015",13687000]
[null,125,null,null,"NF125-LGV 3P 90-125A","2CJ445A000013",9816000,null,null,"NF125-LGV 4P 90-125A","2CJ455A000016",13687000,null,null,null,{"$f":"-175/250","v":-0.7}]
[null,200,null,null,"NF250-LGV 3P 140-200A","2CM213A000009",11289000,null,null,"NF250-LGV 4P 140-200A","2CM223A00000C",13687000]
[null,250,null,null,"NF250-LGV 3P 175-250A","2CM214A00000A",11289000,null,null,"NF250-LGV 4P 175-250A","2CM224A00000D",13687000]
[null,"Icu = 70kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,50,null,null,"NF125-HGV 3P 35-50A","2CJ541A00001F",11289000,null,null,"NF125-HGV 4P 35-50A","2CJ551A00003B",13548000]
[null,63,null,null,"NF125-HGV 3P 45-63A","2CJ542A00001G",11289000,null,null,"NF125-HGV 4P 45-63A","2CJ552A00003C",13548000]
[null,80,null,null,"NF125-HGV 3P 56-80A","2CJ543A00001H",11289000,null,null,"NF125-HGV 4P 56-80A","2CJ553A00003D",13548000]
[null,100,null,null,"NF125-HGV 3P 70-100A","2CJ544A00001K",11289000,null,null,"NF125-HGV 4P 70-100A","2CJ554A00003E",13548000]
[null,125,null,null,"NF125-HGV 3P 90-125A","2CJ545A00001L",11289000,null,null,"NF125-HGV 4P 90-125A","2CJ555A00001M",13548000]
[null,200,null,null,"NF250-HGV 3P 140-200A","2CM313A00000G",12365000,null,null,"NF250-HGV 4P 140-200A","2CM323A00001L",16906000]
[null,250,null,null,"NF250-HGV 3P 175-250A","2CM314A00000J",12365000,null,null,"NF250-HGV 4P 175-250A","2CM324A00000K",16906000]
["CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - DÒNG NF",null,null,null,null,null,"MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER - NF SERIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản\nĐáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-1,2\nDòng định mức In lên đến 1600A\nLoại chỉnh định 0,5-1\n",null,null,null,null,null,"Made in Japan\nComply with IEC60947-1,2 standard\nRated current In up to 1600A\nAdjustable type 0,5-1"]
[null,"MCCB NF, 3 cực, 4 cực\nMCCB NF, 3-pole, 4-pole"]
[null,"Dòng định mức\nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Icu = 36kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,32,null,null,"NF125-SEV 3P 16-32A","2CJ106A000001",13146000,null,null,"NF125-SEV 4P 16-32A","2CJ116A00001Z",18835000]
[null,63,null,null,"NF125-SEV 3P 32-63A","2CJ107A000002",13146000,null,null,"NF125-SEV 4P 32-63A","2CJ117A000020",18835000]
[null,125,null,null,"NF125-SEV 3P 63-125A","2CJ108A000003",13146000,null,null,"NF125-SEV 4P 63-125A","2CJ118A000021",18835000]
[null,160,null,null,"NF250-SEV 3P 80-160A","2CM008A000001",16381000,null,null,"NF250-SEV 4P 80-160A","2CM018A000010",19713000]
[null,250,null,null,"NF250-SEV 3P 125-250A","2CM009A000002",16381000,null,null,"NF250-SEV 4P 125-250A","2CM019A000011",19713000]
["NF250-HEV","Icu = 70kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,32,null,null,"NF125-HEV 3P 16-32A","2CJ206A000022",18148000,null,null,"NF125-HEV 4P 16-32A","2CJ216A000024",28981000]
[null,63,null,null,"NF125-HEV 3P 32-63A","2CJ207A000023",18148000,null,null,"NF125-HEV 4P 32-63A","2CJ217A000025",28981000]
[null,125,null,null,"NF125-HEV 3P 63-125A","2CJ208A000004",18148000,null,null,"NF125-HEV 4P 63-125A","2CJ218A000026",28981000]
[null,160,null,null,"NF250-HEV 3P 80-160A","2CM028A000003",19339000,null,null,"NF250-HEV 4P 80-160A","2CM038A000013",32466000]
[null,250,null,null,"NF250-HEV 3P 125-250A","2CM029A000012",19339000,null,null,"NF250-HEV 4P 125-250A","2CM039A000014",32466000]
[null,"Icu = 50kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,400,null,null,"NF400-SEW 3P 400A","2FK306A000039",17826000,null,null,"NF400-SEW 4P 400A","2FK326A00003E",28727000]
[null,630,null,null,"NF630-SEW 3P 630A","2FL306A00002H",21449000,null,null,"NF630-SEW 4P 630A","2FL326A00002N",31447000]
[null,800,null,null,"NF800-SEW 3P 800A","2FM306A000015",25475000,null,null,"NF800-SEW 4P 800A","2FM326A00001G",39113000]
[null,"Icu = 36kA @415VAC",null,null,"3P"]
[null,800,null,null,"NF800-CEW 3P 800A","2FM006A00000L",25205000]
[null,"Icu = 70kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,400,null,null,"NF400-HEW 3P 400A","2FK406A00003P",19635000,null,null,"NF400-HEW 4P 400A","2FK426A00003R",30668000]
[null,630,null,null,"NF630-HEW 3P 630A","2FL406A00002X",23548000,null,null,"NF630-HEW 4P 630A","2FL426A00002Z",32539000]
["NF400-HEW",800,null,null,"NF800-HEW 3P 800A","2FM506A00001S",30619000,null,null,"NF800-HEW 4P 800A","2FM526A00001T",44609000]
[null,"Icu = 125kA @415VAC",null,null,"3P"]
[null,350,null,null,"NF400-REW 3P 350A","2FK505A0000L8",30515000]
[null,400,null,null,"NF400-REW 3P 400A","2FK506A00003T",30515000]
[null,500,null,null,"NF630-REW 3P 500A","2FL504A0000B9",31541000]
[null,630,null,null,"NF630-REW 3P 630A","2FL506A000031",32386000]
[null,800,null,null,"NF800-REW 3P 800A","2FM606A00001U",42616000]
[null,"Icu = 85kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,1000,null,null,"NF1000-SEW 3P 1000A","2FN206A00000P",52416000,null,null,"NF1000-SEW 4P 1000A","2FN226A00000X",65501000]
[null,1250,null,null,"NF1250-SEW 3P 1250A","2FN407A00001D",56304000,null,null,"NF1250-SEW 4P 1250A","2FN427A00001N",82391000]
[null,1600,null,null,"NF1600-SEW 3P 1600A","2FN706A000026",74369000,null,null,"NF1600-SEW 4P 1600A","2FN726A00002D",104188000]

{"sheet":"ELCB","index":6,"n_rows":295,"n_cols":12,"rows_kept":295,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,4,18,6],[18,9,18,11],[0,0,0,5],[0,6,0,11],[6,1,6,11],[8,4,8,6],[8,9,8,11],[70,4,70,6],[70,9,70,11],[29,4,29,6],[29,9,29,11],[39,4,39,6],[39,9,39,11],[44,4,44,6],[44,9,44,11],[54,4,54,6],[54,9,54,11],[61,1,61,4],[62,4,62,6],[62,9,62,11],[128,4,128,6],[128,9,128,11],[76,4,76,6],[76,9,76,11],[86,4,86,6],[86,9,86,11],[94,1,94,4],[95,0,95,5],[95,6,95,11],[101,1,101,11],[103,4,103,6],[103,9,103,11],[110,4,110,6],[110,9,110,11],[120,4,120,6],[120,9,120,11],[167,4,167,6],[167,9,167,11],[133,4,133,6],[133,9,133,11],[140,4,140,6],[140,9,140,11],[149,0,149,5],[149,6,149,11],[155,1,155,11],[157,4,157,6],[157,9,157,11],[177,4,177,6],[177,9,177,11],[184,4,184,6],[184,9,184,11],[192,4,192,6],[192,9,192,11],[231,4,231,6],[231,9,231,11],[197,4,197,6],[197,9,197,11],[203,4,203,6],[203,9,203,11],[207,1,207,4],[208,0,208,5],[208,6,208,11],[215,1,215,11],[217,4,217,6],[217,9,217,11],[222,4,222,6],[222,9,222,11],[240,4,240,6],[240,9,240,11],[247,4,247,6],[247,9,247,11],[254,4,254,6],[254,9,254,11],[261,4,261,6],[261,9,261,11],[266,4,266,6],[266,9,266,11],[280,4,280,6],[280,9,280,11],[271,0,271,5],[271,6,271,11],[278,1,278,11],[294,1,294,4],[282,4,282,6],[282,9,282,11],[286,4,286,6],[286,9,286,11],[292,4,292,6],[292,9,292,11]]}
["ELCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI-DÒNG NV",null,null,null,null,null,"EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER-NV SERIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản",null,null,null,null,null,"Made in Japan"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2",null,null,null,null,null,"Comply with IEC 60947-2 standard"]
["Dòng định mức lên đến 800A",null,null,null,null,null,"Rated current up to 800A"]
["Dòng rò định mức: 30 mA",null,null,null,null,null,"Rated sensitivity current: 30 mA"]
[]
[null,"Dòng rò định mức 30mA\nRated sensitivity current 30mA"]
[null,"Dòng định mức\nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"2P",null,null,"Icu = 7.5kA @230VAC",null,null,null,null,"Icu = 15kA @230VAC"]
[null,5,null,null,"NV63-CV 2P 5A 100-240V 30mA","2DD001A000001",2508000,null,null,"NV63-SV 2P 5A 100-240V 30mA","2DD221A00004Q",3369000]
[null,10,null,null,"NV63-CV 2P 10A 100-240V 30mA","2DD002A000002",2508000,null,null,"NV63-SV 2P 10A 100-240V 30mA","2DD222A00004S",3369000]
[null,15,null,null,"NV63-CV 2P 15A 100-240V 30mA","2DD003A000004",2508000,null,null,"NV63-SV 2P 15A 100-240V 30mA","2DD223A00004T",3369000]
[null,20,null,null,"NV63-CV 2P 20A 100-240V 30mA","2DD005A000006",2508000,null,null,"NV63-SV 2P 20A 100-240V 30mA","2DD225A00001S",3369000]
[null,30,null,null,"NV63-CV 2P 30A 100-240V 30mA","2DD007A000008",2508000,null,null,"NV63-SV 2P 30A 100-240V 30mA","2DD227A00004U",3369000]
[null,40,null,null,"NV63-CV 2P 40A 100-240V 30mA","2DD009A000009",2508000,null,null,"NV63-SV 2P 40A 100-240V 30mA","2DD229A00004V",3369000]
[null,50,null,null,"NV63-CV 2P 50A 100-240V 30mA","2DD010A00000A",2508000,null,null,"NV63-SV 2P 50A 100-240V 30mA","2DD230A00001T",3369000]
[null,60,null,null,"NV63-CV 2P 60A 100-240V 30mA","2DD011A00003N",2508000,null,null,"NV63-SV 2P 60A 100-240V 30mA","2DD231A00004W",3369000]
[null,63,null,null,"NV63-CV 2P 63A 100-240V 30mA","2DD012A00000B",2508000,null,null,"NV63-SV 2P 63A 100-240V 30mA","2DD232A00001U",3369000]
[null,"3P",null,null,"Icu = 5kA @415VAC",null,null,null,null,"Icu = 5kA @400VAC"]
["NV63-SV",5,null,null,"NV32-SV 3P 5A 100-440V 30mA","2DB022A000001",3245000,null,null,"NV63-CV 3P 5A 100-440V 30mA","2DD041A00000D",2682000]
[null,10,null,null,"NV32-SV 3P 10A 100-440V 30mA","2DB024A000004",3245000,null,null,"NV63-CV 3P 10A 100-440V 30mA","2DD042A00000F",2682000]
[null,15,null,null,"NV32-SV 3P 15A 100-440V 30mA","2DB025A000006",3245000,null,null,"NV63-CV 3P 15A 100-440V 30mA","2DD043A00000G",2682000]
[null,20,null,null,"NV32-SV 3P 20A 100-440V 30mA","2DB027A00000A",3245000,null,null,"NV63-CV 3P 20A 100-440V 30mA","2DD045A00000L",2682000]
[null,30,null,null,"NV32-SV 3P 30A 100-440V 30mA","2DB029A00000C",3245000,null,null,"NV63-CV 3P 30A 100-440V 30mA","2DD047A00000P",2682000]
[null,32,null,null,"NV32-SV 3P 32A 100-440V 30mA","2DB030A00000E",3245000]
[null,40,null,null,null,null,null,null,null,"NV63-CV 3P 40A 100-440V 30mA","2DD049A00000S",2682000]
[null,50,null,null,null,null,null,null,null,"NV63-CV 3P 50A 100-440V 30mA","2DD050A00000V",2682000]
[null,60,null,null,null,null,null,null,null,"NV63-CV 3P 60A 100-440V 30mA","2DD051A00000Y",2682000]
[null,63,null,null,null,null,null,null,null,"NV63-CV 3P 63A 100-440V 30mA","2DD052A000010",2682000]
[null,"3P",null,null,"Icu = 7.5kA @415VAC",null,null,null,null,"Icu = 10kA @415VAC"]
[null,5,null,null,"NV63-SV 3P 5A 100-440V 30mA","2DD261A00007X",3421000]
[null,10,null,null,"NV63-SV 3P 10A 100-440V 30mA","2DD262A00004Z",3421000]
[null,15,null,null,"NV63-SV 3P 15A 100-440V 30mA","2DD263A00001W",3421000,null,null,"NV63-HV 3P 15A 100-440V 30mA","2DD423A00002S",6078000]
[null,20,null,null,"NV63-SV 3P 20A 100-440V 30mA","2DD265A00001Z",3421000,null,null,"NV63-HV 3P 20A 100-440V 30mA","2DD425A00002U",6078000]
[null,30,null,null,"NV63-SV 3P 30A 100-440V 30mA","2DD267A000021",3421000,null,null,"NV63-HV 3P 30A 100-440V 30mA","2DD427A00002W",6078000]
[null,40,null,null,"NV63-SV 3P 40A 100-440V 30mA","2DD269A000024",3421000,null,null,"NV63-HV 3P 40A 100-440V 30mA","2DD429A000069",6078000]
[null,50,null,null,"NV63-SV 3P 50A 100-440V 30mA","2DD270A000026",3421000,null,null,"NV63-HV 3P 50A 100-440V 30mA","2DD430A00002X",6078000]
[null,60,null,null,"NV63-SV 3P 60A 100-440V 30mA","2DD271A000059",3421000,null,null,"NV63-HV 3P 60A 100-440V 30mA","2DD431A00006D",6078000]
[null,63,null,null,"NV63-SV 3P 63A 100-440V 30mA","2DD272A000029",3421000,null,null,"NV63-HV 3P 63A 100-440V 30mA","2DD432A00002Y",6078000]
[null,"3P",null,null,"Icu = 10kA @415VAC",null,null,null,null,"Icu = 70kA @415VAC"]
[null,60,null,null,"NV125-CV 3P 60A 100-440V 30mA","2DG011A000001",4379000]
[null,75,null,null,"NV125-CV 3P 75A 100-440V 30mA","2DG013A000004",4379000,null,null,"NV125-HEV 3P 75A 100-440V 30mA (*)","2DH103A00000G",30668000]
[null,100,null,null,"NV125-CV 3P 100A 100-440V 30mA","2DG015A000007",4379000]
[null,125,null,null,"NV125-CV 3P 125A 100-440V 30mA","2DG016A000009",4379000]
[null,"3P",null,null,"Icu = 30kA @415VAC",null,null,null,null,"Icu = 50kA @415VAC"]
["NV125-CV",15,null,null,"NV125-SV 3P 15A 100-440V 30mA","2DG101A00000T",9322000,null,null,"NV125-HV 3P 15A 100-440V 30mA","2DG201A00006G",15856000]
[null,20,null,null,"NV125-SV 3P 20A 100-440V 30mA","2DG103A00004D",9322000,null,null,"NV125-HV 3P 20A 100-440V 30mA","2DG203A00006K",15856000]
[null,30,null,null,"NV125-SV 3P 30A 100-440V 30mA","2DG104A00004F",9322000,null,null,"NV125-HV 3P 30A 100-440V 30mA","2DG204A00006M",15856000]
[null,40,null,null,"NV125-SV 3P 40A 100-440V 30mA","2DG106A00004J",9322000,null,null,"NV125-HV 3P 40A 100-440V 30mA","2DG206A00006Q",15856000]
[null,50,null,null,"NV125-SV 3P 50A 100-440V 30mA","2DG107A00004K",9322000,null,null,"NV125-HV 3P 50A 100-440V 30mA","2DG207A00006T",15856000]
[null,60,null,null,"NV125-SV 3P 60A 100-440V 30mA","2DG108A00004L",9322000,null,null,"NV125-HV 3P 60A 100-440V 30mA","2DG208A00006V",15856000]
[null,75,null,null,"NV125-SV 3P 75A 100-440V 30mA","2DG110A00004M",9322000,null,null,"NV125-HV 3P 75A 100-440V 30mA","2DG210A00006X",15856000]
[null,100,null,null,"NV125-SV 3P 100A 100-440V 30mA","2DG112A00004P",9322000,null,null,"NV125-HV 3P 100A 100-440V 30mA","2DG212A000030",15856000]
[null,125,null,null,"NV125-SV 3P 125A 100-440V 30mA","2DG113A000010",9322000,null,null,"NV125-HV 3P 125A 100-440V 30mA","2DG213A000071",15856000]
[null,"3P",null,null,"Icu = 25kA @415VAC"]
[null,125,null,null,"NV250-CV 3P 125A 100-440V 30mA","2DJ001A000001",7219000]
[null,150,null,null,"NV250-CV 3P 150A 100-440V 30mA","2DJ002A000003",7219000]
[null,175,null,null,"NV250-CV 3P 175A 100-440V 30mA","2DJ003A000005",7219000]
[null,200,null,null,"NV250-CV 3P 200A 100-440V 30mA","2DJ004A00002T",7219000]
[null,225,null,null,"NV250-CV 3P 225A 100-440V 30mA","2DJ005A000007",7219000]
[null,250,null,null,"NV250-CV 3P 250A 100-440V 30mA","2DJ006A000030",7219000]
[null,"Lưu ý (Note): * Adjustable Type 0.5-1"]
[null,"3P",null,null,"Icu = 36kA @415VAC",null,null,null,null,"Icu = 70kA @415VAC"]
[null,125,null,null,"NV250-SV 3P 125A 100-440V 30mA","2DJ101A00006U",11254000,null,null,"NV250-HV 3P 125A 100-440V 30mA","2DJ201A00006X",20882000]
[null,150,null,null,"NV250-SV 3P 150A 100-440V 30mA","2DJ102A00003N",11254000,null,null,"NV250-HV 3P 150A 100-440V 30mA","2DJ202A000020",20882000]
[null,175,null,null,"NV250-SV 3P 175A 100-440V 30mA","2DJ103A00006V",11254000,null,null,"NV250-HV 3P 175A 100-440V 30mA","2DJ203A00006Y",20882000]
[null,200,null,null,"NV250-SV 3P 200A 100-440V 30mA","2DJ104A00000T",11254000,null,null,"NV250-HV 3P 200A 100-440V 30mA","2DJ204A00006Z",20882000]
[null,225,null,null,"NV250-SV 3P 225A 100-440V 30mA","2DJ105A00000U",11254000,null,null,"NV250-HV 3P 225A 100-440V 30mA","2DJ205A000070",20882000]
[null,250,null,null,"NV250-SV 3P 250A 100-440V 30mA","2DJ106A00003T",11254000,null,null,"NV250-HV 3P 250A 100-440V 30mA","2DJ206A000021",20882000]
[null,250,null,null,"NV250-SEV 3P 125-250A 100-440V 30mA (*)","2DL007A000005",33640000]
["NV250-SV","3P",null,null,"Icu = 36kA @415VAC",null,null,null,null,"Icu = 45kA @415VAC"]
[null,250,null,null,"NV400-CW 3P 250A 100-440V 30mA","2GK031A000002",16784000,null,null,"NV400-SW 3P 250A 100-440V 30mA","2GK101A00002Q",30840000]
[null,300,null,null,"NV400-CW 3P 300A 100-440V 30mA","2GK032A000003",16784000,null,null,"NV400-SW 3P 300A 100-440V 30mA","2GK102A000036",30840000]
[null,350,null,null,"NV400-CW 3P 350A 100-440V 30mA","2GK033A000005",16784000,null,null,"NV400-SW 3P 350A 100-440V 30mA","2GK103A000037",30840000]
[null,400,null,null,"NV400-CW 3P 400A 100-440V 30mA","2GK034A000007",16784000,null,null,"NV400-SW 3P 400A 100-440V 30mA","2GK104A000014",30840000]
[null,400,null,null,null,null,null,null,null,"NV400-SEW 3P 400A 100-440V 30mA (*)","2GK206A00001T",40125000]
[null,"4P",null,null,"Icu = 30kA @415VAC",null,null,null,null,"Icu = 50kA @415VAC"]
[null,15,null,null,"NV125-SV 4P 15A 200-440V 30mA","2DG138A00001J",17146000,null,null,"NV125-HV 4P 15A 200-440V 30mA","2DG238A000087",22972000]
[null,20,null,null,"NV125-SV 4P 20A 200-440V 30mA","2DG140A00001L",17146000,null,null,"NV125-HV 4P 20A 200-440V 30mA","2DG240A00008A",22972000]
[null,30,null,null,"NV125-SV 4P 30A 200-440V 30mA","2DG141A00001N",17146000,null,null,"NV125-HV 4P 30A 200-440V 30mA","2DG241A00008C",22972000]
[null,40,null,null,"NV125-SV 4P 40A 200-440V 30mA","2DG143A00001R",17146000,null,null,"NV125-HV 4P 40A 200-440V 30mA","2DG243A00008F",22972000]
[null,50,null,null,"NV125-SV 4P 50A 200-440V 30mA","2DG144A00001S",17146000,null,null,"NV125-HV 4P 50A 200-440V 30mA","2DG244A00008H",22972000]
[null,60,null,null,"NV125-SV 4P 60A 200-440V 30mA","2DG145A00001U",17146000,null,null,"NV125-HV 4P 60A 200-440V 30mA","2DG245A00008K",22972000]
[null,75,null,null,"NV125-SV 4P 75A 200-440V 30mA","2DG147A00005V",17146000,null,null,"NV125-HV 4P 75A 200-440V 30mA","2DG247A00008N",22972000]
[null,100,null,null,"NV125-SV 4P 100A 200-440V 30mA","2DG149A00005Y",17146000,null,null,"NV125-HV 4P 100A 200-440V 30mA","2DG249A00008R",22972000]
[null,125,null,null,"NV125-SV 4P 125A 200-440V 30mA","2DG150A00001X",17146000,null,null,"NV125-HV 4P 125A 200-440V 30mA","2DG250A00008S",22972000]
["NV400-CW","4P",null,null,"Icu = 36kA @415VAC",null,null,null,null,"Icu = 70kA @415VAC"]
[null,125,null,null,"NV250-SV 4P 125A 200-440V 30mA","2DJ131A00001A",17285000]
[null,150,null,null,"NV250-SV 4P 150A 200-440V 30mA","2DJ132A00004J",17285000]
[null,175,null,null,"NV250-SV 4P 175A 200-440V 30mA","2DJ133A00001B",17285000]
[null,200,null,null,"NV250-SV 4P 200A 200-440V 30mA","2DJ134A000076",17285000]
[null,225,null,null,"NV250-SV 4P 225A 200-440V 30mA","2DJ135A000077",17285000]
[null,250,null,null,"NV250-SV 4P 250A 200-440V 30mA","2DJ136A00001D",17285000]
[null,400,null,null,null,null,null,null,null,"NV400-HEW 4P 400A 100-440V 30mA (*)","2GK336A00003P",58828000]
[null,"Lưu ý (Note): * Adjustable Type 0.5-1"]
["ELCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI-DÒNG NV",null,null,null,null,null,"EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER-NV SERIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản",null,null,null,null,null,"Made in Japan"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2",null,null,null,null,null,"Comply with IEC 60947-2 standard"]
["Dòng định mức lên đến 800A",null,null,null,null,null,"Rated current up to 800A"]
["Dòng rò định mức: 100.200.500 mA",null,null,null,null,null,"Rated sensitivity current: 100.200.500 mA"]
[]
[null,"Dòng rò định mức 100.200.500mA\nRated sensitivity current 100.200.500mA"]
[null,"Dòng định mức\nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"3P",null,null,"Icu=5kA @415VAC"]
[null,5,null,null,"NV32-SV 3P 5A 100-440V 1.2.500mA","2DB042A00000G",3245000]
[null,10,null,null,"NV32-SV 3P 10A 100-440V 1.2.500mA","2DB044A00000K",3245000]
[null,15,null,null,"NV32-SV 3P 15A 100-440V 1.2.500mA","2DB045A00000M",3245000]
[null,20,null,null,"NV32-SV 3P 20A 100-440V 1.2.500mA","2DB047A00000Q",3245000]
[null,30,null,null,"NV32-SV 3P 30A 100-440V 1.2.500mA","2DB049A00000T",3245000]
[null,32,null,null,"NV32-SV 3P 32A 100-440V 1.2.500mA","2DB050A00000U",3245000]
[null,"3P",null,null,"Icu = 5kA @400VAC",null,null,null,null,"Icu = 7.5kA @415VAC"]
[null,5,null,null,"NV63-CV 3P 5A 100-440V 1.2.500mA","2DD061A000013",2682000,null,null,"NV63-SV 3P 5A 100-440V 1.2.500mA","2DD281A00007Y",3421000]
["NV32-SV",10,null,null,"NV63-CV 3P 10A 100-440V 1.2.500mA","2DD062A000016",2682000,null,null,"NV63-SV 3P 10A 100-440V 1.2.500mA","2DD282A00007Z",3421000]
[null,15,null,null,"NV63-CV 3P 15A 100-440V 1.2.500mA","2DD063A000018",2682000,null,null,"NV63-SV 3P 15A 100-440V 1.2.500mA","2DD283A00002C",3421000]
[null,20,null,null,"NV63-CV 3P 20A 100-440V 1.2.500mA","2DD065A00001B",2682000,null,null,"NV63-SV 3P 20A 100-440V 1.2.500mA","2DD285A00002E",3421000]
[null,30,null,null,"NV63-CV 3P 30A 100-440V 1.2.500mA","2DD067A00001F",2682000,null,null,"NV63-SV 3P 30A 100-440V 1.2.500mA","2DD287A00002G",3421000]
[null,40,null,null,"NV63-CV 3P 40A 100-440V 1.2.500mA","2DD069A00001J",2682000,null,null,"NV63-SV 3P 40A 100-440V 1.2.500mA","2DD289A00002K",3421000]
[null,50,null,null,"NV63-CV 3P 50A 100-440V 1.2.500mA","2DD070A00001M",2682000,null,null,"NV63-SV 3P 50A 100-440V 1.2.500mA","2DD290A00002M",3421000]
[null,60,null,null,"NV63-CV 3P 60A 100-440V 1.2.500mA","2DD071A00001P",2682000,null,null,"NV63-SV 3P 60A 100-440V 1.2.500mA","2DD291A00005W",3421000]
[null,63,null,null,"NV63-CV 3P 63A 100-440V 1.2.500mA","2DD072A00001Q",2682000,null,null,"NV63-SV 3P 63A 100-440V 1.2.500mA","2DD292A00002Q",3421000]
[null,"3P",null,null,"Icu=10kA @415VAC"]
[null,15,null,null,"NV63-HV 3P 15A 100-440V 1.2.500mA","2DD443A00002Z",6078000]
[null,20,null,null,"NV63-HV 3P 20A 100-440V 1.2.500mA","2DD445A000031",6078000]
[null,30,null,null,"NV63-HV 3P 30A 100-440V 1.2.500mA","2DD447A000033",6078000]
[null,40,null,null,"NV63-HV 3P 40A 100-440V 1.2.500mA","2DD449A000037",6078000]
["NV125-SV",50,null,null,"NV63-HV 3P 50A 100-440V 1.2.500mA","2DD450A000039",6078000]
[null,60,null,null,"NV63-HV 3P 60A 100-440V 1.2.500mA","2DD451A00006U",6078000]
[null,63,null,null,"NV63-HV 3P 63A 100-440V 1.2.500mA","2DD452A00003B",6078000]
[null,"3P",null,null,"Icu = 10kA @415VAC"]
[null,60,null,null,"NV125-CV 3P 60A 100-440V 1.2.500mA","2DG021A00000B",4379000]
[null,75,null,null,"NV125-CV 3P 75A 100-440V 1.2.500mA","2DG023A00000E",4379000]
[null,100,null,null,"NV125-CV 3P 100A 100-440V 1.2.500mA","2DG025A00000H",4379000]
[null,125,null,null,"NV125-CV 3P 125A 100-440V 1.2.500mA","2DG026A00000L",4379000]
[null,"3P",null,null,"Icu =25 kA @415VAC"]
[null,125,null,null,"NV250-CV 3P 125A 100-440V 1.2.500mA","2DJ011A000009",7219000]
[null,150,null,null,"NV250-CV 3P 150A 100-440V 1.2.500mA","2DJ012A00000C",7219000]
[null,175,null,null,"NV250-CV 3P 175A 100-440V 1.2.500mA","2DJ013A00000E",7219000]
[null,200,null,null,"NV250-CV 3P 200A 100-440V 1.2.500mA","2DJ014A00000G",7219000]
[null,225,null,null,"NV250-CV 3P 225A 100-440V 1.2.500mA","2DJ015A00000K",7219000]
[null,250,null,null,"NV250-CV 3P 250A 100-440V 1.2.500mA","2DJ016A00000M",7219000]
["NV250-CV","3P",null,null,"Icu =36 kA @415VAC"]
[null,250,null,null,"NV400-CW 3P 250A 100-440V 1.2.500mA","2GK041A00000A",16784000]
[null,300,null,null,"NV400-CW 3P 300A 100-440V 1.2.500mA","2GK042A00000G",16784000]
[null,350,null,null,"NV400-CW 3P 350A 100-440V 1.2.500mA","2GK043A00000L",16784000]
[null,400,null,null,"NV400-CW 3P 400A 100-440V 1.2.500mA","2GK044A00000S",16784000]
[null,500,null,null,"NV630-CW 3P 500A 100-440V 1.2.500mA","2GL001A000002",42038000]
[null,600,null,null,"NV630-CW 3P 600A 100-440V 1.2.500mA","2GL002A000004",42038000]
[null,630,null,null,"NV630-CW 3P 630A 100-440V 1.2.500mA","2GL003A000005",42038000]
[]
["ELCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI-DÒNG NV",null,null,null,null,null,"EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER-NV SERIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản",null,null,null,null,null,"Made in Japan"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2",null,null,null,null,null,"Comply with IEC 60947-2 standard"]
["Dòng định mức lên đến 800A",null,null,null,null,null,"Rated current up to 800A"]
["Dòng rò định mức: 100.200.500 mA",null,null,null,null,null,"Rated sensitivity current: 100.200.500 mA"]
[]
[null,"Dòng rò định mức 100.200.500mA\nRated sensitivity current 100.200.500mA"]
[null,"Dòng định mức\nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Icu=30kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,15,null,null,"NV125-SV 3P 15A 100-440V 1.2.500mA","2DG114A000011",9322000,null,null,"NV125-SV 4P 15A 200-440V 1.2.500mA","2DG151A00001Z",17146000]
[null,20,null,null,"NV125-SV 3P 20A 100-440V 1.2.500mA","2DG116A000013",9322000,null,null,"NV125-SV 4P 20A 200-440V 1.2.500mA","2DG153A000021",17146000]
[null,30,null,null,"NV125-SV 3P 30A 100-440V 1.2.500mA","2DG117A000014",9322000,null,null,"NV125-SV 4P 30A 200-440V 1.2.500mA","2DG154A000023",17146000]
[null,40,null,null,"NV125-SV 3P 40A 100-440V 1.2.500mA","2DG119A00004X",9322000,null,null,"NV125-SV 4P 40A 200-440V 1.2.500mA","2DG156A000026",17146000]
[null,50,null,null,"NV125-SV 3P 50A 100-440V 1.2.500mA","2DG120A000015",9322000,null,null,"NV125-SV 4P 50A 200-440V 1.2.500mA","2DG157A000027",17146000]
[null,60,null,null,"NV125-SV 3P 60A 100-440V 1.2.500mA","2DG121A000054",9322000,null,null,"NV125-SV 4P 60A 200-440V 1.2.500mA","2DG158A000029",17146000]
[null,75,null,null,"NV125-SV 3P 75A 100-440V 1.2.500mA","2DG123A000018",9322000,null,null,"NV125-SV 4P 75A 200-440V 1.2.500mA","2DG160A00002B",17146000]
[null,100,null,null,"NV125-SV 3P 100A 100-440V 1.2.500mA","2DG125A00001A",9322000,null,null,"NV125-SV 4P 100A 200-440V 1.2.500mA","2DG162A00002D",17146000]
["NV125-SV",125,null,null,"NV125-SV 3P 125A 100-440V 1.2.500mA","2DG126A00001C",9322000,null,null,"NV125-SV 4P 125A 200-440V 1.2.500mA","2DG163A00002F",17146000]
[null,"Icu=50kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,15,null,null,"NV125-HV 3P 15A 100-440V 1.2.500mA","2DG214A000073",15856000,null,null,"NV125-HV 4P 15A 200-440V 1.2.500mA","2DG251A0000AH",22972000]
[null,20,null,null,"NV125-HV 3P 20A 100-440V 1.2.500mA","2DG216A000031",15856000,null,null,"NV125-HV 4P 20A 200-440V 1.2.500mA","2DG253A0000AJ",22972000]
[null,30,null,null,"NV125-HV 3P 30A 100-440V 1.2.500mA","2DG217A000032",15856000,null,null,"NV125-HV 4P 30A 200-440V 1.2.500mA","2DG254A00003B",22972000]
[null,40,null,null,"NV125-HV 3P 40A 100-440V 1.2.500mA","2DG219A000034",15856000,null,null,"NV125-HV 4P 40A 200-440V 1.2.500mA","2DG256A00008Z",22972000]
[null,50,null,null,"NV125-HV 3P 50A 100-440V 1.2.500mA","2DG220A000035",15856000,null,null,"NV125-HV 4P 50A 200-440V 1.2.500mA","2DG257A000091",22972000]
[null,60,null,null,"NV125-HV 3P 60A 100-440V 1.2.500mA","2DG221A000036",15856000,null,null,"NV125-HV 4P 60A 200-440V 1.2.500mA","2DG258A000093",22972000]
[null,75,null,null,"NV125-HV 3P 75A 100-440V 1.2.500mA","2DG223A00007M",15856000,null,null,"NV125-HV 4P 75A 200-440V 1.2.500mA","2DG260A000096",22972000]
[null,100,null,null,"NV125-HV 3P 100A 100-440V 1.2.500mA","2DG225A000037",15856000,null,null,"NV125-HV 4P 100A 200-440V 1.2.500mA","2DG262A000099",22972000]
[null,125,null,null,"NV125-HV 3P 125A 100-440V 1.2.500mA","2DG226A000039",15856000,null,null,"NV125-HV 4P 125A 200-440V 1.2.500mA","2DG263A0000AK",22972000]
[null,"Icu=36kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,125,null,null,"NV250-SV 3P 125A 100-440V 1.2.500mA","2DJ111A00000W",11254000,null,null,"NV250-SV 4P 125A 200-440V 1.2.500mA","2DJ141A00001E",17285000]
[null,150,null,null,"NV250-SV 3P 150A 100-440V 1.2.500mA","2DJ112A00000Y",11254000,null,null,"NV250-SV 4P 150A 200-440V 1.2.500mA","2DJ142A00001G",17285000]
[null,175,null,null,"NV250-SV 3P 175A 100-440V 1.2.500mA","2DJ113A000010",11254000,null,null,"NV250-SV 4P 175A 200-440V 1.2.500mA","2DJ143A00004S",17285000]
[null,200,null,null,"NV250-SV 3P 200A 100-440V 1.2.500mA","2DJ114A000012",11254000,null,null,"NV250-SV 4P 200A 200-440V 1.2.500mA","2DJ144A00001K",17285000]
[null,225,null,null,"NV250-SV 3P 225A 100-440V 1.2.500mA","2DJ115A000014",11254000,null,null,"NV250-SV 4P 225A 200-440V 1.2.500mA","2DJ145A00001M",17285000]
[null,250,null,null,"NV250-SV 3P 250A 100-440V 1.2.500mA","2DJ116A000016",11254000,null,null,"NV250-SV 4P 250A 200-440V 1.2.500mA","2DJ146A00001P",17285000]
["NV250-SV","Icu=70kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,125,null,null,"NV250-HV 3P 125A 100-440V 1.2.500mA","2DJ211A000024",20882000]
[null,150,null,null,"NV250-HV 3P 150A 100-440V 1.2.500mA","2DJ212A000025",20882000,null,null,"NV250-HV 4P 150A 200-440V 1.2.500mA","2DJ242A000064",23784000]
[null,175,null,null,"NV250-HV 3P 175A 100-440V 1.2.500mA","2DJ213A00005D",20882000,null,null,"NV250-HV 4P 175A 100-440V 1.2.500mA","2DJ243D0000C3",23784000]
[null,200,null,null,"NV250-HV 3P 200A 100-440V 1.2.500mA","2DJ214A000026",20882000,null,null,"NV250-HV 4P 200A 200-440V 1.2.500mA","2DJ244A000066",23784000]
[null,225,null,null,"NV250-HV 3P 225A 100-440V 1.2.500mA","2DJ215A000027",20882000,null,null,"NV250-HV 4P 225A 200-440V 1.2.500mA","2DJ245A000068",23784000]
[null,250,null,null,"NV250-HV 3P 250A 100-440V 1.2.500mA","2DJ216A000071",20882000,null,null,"NV250-HV 4P 250A 200-440V 1.2.500mA","2DJ246A00002G",23784000]
[null,"125-250",null,null,"NV250-HEV 3P 125-250A 100-440V 1.2.500mA (*)","2DL117A00000K",54475000]
[null,"Icu=45kA @415VAC",null,null,"3P"]
[null,250,null,null,"NV400-SW 3P 250A 100-440V 1.2.500mA","2GK111A000016",30840000]
[null,300,null,null,"NV400-SW 3P 300A 100-440V 1.2.500mA","2GK112A000019",30840000]
[null,350,null,null,"NV400-SW 3P 350A 100-440V 1.2.500mA","2GK113A00001B",30840000]
[null,400,null,null,"NV400-SW 3P 400A 100-440V 1.2.500mA","2GK114A00001F",30840000]
["NV400-SW","Icu=50kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,400,null,null,"NV400-SEW 3P 400A 100-440V 1.2.500mA (*)","2GK216A00001V",40125000,null,null,"NV400-SEW 4P 400A 100-440V 1.2.500mA (*)","2GK246A000023",50082000]
["NV400-SW",500,null,null,"NV630-SW 3P 500A 100-440V 1.2.500mA","2GL101A00000C",57598000]
[null,600,null,null,"NV630-SW 3P 600A 100-440V 1.2.500mA","2GL102A00000D",57598000]
[null,630,null,null,"NV630-SW 3P 630A 100-440V 1.2.500mA","2GL103A00000E",57598000]
[null,630,null,null,"NV630-SEW 3P 630A 100-440V 1.2.500mA (*)","2GL206A00000Q",54471000]
[null,"Icu=70kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,400,null,null,"NV400-HEW 3P 400A 100-440V 1.2.500mA (*)","2GK316A00002A",49772000,null,null,"NV400-HEW 4P 400A 100-440V 1.2.500mA (*)","2GK346A00002E",58828000]
[null,630,null,null,"NV630-HEW 3P 630A 100-440V 1.2.500mA (*)","2GL306A00000Y",65412000]
[null,800,null,null,"NV800-HEW 3P 800A 100-440V 1.2.500mA (*)","2GM306A000008",88459000]
[null,"Lưu ý (Note): * Adjustable Type 0.5-1"]
["ELCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI-DÒNG NV - LOẠI ĐÁP ỨNG TRỄ",null,null,null,null,null,"EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER-NV SERIES\nTIME DELAY TYPE"]
["Sản xuất tại Nhật Bản",null,null,null,null,null,"Made in Japan"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2",null,null,null,null,null,"Comply with IEC 60947-2 standard"]
["Dòng định mức lên đến 800A",null,null,null,null,null,"Rated current up to 800A"]
["Dòng rò định mức: 1.2.500mA",null,null,null,null,null,"Rated sensitivity current: 1.2.500mA"]
["Loại đáp ứng trễ",null,null,null,null,null,"Time Delay type"]
[]
[null,"ELCB loại đáp ứng trễ, dòng rò định mức 100.200.500mA\nELCB time delay type, rated sensitivity current 100.200.500mA"]
[null,"Dòng định mức\nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Icu=10kA @415VAC",null,null,"3P"]
[null,60,null,null,"NV125-CV 3P 60A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG031A00000N",4847000]
[null,75,null,null,"NV125-CV 3P 75A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG033A00000P",4847000]
[null,100,null,null,"NV125-CV 3P 100A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG035A00000Q",4847000]
[null,125,null,null,"NV125-CV 3P 125A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG036A00000R",4847000]
[null,"Icu=30kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,20,null,null,"NV125-SV 3P 20A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG127A00005G",9951000,null,null,"NV125-SV 4P 20A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG164A00002H",17616000]
[null,30,null,null,"NV125-SV 3P 30A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG128A00001D",9951000,null,null,"NV125-SV 4P 40A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG167A0000A9",17616000]
[null,40,null,null,"NV125-SV 3P 40A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG130A0000A5",9951000,null,null,"NV125-SV 4P 50A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG168A000069",17616000]
[null,50,null,null,"NV125-SV 3P 50A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG131A0000A6",9951000,null,null,"NV125-SV 4P 60A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG169A00002R",17616000]
["NV125-SV",60,null,null,"NV125-SV 3P 60A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG132A0000A7",9951000,null,null,"NV125-SV 4P 75A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG171A0000A0",17616000]
[null,75,null,null,"NV125-SV 3P 75A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG134A00001E",9951000,null,null,"NV125-SV 4P 125A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG174A00006D",17616000]
[null,100,null,null,"NV125-SV 3P 100A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG136A00001F",9951000]
[null,125,null,null,"NV125-SV 3P 125A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG137A0000A8",9951000]
[null,"Icu=50kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,20,null,null,"NV125-HV 3P 20A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG227A0000AA",16327000,null,null,"NV125-HV 4P 20A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG264A0000AL",23442000]
[null,30,null,null,"NV125-HV 3P 30A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG228A0000AB",16327000,null,null,"NV125-HV 4P 30A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG265A00009C",23442000]
[null,40,null,null,"NV125-HV 3P 40A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG230A0000AC",16327000,null,null,"NV125-HV 4P 40A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG267A0000AM",23442000]
[null,50,null,null,"NV125-HV 3P 50A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG231A0000AD",16327000,null,null,"NV125-HV 4P 50A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG268A0000AN",23442000]
[null,60,null,null,"NV125-HV 3P 60A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG232A000080",16327000,null,null,"NV125-HV 4P 60A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG269A00003J",23442000]
[null,75,null,null,"NV125-HV 3P 75A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG234A0000AE",16327000,null,null,"NV125-HV 4P 75A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG271A00003K",23442000]
[null,100,null,null,"NV125-HV 3P 100A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG236A0000AF",16327000,null,null,"NV125-HV 4P 100A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG273A0000AP",23442000]
[null,125,null,null,"NV125-HV 3P 125A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG237A0000AG",16327000,null,null,"NV125-HV 4P 125A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DG274A0000AQ",23442000]
[null,"Icu=25kA @415VAC",null,null,"3P"]
[null,125,null,null,"NV250-CV 3P 125A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ021A00006R",7687000]
[null,150,null,null,"NV250-CV 3P 150A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ022A00000P",7687000]
[null,175,null,null,"NV250-CV 3P 175A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ023A00006S",7687000]
[null,200,null,null,"NV250-CV 3P 200A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ024A00000R",7687000]
[null,225,null,null,"NV250-CV 3P 225A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ025A00006T",7687000]
[null,250,null,null,"NV250-CV 3P 250A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ026A00000S",7687000]
[null,"Icu=36kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,125,null,null,"NV250-SV 3P 125A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ121A000017",11725000,null,null,"NV250-SV 4P 125A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ151A00001S",17751000]
["NV125-SV",150,null,null,"NV250-SV 3P 150A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ122A000018",11725000,null,null,"NV250-SV 4P 150A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ152A00001T",17600000]
[null,175,null,null,"NV250-SV 3P 175A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ123A00006W",11725000,null,null,"NV250-SV 4P 175A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ153A00001V",17751000]
[null,200,null,null,"NV250-SV 3P 200A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ124A00004D",11725000,null,null,"NV250-SV 4P 200A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ154A00001W",17600000]
[null,225,null,null,"NV250-SV 3P 225A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ125A000019",11725000,null,null,"NV250-SV 4P 225A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ155A00001X",17751000]
[null,250,null,null,"NV250-SV 3P 250A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ126A00008S",11725000,null,null,"NV250-SV 4P 250A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ156A00001Z",17600000]
[null,"Icu=70kA @415VAC",null,null,"3P"]
[null,125,null,null,"NV250-HV 3P 125A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ221A000072",21353000]
[null,150,null,null,"NV250-HV 3P 150A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ222A000073",21353000]
[null,175,null,null,"NV250-HV 3P 175A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ223A000074",21353000]
[null,200,null,null,"NV250-HV 3P 200A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ224A00005T",21353000,null,null,"NV250-HV 4P 200A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ254A00008M",24256000]
[null,225,null,null,"NV250-HV 3P 225A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ225A000075",21353000,null,null,"NV250-HV 4P 250A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ256A00006F",24256000]
[null,250,null,null,"NV250-HV 3P 250A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2DJ226A000029",21353000]
[null,"Icu=36kA @415VAC",null,null,"3P"]
[null,250,null,null,"NV400-CW 3P 250A 2-440V  1.2.500mA JIEN","2GK051A000038",17252000]
[null,300,null,null,"NV400-CW 3P 300A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2GK052A00000W",17252000]
[null,350,null,null,"NV400-CW 3P 350A 2-440V  1.2.500mA JIEN","2GK053A00000Y",17252000]
[null,400,null,null,"NV400-CW 3P 400A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2GK054A000010",17252000]
[null,"Icu=45kA @415VAC",null,null,"3P"]
[null,250,null,null,"NV400-SW 3P 250A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2GK121A00001H",31296000]
["NV400-SW",300,null,null,"NV400-SW 3P 300A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2GK122A00001J",31296000]
[null,350,null,null,"NV400-SW 3P 350A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2GK123A00001L",31296000]
[null,400,null,null,"NV400-SW 3P 400A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2GK124A00001M",31296000]
["ELCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI-DÒNG NV - LOẠI ĐÁP ỨNG TRỄ",null,null,null,null,null,"EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER-NV SERIES\nTIME DELAY TYPE"]
["Sản xuất tại Nhật Bản",null,null,null,null,null,"Made in Japan"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2",null,null,null,null,null,"Comply with IEC 60947-2 standard"]
["Dòng định mức lên đến 800A",null,null,null,null,null,"Rated current up to 800A"]
["Dòng rò định mức: 1.2.500mA",null,null,null,null,null,"Rated sensitivity current: 1.2.500mA"]
["Loại đáp ứng trễ",null,null,null,null,null,"Time Delay type"]
[]
[null,"ELCB loại đáp ứng trễ, dòng rò định mức 100.200.500mA\nELCB time delay type, rated sensitivity current 100.200.500mA"]
[null,"Dòng định mức\nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial Code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Icu=50kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,400,null,null,"NV400-SEW 3P 400A 2-440V 1.2.500mA JIEN (*)","2GK226A00001X",40579000,null,null,"NV400-SEW 4P 400A 2-440V 1.2.500mA JIEN (*)","2GK256A000025",50468000]
[null,"Icu=36kA @415VAC",null,null,"3P"]
[null,500,null,null,"NV630-CW 3P 500A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2GL011A000006",42504000]
[null,600,null,null,"NV630-CW 3P 600A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2GL012A000008",42504000]
[null,630,null,null,"NV630-CW 3P 630A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2GL013A00000A",42504000]
[null,"Icu=50kA @415VAC",null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null,500,null,null,"NV630-SW 3P 500A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2GL111A00000F",57598000]
[null,600,null,null,"NV630-SW 3P 600A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2GL112A00000H",56562000]
["NV400-HEW",630,null,null,"NV630-SW 3P 630A 2-440V 1.2.500mA JIEN","2GL113A00000K",56562000]
[null,630,null,null,"NV630-SEW 3P 630A 2-440V 1.2.500mA JIEN (*)","2GL216A00000R",56562000,null,null,"NV630-SEW 4P 630A 2-440V 1.2.500mA JIEN (*)","2GL236A00000V",76612000]
[null,800,null,null,"NV800-SEW 3P 800A 2-440V 1.2.500mA JIEN (*)","2GM216A000004",72553000]
[null,"Icu=70kA @415VAC",null,null,"3P"]
[null,800,null,null,"NV800-HEW 3P 800A 2-440V 1.2.500mA JIEN (*)","2GM316A000009",88929000]
[null,"Lưu ý (Note): * Adjustable Type 0.5-1"]

{"sheet":"MCCB Accessory","index":7,"n_rows":297,"n_cols":10,"rows_kept":297,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,8,2],[7,3,8,3],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[9,9,10,9],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[0,0,0,4],[0,7,0,9],[1,0,1,1],[1,7,1,9],[3,2,3,9],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[19,3,20,3],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[25,2,27,2],[26,4,27,4],[13,2,14,2],[13,4,14,4],[15,2,15,9],[17,3,18,3],[17,7,18,7],[17,8,18,8],[17,9,18,9],[34,0,34,1],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[37,2,37,9],[39,3,40,3],[39,7,40,7],[39,8,40,8],[39,9,40,9],[28,2,28,9],[30,3,31,3],[30,7,31,7],[30,8,31,8],[30,9,31,9],[32,3,33,3],[53,0,53,1],[54,2,55,2],[54,3,55,3],[41,3,42,3],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[46,2,46,9],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[56,7,57,7],[56,8,57,8],[56,9,57,9],[59,7,60,7],[59,8,60,8],[59,9,60,9],[50,2,51,2],[50,3,51,3],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[90,2,91,2],[92,2,93,2],[95,2,95,9],[98,7,99,7],[98,8,99,8],[98,9,99,9],[65,2,65,9],[67,2,67,9],[75,2,75,9],[80,2,80,9],[86,2,87,2],[88,2,89,2],[112,7,113,7],[112,8,113,8],[112,9,113,9],[122,2,122,7],[123,2,123,9],[125,3,125,4],[125,7,125,8],[102,2,102,3],[105,7,106,7],[105,8,106,8],[105,9,106,9],[108,2,108,9],[109,2,109,9],[138,2,139,2],[140,2,142,2],[149,2,149,9],[151,2,151,9],[177,2,177,9],[196,2,196,9],[126,3,126,4],[126,7,126,8],[127,7,127,8],[128,2,128,9],[131,2,132,2],[134,2,135,2],[204,0,204,1],[289,4,290,4],[289,7,290,7],[292,2,292,9],[255,7,256,7],[255,8,257,8],[258,7,259,7],[258,8,260,8],[261,8,262,8],[277,2,277,9],[221,2,221,9],[234,2,234,9],[245,2,245,8],[248,8,250,8],[252,8,254,8],[219,2,219,9],[252,2,253,2],[252,3,253,3]]}
["PHỤ KIỆN CHO CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI",null,null,null,null,null,null,"MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER ACCESSORIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản\nĐáp ứng tiêu chuẩn IEC60947-2",null,null,null,null,null,null,"Made in Japan\nComply with IEC60947-2 standard"]
[]
[null,null,"Cuộn ngắt\nShunt trip device"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model","Số cực\nNumber of Pole","Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, \n125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV","2P\n3P\n4P","AC 100-240V\nLắp bên trái",null,null,"SHTA240-05SVL","2DBS01A000024",1842000]
[null,null,null,null,"AC 380-550V\nLắp bên trái",null,null,"SHTA550-05SVL","2DBS03A000026",1600000]
[null,null,"NF32-SV,63-CV/SV/HV, \n125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV","2P\n3P\n4P","AC 100-240V\nLắp bên phải",null,null,"SHTA240-05SVR","2CBS01A00006K",1842000]
[null,null,null,null,"AC 380-550V\nLắp bên phải",null,null,"SHTA550-05SVR","2CBS03A00006M",1842000]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","2P\n3P\n4P","AC 100-450V\nLắp bên trái",null,null,"SHT-4SW","2FKS01A00004R",1569000]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","2P\n3P","AC 100-450V\nLắp bên phải"]
[null,null,"NF400/630-CW/SW/SEW/HEW","4P","AC 100-450V\nLắp bên phải\n(có khối đấu dây)",null,null,"SHT-4SWRFS","2FKS05A00004U",1802000]
[null,"SHT, AX, AL, ALAX","NF800-CEW/SEW/HEW",null,null,null,null,"SHT-8SWRFS","2FMS06A00002C",1802000]
[null,null,"NF1000/1250/1600-SEW","3P","AC 200-240V\nLắp bên phải",null,null,"SHTA240-10SWR","2FNS11A000030",3148000]
[null,null,null,"4P",null,null,null,"SHTA240-10SWRF","2FNS12A000031",4388000]
[null,null,"Tiếp điểm phụ \nAuxiliary contacts"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model","Số cực\nNumber of Pole","Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV","2P\n3P\n4P","Lắp bên trái",null,null,"AX-05SV","2CBX01A0000AE",1021000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV     ",null,"Lắp bên phải"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV","2P\n3P\n4P","Lắp bên trái\n(có khối đấu dây)",null,null,"AX-05SVLS","2CBX02A0000AF",1496000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV     ",null,"Lắp bên phải\n(có khối đấu dây)",null,null,"AX-05SVRS","2CBX04A0000AG",1496000]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","2P\n3P\n4P","Lắp bên trái",null,null,"AX-4SW","2FKX01A000067",621000]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","2P\n3P","Lắp bên phải"]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","2P\n3P\n4P","Lắp bên trái\n(có khối đấu dây)",null,null,"AX-4SWLS","2FKX02A000068",871000]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","2P\n3P","Lắp bên phải\n(có khối đấu dây)",null,null,"AX-4SWRS","2FKX03A000069",871000]
[null,null,"NF1000/1250/1600-SEW","3P\n4P","Lắp bên trái",null,null,"AX-10SWL","2FNX01A000048",2704000]
[null,null,null,"3P","Lắp bên phải",null,null,"AX-10SWR","2FNX02A000049",2704000]
[null,null,null,"4P",null,null,null,"AX-10SWRF","2FNX03A000050",4882000]
[null,null,"Tiếp điểm cảnh báo \nAlarm contacts"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model","Số cực\nNumber of Pole","Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"SHT, AX, AL, ALAX with lead wire terminal block (SLT)","NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV","2P\n3P\n4P","Lắp bên trái",null,null,"AL-05SV","2CBL01A00005R",904000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV     ",null,"Lắp bên phải"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV","2P\n3P\n4P","Lắp bên trái\n(có khối đấu dây)",null,null,"AL-05SVLS","2CBL02A00005S",1118000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV     ",null,"Lắp bên phải\n(có khối đấu dây)",null,null,"AL-05SVRS","2CBL04A00005T",1118000]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","2P\n3P\n4P","Lắp bên trái",null,null,"AL-4SWL","2FKL01A000049",621000]
[null,null,null,null,"Lắp bên trái\n(có khối đấu dây)",null,null,"AL-4SWLS","2FKL02A00004A",871000]
[null,null,"NF1000/1250/1600-SEW","3P\n4P","Lắp bên trái",null,null,"AL-10SWL","2FNL01A00002M",3313000]
[null,null,"Khối kết hợp tiếp điểm phụ và tiếp điểm cảnh báo\nAuxiliary and alarm contacts unit"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model","Số cực\nNumber of Pole","Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV","2P\n3P\n4P","Lắp bên trái",null,null,"ALAX-05SV","2CBL05A00005U",2136000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV     ",null,"Lắp bên phải"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV","2P\n3P\n4P","Lắp bên trái\n(có khối đấu dây)",null,null,"ALAX-05SVLS","2CBL06A00005V",2607000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV     ",null,"Lắp bên phải\n(có khối đấu dây)",null,null,"ALAX-05SVRS","2CBL08A00005W",2607000]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","2P\n3P\n4P","Lắp bên trái",null,null,"ALAX-4SWL","2FKL04A00004C",1386000]
[null,null,null,null,"Lắp bên trái\n(có khối đấu dây)",null,null,"ALAX-4SWLS","2FKL05A00004D",1619000]
[null,null,"NF1000/1250/1600-SEW","3P\n4P","Lắp bên trái",null,null,"ALAX-10SWL","2FNL04A00002P",6005000]
[null,null,"Cuộn bảo vệ thấp áp\nUnder voltage trip device"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model","Số cực\nNumber of Pole","Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, \n125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV","2P\n3P\n4P","AC 200-250V\nLoại Reset\nLắp bên trái",null,null,"UVTSA250-05SVL","2CBU33A00007X",5000000]
[null,null,null,null,"AC 380-480V\nLoại Reset\nLắp bên trái",null,null,"UVTSA480-05SVL","2CBU35A00007Z",5000000]
[null,null,"NF32-SV,63-CV/SV/HV, \n125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV","2P\n3P\n4P","AC 200-250V\nLoại Reset\nLắp bên phải",null,null,"UVTSA250-05SVR","2CBU23A00007N",5000000]
[null,null,null,null,"AC 380-480V\nLoại Reset\nLắp bên phải",null,null,"UVTSA480-05SVR","2CBU25A00007Q",5000000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, \n125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV","2P\n3P\n4P","AC 200-250V\nLoại Non-Reset\nLắp bên trái",null,null,"UVTNA250-05SVL","2CBU13A00007G",5000000]
["Under Voltage Trip Device",null,null,null,"AC 380-480V\nLoại Non-Reset\nLắp bên trái",null,null,"UVTNA480-05SVL","2CBU15A00007J",5000000]
[null,null,"NF32-SV,63-CV/SV/HV, \n125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV","2P\n3P\n4P","AC 200-250V\nLoại Non-Reset\nLắp bên phải",null,null,"UVTNA250-05SVR","2CBU03A000078",5000000]
[null,null,null,null,"AC 380-480V\nLoại Non-Reset\nLắp bên phải",null,null,"UVTNA480-05SVR","2CBU05A00007A",5000000]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","2P\n3P\n4P","AC 200-250V\nLoại Reset\nLắp bên trái",null,null,"UVTSA250-4SW","2FKU33B00005A",5962000]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","2P\n3P","AC 200-250V\nLoại Reset\nLắp bên phải"]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","4P","AC 200-250V\nLoại Reset\nLắp bên phải",null,null,"UVTSA250-4SWRFS","2FKU35B00005E",6431000]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","2P\n3P\n4P","AC 380-480V\nLoại Reset\nLắp bên trái",null,null,"UVTSA480-4SW","2FKU60B00005F",6045000]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","2P\n3P","AC 380-480V\nLoại Reset\nLắp bên phải"]
[null,null,"NF400/630/800-CW/SW/SEW/HEW","4P","AC 380-480V\nLoại Reset\nLắp bên phải",null,null,"UVTSA480-4SWRFS\t","2FKU62B00005K",6431000]
[null,null,"NF1000/1250/1600-SEW","3P","AC 200-250V\nLoại Reset\nLắp bên phải",null,null,"UVTSA250-10SWRS","2FNU03C00003D",9198000]
[null,null,"NF1000/1250/1600-SEW","4P","AC 200-250V\nLoại Reset\nLắp bên phải",null,null,"UVTNA250-10SWRF","2FNU24C00003U",9235000]
[]
[null,null,"Phụ kiện vận hành MCCB bằng điện\nElectrical operation devices"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model",null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"Loại có lò xo nạp\nSpring charge type"]
[null,null,"NF125-CV/SV/HV",null,"2P/3P/4P\nAC 100-240V/ \nDC 100-250V",null,null,"MDSAD240-NF1SVE","2CHW05A0000AT",23466000]
[null,null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,",null,"2P/3P/4P\nAC 100-240V/ \nDC 100-250V",null,null,"MDSAD240-NF2SVE","2CLW05A00007G",29736000]
[null,null,"NV125-CV/SV/HV",null,"2P/3P/4P\nAC 100-240V/ \nDC 100-250V",null,null,"MDSAD240-NV1SVE","2DGW05A00009P",23466000]
["Electrical Operation Device",null,"NV250-CV/SV/HV",null,"2P/3P/4P\nAC 100-240V/ \nDC 100-250V",null,null,"MDSAD240-NV2SVE","2DJW05A00006H",29736000]
[null,null,"NF400/630-CW/SW/SEW/HEW",null,"2P/3P/4P\nAC 200-220V",null,null,"MDS-4SWA220","2FKW07A000062",78835000]
[null,null,"NF800-CEW/SEW/HEW",null,"2P/3P/4P\nAC 200-220V",null,null,"MDS-8SWA220","2FMW12A00002M",82986000]
[null,null,"NF1000/1250/1600-SEW",null,"2P/3P/4P\nAC 200-220V",null,null,"MDS-10SWA220","2FNW07A000058",83351000]
[null,null,"Loại dùng động cơ\nMotor-drive type"]
[null,null,"NF400/630-CW/SW/SEW/HEW",null,"2P/3P/4P\nAC 200-220V",null,null,"MD-4SWA220","2FKW02A00005Y",54181000]
[null,null,"NF800-CEW/SEW/HEW",null,"2P/3P/4P\nAC 200-220V",null,null,"MD-8SWA220","2FMW02A00002K",63282000]
[null,null,"NF1000/1250/1600-SEW",null,"2P/3P/4P\nAC 200-220V",null,null,"MD-10SWA220","2FNW02A000045",73706000]
[]
[null,null,"Liên động cơ khí\nMechanical interlock"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model",null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV/SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV",null,"2P/3P",null,null,"MI-05SV3","2CBM01A000067",2911000]
[null,"Mechanical Interlock","NF32-SV, 63-CV/SV/HV\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"4P",null,null,"MI-05SV4","2CBM02A000068",4306000]
[null,null,"NF125-CV/SV/HV\nNV125-CV/SV/HV",null,"4P",null,null,"MI-1SV4","2CHM02A000048",4089000]
[null,null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV",null,"4P",null,null,"MI-2SV4","2CLM02A00006N",4369000]
[null,null,"NF400/630-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630-CW/SW/SEW/HEW",null,"2P/3P",null,null,"MI-4SW3","2FKM01A00004F",3125000]
[null,null,null,null,"4P",null,null,"MI-4SW4","2FKM02A00004G",4741000]
[null,null,"NF800-CEW/SEW/HEW\nNV800-SEW/HEW",null,"2P\n3P",null,null,"MI-8SW3","2FMM01A000026",3320000]
[null,null,null,null,"4P",null,null,"MI-8SW4","2FMM02A000027",4984000]
[null,null,"NF1000/1250-SEW",null,"3P",null,null,"MI-10SW3","2FNM01A00002T",5602000]
[null,null,null,null,"4P",null,null,"MI-10SW4","2FNM02A00002U",5136000]
[null,null,"NF1600-SEW",null,"3P",null,null,"MI-16SW3","2FNM05A00002V",9085000]
[null,null,null,null,"4P",null,null,"MI-16SW4","2FNM06A00002W",13659000]
[]
[null,null,"Tay xoay kiểu V\nV-type handle"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model",null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"2P",null,null,"V-05SV2 (*)","2CBV51A000032",1821000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"3P/4P",null,null,"V-05SV (*)","2CBV52A000033",1821000]
[null,null,"NV32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"2P/3P"]
[null,null,"NF125-CV/SV",null,"2P",null,null,"V-1SV2 (*)","2CHV51A00004E",1821000]
[null,null,"NF125-CV/SV/HV\nNV125-CV/SV/HV",null,"3P/4P",null,null,"V-1SV (*)","2CHV52A00004F",1821000]
[null,null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV",null,"2P/3P/4P",null,null,"V-2SV (*)","2CLV31A00003H",2452000]
[null,null,"V-05SV2, V-05SV,V-1SV2,V-1SV, V-2SV",null,"Adjustment unit",null,null,"V-AD3S","2KY900A00002C",327000]
[null,"V-Type Handle","NF400/630-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630-CW/SW/SEW/HEW",null,"2P/3P/4P",null,null,"V-4S (*)","2KY500A00001P",1941000]
[null,null,"NF800-CEW/SEW/HEW",null,"3P/4P",null,null,"V-8S (*)","2KY560A000020",1941000]
[null,null,"NV800-SEW/HEW",null,"3P"]
[null,null,"V-4S, V-8S",null,"Adjustment unit",null,null,"V-AD3L","2KY902A00002D",1094000]
[null,null,"Lưu ý (Note): * Bộ nối dài là tùy chọn đặt hàng thêm của tay xoay kiểu V (Adjustment unit is option for additional purchasing of V-type handle)"]
[null,null,"Tay xoay kiểu F\nF-type handle"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model",null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"2P",null,null,"F-05SV2","(*)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"3P/4P",null,null,"F-05SV","(*)"]
[null,null,"NV32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"2P/3P"]
[null,null,"NF125-CV/SV",null,"2P",null,null,"F-1SV2","(*)"]
[null,null,"NF125-CV/SV/HV\nNV125-CV/SV/HV",null,"3P/4P",null,null,"F-1SV","(*)"]
[null,null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV",null,"2P/3P/4P",null,null,"F-2SV","(*)"]
[null,null,"NF400/630-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630-CW/SW/SEW/HEW",null,"2P/3P/4P",null,null,"F-4S","(*)"]
[null,null,"NF800-CEW/SEW/HEW\nNV800-SEW/HEW",null,"3P/4P",null,null,"F-8S","(*)"]
[null,null,"NF1000/1250/1600-SEW",null,"2P/3P",null,null,"F10SW","2FNV05A000043",5148000]
[null,null,"NF1000/1250/1600-SEW",null,"4P",null,null,"F10SW4P","2FNV06A00004Y",6271000]
[null,"F-Type Handle","Lưu ý (Note)* :"]
[null,null,"- Với MCCB 800A hoặc nhỏ hơn, khi đặt hàng tay xoay kiểu F cần ghi thêm cụ thể 03 thông tin sau cùng tên sản phẩm: \n"]
[null,null,"(For MCCB 800A or below, specify the 03 following information together with the model name when making purchasing order F-type)"]
[null,null,"(1) Operation lock","(2) Door type",null,null,null,"(3) Installation direction"]
[null,null,"● LF: Lock in OFF Position","● DR: Reset to open",null,null,null,"● Blank: Power supply upward"]
[null,null,"● LN: Lock in ON or OFF Position","● DF: Open in OFF postion",null,null,null,"● Y: Power supply on left"]
[null,null,null,null,null,null,null,"● Z: Power supply on right"]
[null,null,"Khối đế đấu nối kiểu plug-in\nPlug-in type terminal blocks (PM)"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model",null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"2P (3-50A)",null,null,"PMDN-05SV2L","2CBD21C000052",800000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"3P (3-50A)",null,null,"PMDN-05SV3L","2CBD22C000053",1059000]
[null,null,null,null,"4P (3-50A)",null,null,"PMDN-05SV4L","2CBD23C000054",1758000]
[null,null,"NF63-CV/SV/HV",null,"2P (60, 63A)",null,null,"PMDN-05SV2H","2CBD24C000055",800000]
[null,null,"NF63-CV/SV/HV\nNV63-CV/SV/HV",null,"3P (60, 63A)",null,null,"PMDN-05SV3H","2CBD25C000056",1059000]
[null,null,null,null,"4P (60, 63A)",null,null,"PMDN-05SV4H","2CBD26C000057",1758000]
[null,null,"NF125-CV/SV",null,"2P",null,null,"PMDN-1SV2","2CHD01C00008H",1701000]
[null,null,"NF125-HV",null,"2P",null,null,"PMDN-1HV2","2CHD04C00008L",1701000]
[null,null,"NF125-CV/SV/HV\nNV125-CV/SV/HV",null,"3P",null,null,"PMDN-1SV3","2CHD02C00008J",2416000]
[null,null,null,null,"4P",null,null,"PMDN-1SV4","2CHD03C00008K",3612000]
[null,"Plug-in Terminal Block","NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV",null,"2P",null,null,"PMDN-2SV2","2CLD01C000062",4939000]
[null,null,null,null,"3P",null,null,"PMDN-2SV3","2CLD02C000038",7355000]
[null,null,null,null,"4P",null,null,"PMDN-2SV4","2CLD03C000063",11508000]
[null,null,"NF400-CW/SW/SEW/HEW\nNV400-CW/SW/SEW/HEW",null,"3P",null,null,"PMDN-4SW3","2FKD12A00007G",10416000]
[null,null,"NF400-SW/SEW/HEW\nNV400-SEW",null,"4P",null,null,"PMDN-4SW4","2FKD13A00007H",16456000]
[null,null,"NF630-CW/SW/SEW/HEW\nNV630-CW/SW/SEW/HEW",null,"3P",null,null,"PMDN-6SW3"]
[null,null,"NF800-CEW/SEW/HEW\nNV800-SEW/HEW",null,"3P",null,null,"PMDN-8SW3","2FMD12A000031",22609000]
[null,null,"NF800-SEW/HEW",null,"4P",null,null,"PMDN-8SW4","2FMD13A000032",38609000]
[]
[null,null,"Nắp che đầu cực\nTerminal Cover"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model",null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"Nắp che loại lớn\nLarge terminal covers (TC-L)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"2P",null,null,"TCL-05SV2 (*1)","2CBC04A00004M",191000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"3P",null,null,"TCL-05SV3 (*2)","2CBC05A00004N",212000]
[null,null,"NF63-SV/HV",null,"4P",null,null,"TCL-05SV4 (*2)","2CBC06A00004P",1056000]
[null,null,"NF125-CV/SV",null,"2P",null,null,"TCL-1SV2 (*1)","2CHC04A000086",231000]
[null,null,"NF125-CV/SV/HV\nNV125-CV/SV/HV",null,"3P",null,null,"TCL-1SV3 (*2)","2CHC05A000087",296000]
[null,null,"NF125-SV/HV\nNV125-SV/HV",null,"4P",null,null,"TCL-1SV4 (*2)","2CHC06A000046",1384000]
[null,"Large Terminal Cover","NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV",null,"2P/3P",null,null,"TCL-2SV3 (*2) (*3)","2CLC05A00005T",633000]
[null,null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV",null,"2P/3P",null,null,"TCL-2SV3L (*2) (*4)","2CLC18A000061",861000]
[null,null,"NF125-SEV/HEV, 250-SV/HV/SEV/HEV,\nNV125-SEV/HEV, 250-SV/HV/SEV/HEV",null,"4P",null,null,"TCL-2SV4 (*2)","2CLC06A00005U",2172000]
[null,null,"NF400/630-CW/SW/SEW\nNV400/630-CW/SW/SEW",null,"2P/3P",null,null,"TCL-4SW3 (*2)","2FKC01A00003Z",1459000]
[null,null,"NF400/630-SW/SEW/HEW\nNV400/630-SEW/HEW",null,"4P",null,null,"TCL-4SW4 (*2)","2FKC02A000040",2118000]
[null,null,"NF800-CEW/SEW/HEW\nNV800-SEW/HEW",null,"2P/3P",null,null,"TCL-8SW3 (*2)","2FMC01A00001Y",2068000]
[null,null,"NF800-SEW/HEW",null,"4P",null,null,"TCL-8SW4 (*2)","2FMC02A00001Z",2972000]
[null,null,"NF1000/1250-SEW",null,"3P",null,null,"TCL-10SW3","2FNC01A00002H",3595000]
[null,null,"NF1000/1250-SEW",null,"4P",null,null,"TCL-10SW4","2FNC03A00002J",5388000]
[null,null,"Lưu ý (Notes):"]
[null,null,"*1 Thêm ký tự \"F\" vào phía cuối của loại nắp che dùng cho tay xoay kiểu F."]
[null,null,"Attach “F” letter at the end of terminal cover model for F-type operating handle."]
[null,null,"*2 Loại nắp che có thể sử dụng kèm với tay xoay kiểu F và V"]
[null,null,"Terminal cover can be used in combination with F-type and V-type operating handle."]
[null,null,"*3 Phù hợp với MCCB <=200A, (kích thước dây tối đa là 100mm2)"]
[null,null,"Available for 200A rating or smaller. (maximum wire size of 100mm2 )"]
[null,null,"*4 Phù hợp với MCCB <=250A, (kích thước dây tối đa là 150mm2 )"]
[null,null,"Available for 250A rating or smaller. (maximum wire size of 150mm2 )"]
[]
[null,null,"Nắp che loại nhỏ\nSmall terminal covers (TC-S)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"2P",null,null,"TCS-05SV2 (*1)","2CBC01A00004J",115000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"3P",null,null,"TCS-05SV3 (*2)","2CBC02A00004K",115000]
[null,null,"NF63-SV/HV",null,"4P",null,null,"TCS-05SV4","2CBC03A00004L",289000]
[null,null,"NF125-CV/SV",null,"2P",null,null,"TCS-1SV2 (*2)","2CHC01A000084",127000]
[null,null,"NF125-CV/SV/HV\nNV125-CV/SV/HV",null,"3P",null,null,"TCS-1SV3","2CHC02A000085",127000]
[null,null,"NF125-SV/HV\nNV125-SV/HV",null,"4P",null,null,"TCS-1SV4","2CHC03A000043",1405000]
[null,null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV",null,"2P/3P",null,null,"TCS-2SV3 (*2)","2CLC02A00005S",327000]
[null,"Small Terminal Cover","NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-SV/HV",null,"4P",null,null,"TCS-2SV4","2CLC03A000034",734000]
[null,null,"Lưu ý (Notes):"]
[null,null,"*1 Thêm ký tự \"F\" vào phía cuối của loại nắp che dùng cho tay xoay kiểu F."]
[null,null,"Attach “F” letter at the end of terminal cover model for F-type operating handle."]
[null,null,"*2 Loại nắp che có thể sử dụng kèm với tay xoay kiểu F và V"]
[null,null,"Terminal cover can be used in combination with F-type and V-type operating handle."]
[null,null,"*3 Phù hợp với MCCB <=200A, (kích thước dây tối đa là 100mm2)"]
[null,null,"Available for 200A rating or smaller. (maximum wire size of 100mm2 )"]
[null,null,"*4 Phù hợp với MCCB <=250A, (kích thước dây tối đa là 150mm2 )"]
[null,null,"Available for 250A rating or smaller. (maximum wire size of 150mm2 )"]
[]
[null,null,"Nắp che loại trong suốt\nTransparent terminal covers (TTC)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"2P",null,null,"TTC-05SV2 (*1)","2CBC07A00004Q",461000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"3P",null,null,"TTC-05SV3 (*2)","2CBC08A00004R",544000]
[null,null,"NF63-SV/HV",null,"4P",null,null,"TTC-05SV4","2CBC09A00004S",711000]
[null,null,"NF125-CV/SV",null,"2P",null,null,"TTC-1SV2 (*1)","2CHC07A000088",932000]
[null,null,"NF125-CV/SV/HV\nNV125-CV/SV/HV",null,"3P",null,null,"TTC-1SV3 (*2)","2CHC08A000089",1087000]
[null,null,"NF125-SV/HV\nNV125-SV/HV",null,"4P",null,null,"TTC-1SV4","2CHC09A00008A",1329000]
[null,null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV",null,"2P/3P",null,null,"TTC-2SV3 (*2)","2CLC08A00005V",1226000]
["Transparent terminal covers",null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-SV/HV",null,"4P",null,null,"TTC-2SV4","2CLC09A00005W",1536000]
[null,null,"NF400/630-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630-CW/SW/SEW",null,"2P/3P",null,null,"TTC-4SW3","2FKC080000044",1459000]
[null,null,"NF400/630-SW/SEW/HEW\nNV400/630-CW/SW/SEW/HEW",null,"4P",null,null,"TTC-4SW4","2FKC09A0000CW",2118000]
[null,null,"NF800-CEW/SEW/HEW\nNV800-SEW/HEW",null,"2P/3P",null,null,"TTC-8SW3","2FM998000001X",2068000]
[null,null,"NF800-SEW/HEW",null,"4P",null,null,"TTC-8SW4","2FMC09A000058",2972000]
[]
[null,null,"Lưu ý (Notes):"]
[null,null,"*1 Thêm ký tự \"F\" vào phía cuối của loại nắp che dùng cho tay xoay kiểu F."]
[null,null,"Attach “F” letter at the end of terminal cover model for F-type operating handle."]
[null,null,"*2 Loại nắp che có thể sử dụng kèm với tay xoay kiểu F và V"]
[null,null,"Terminal cover can be used in combination with F-type and V-type operating handle."]
[null,null,"*3 Phù hợp với MCCB <=200A, (kích thước dây tối đa là 100mm2)"]
[null,null,"Available for 200A rating or smaller. (maximum wire size of 100mm2 )"]
[null,null,"*4 Phù hợp với MCCB <=250A, (kích thước dây tối đa là 150mm2 )"]
[null,null,"Available for 250A rating or smaller. (maximum wire size of 150mm2 )"]
[null,null,"Nắp che đầu cực\nTerminal Cover"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model",null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"Nắp che dành cho MCCB loại kết nối phía sau\nRear terminal covers (BTC)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"2P",null,null,"BTC-05SV2","2CBC11A00004T",296000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"3P",null,null,"BTC-05SV3","2CBC12A00004U",336000]
[null,null,"NF63-SV/HV",null,"4P",null,null,"BTC-05SV4","2CBC13A00004V",555000]
[null,null,"NF125-CV/SV",null,"2P",null,null,"BTC-1SV2","2CHC11A00008B",336000]
[null,null,"NF125-CV/SV/HV\nNV125-CV/SV/HV",null,"3P",null,null,"BTC-1SV3","2CHC12A00008C",388000]
[null,null,"NF125-SV/HV\nNV125-SV/HV",null,"4P",null,null,"BTC-1SV4","2CHC13A00008D",591000]
[null,null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV",null,"2P/3P",null,null,"BTC-2SV3","2CLC12A00005X",621000]
[null,null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,\nNV125-SEV/HEV, 250-SV/HV",null,"4P",null,null,"BTC-2SV4","2CLC13A00005Y",734000]
[null,null,"NF400/630-CW/SW/SEW\nNV400/630-CW/SW/SEW",null,"2P/3P",null,null,"BTC-4SW3"]
[null,null,"NF400/630-SW/SEW/HEW\nNV400/630-SEW/HEW",null,"4P",null,null,"BTC-4SW4","2FKC06A000043",1214000]
[null,null,"NF800-CEW/SEW/HEW\nNV800-SEW/HEW",null,"2P/3P",null,null,"BTC-8SW3"]
[null,null,"NF800-SEW/HEW",null,"4P",null,null,"BTC-8SW4"]
[null,null,"Nắp che dành cho MCCB loại plug-in\nPlug-in terminal covers (PTC)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"2P",null,null,"PTC-05SV2","2CBC14A00004W",336000]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV",null,"3P",null,null,"PTC-05SV3","2CBC15A00004X",388000]
[null,null,"NF63-SV/HV",null,"4P",null,null,"PTC-05SV4"]
[null,null,"NF125-CV/SV",null,"2P",null,null,"PTC-1SV2"]
[null,null,"NF125-CV/SV/HV\nNV125-CV/SV/HV",null,"3P",null,null,"PTC-1SV3"]
[null,null,"NF125-SV/HV\nNV125-SV/HV",null,"4P",null,null,"PTC-1SV4"]
[null,null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV",null,"2P/3P",null,null,"PTC-2SV3"]
[null,null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV,\nNV125-SEV/HEV, 250-SV/HV",null,"4P",null,null,"PTC-2SV4"]
[null,null,"NF400/630-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630-CW/SW/SEW/HEW",null,"2P/3P",null,null,"PTC-4SW3"]
[]
[null,null,"Danh sách kết hợp nắp che dùng cho tay xoay kiểu F và kiểu V\nList of terminal covers applicable to F and V Type Operating Handles"]
[null,null,"Nắp che loại lớn\nLarge terminal covers (TC-L)","Nắp che loại nhỏ\nSmall terminal covers (TC-S)","Nắp che loại trong suốt\nTransparent terminal covers (TTC)",null,null,"Số cực của MCCB\nPoles of MCCB","Sản phẩm tương thích\nApplicable Model"]
[null,null,"TCL-05SV2F (*1)(*2)(*3)","TCS-05SV2F (*2)","TTC-05SV2F (*2)",null,null,2,"F-05SV2, V-05SV2"]
[null,null,"TCL-05SV3 (*3)","TCS-05SV3","TTC-05SV3",null,null,3,"F-05SV, V-05SV"]
[null,null,"TCL-05SV3L (*4)",null,null,null,null,"2, 3"]
[null,null,"TCL-05SV4","–","–",null,null,4]
[null,null,"TCL-1SV2F (*2)","TCS-1SV2F (*2)","TTC-1SV2F (*2)",null,null,2,"F-1SV2, V-1SV2"]
[null,null,"TCL-1SV3","TCS-1SV3","TTC-1SV3",null,null,3,"F-1SV, V-1SV"]
[null,null,null,null,null,null,null,"2, 3"]
[null,null,"TCL-1SV4","–","–",null,null,4]
[null,null,"TCL-2SV3 (*5)","TCS-2SV3","TTC-2SV3",null,null,"2, 3","F-2SV, V-2SV"]
[null,null,"TCL-2SV3L (*6)"]
[null,null,"TCL-2SV4","–","–",null,null,4]
[null,null,"TCL-4SW3","–","TTC-4SW3",null,null,"2, 3","F-4S, V-4S"]
[null,null,"TCL-4SP3W"]
[null,null,"TCL-4SW4","–","TTC-4SW4",null,null,4]
[null,null,"TCL-8SW3","–","TTC-8SW3",null,null,"2, 3","F-8S, V-8S"]
[null,null,"TCL-8SW4","–","TTC-8SW4",null,null,4]
[null,null,"Lưu ý (Notes):"]
[null,null,"*1 Dùng nắp che loại 3P cho ELCB loại 2P"]
[null,null,"For 2-pole NV, use a terminal cover for 3-pole circuit breaker."]
[null,null,"*2 Sử dụng được cho tay xoay kiểu F và kiểu V (loại vặn ốc)"]
[null,null,"Only for F and V Type Operating Handles (screw type)"]
[null,null,"*3 Áp dụng cho cầu dao <= 75A (kích thước dây tối đa là 25mm2)"]
[null,null,"Applicable to circuit breakers with rating of 75A or less (max. wire size 25mm2)"]
[null,null,"*4 Áp dụng cho cầu dao <= 125A (kích thước dây tối đa là 60mm2)"]
[null,null,"Applicable to circuit breakers with rating of 125A or less (max. wire size 60mm2)"]
[null,null,"*5 Áp dụng cho cầu dao <= 200A (kích thước dây tối đa là 100mm2)"]
[null,null,"Applicable to circuit breakers with rating of 200A or less (max. wire size 100mm2)"]
[null,null,"*6 Áp dụng cho cầu dao <= 250A (kích thước dây tối đa là 150mm2)"]
[null,null,"Applicable to circuit breakers with rating of 250A or less (max. wire size 150mm2)"]
[]
[null,null,"Tấm chắn pha\nInsulating barrier"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model",null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"NF32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV\nNV32-SV, 63-CV/SV/HV, 125-CV/SV/HV",null,"Front connection",null,null,"BAF-05SV","2CBJ01A00005P",73000]
[null,null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV",null,"Front connection",null,null,"BAF-2SV","2CLJ01A00006L",181000]
[null,null,"NF400/630-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630-CW/SW/SEW/HEW",null,"Front connection",null,null,"BAF-4SW","2FKJ01A000048",259000]
[null,null,"NF800-CEW/SEW/HEW\nNV800-SEW/HEW",null,"Front connection",null,null,"BAF-8SW","2FMJ01A000024",259000]
[null,null,"NF1000/1250-SEW",null,"Front connection",null,null,"BAF-10SW","2FNJ01000004V",259000]
[null,null,"NF1600-SEW",null,"Front connection",null,null,"BAF-16SW","2FNJ15A00002L",522000]
[null,null,"NF400/630-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630-CW/SW/SEW/HEW",null,"Rear connection",null,null,"BAB-4SW"]
[null,null,"NF800-CEW/SEW/HEW\nNV800-SEW/HEW",null,"Rear connection",null,null,"BAB-8SW"]
[null,null,"NF125-SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV, 160-SGV/LGV/HGV, 250-CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV/RGV,\nNV125-SEV/HEV, 250-CV/SV/HV/SEV/HEV",null,"Plug-in connection",null,null,"BAP-2SV"]
[null,null,"NF400/630-CW/SW/SEW/HEW\nNV400/630-CW/SW/SEW/HEW",null,"Plug-in connection",null,null,"BAP-4SW"]
[null,null,"NF800-CEW/SEW/HEW\nNV800-SEW/HEW",null,"Plug-in connection",null,null,"BAP-8SW"]
[null,null,"NF1000/1250-SEW"]
[]
[null,null,"Tay nối dài hỗ trợ thao tác\nAuxiliary handles facilitate operation"]
[null,null,"Sản phẩm tương thích\nApplicable Model",null,"Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"NF400-CW, NV400-CW",null,"2P/3P",null,null,"HT-4CW","2FKQ05000004M",1393000]
[null,"Auxiliary Handle","NF400-SW/SEW/HEW\nNF630/800-CW/SW/SEW/HEW\nNV400-SW/SEW/HEW\nNV630/800-CW/SW/HW/SEW/HEW",null,"2P/3P/4P",null,null,"HT-4SW","2FKQ06000004N",1393000]
[null,null,"NF1000/1250/1600-SEW",null,"2P/3P",null,null,"HT-10SW","2FNQ05A00002Y",1828000]

{"sheet":"MCB China","index":8,"n_rows":186,"n_cols":12,"rows_kept":186,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[9,1,9,11],[11,4,11,6],[11,9,11,11],[28,4,28,6],[28,9,28,11],[130,0,130,5],[43,4,43,6],[43,9,43,11],[62,4,62,6],[62,9,62,11],[79,4,79,6],[79,9,79,11],[97,0,97,5],[106,1,106,11],[108,4,108,6],[108,9,108,11],[126,0,126,5],[60,1,60,11],[126,6,126,11],[130,6,130,10],[168,4,168,6],[168,9,168,11],[132,1,132,11],[134,4,134,6],[134,9,134,11],[138,4,138,6],[138,9,138,11],[143,0,143,5],[143,6,143,11],[148,1,148,11],[150,4,150,6],[150,9,150,11],[159,4,159,6],[159,9,159,11],[184,1,185,4],[178,1,178,11],[179,1,179,4],[180,1,180,4],[181,1,181,4],[182,1,182,4],[183,1,183,4]]}
["MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG-DÒNG BH-D",null,null,null,null,null,"MCB BH-D SERIES"]
["Dòng định mức đến 63A",null,null,null,null,null,"Rated current up to 63A"]
["Điện áp làm việc 230/400VAC",null,null,null,null,null,"Rated operational voltage 230/400VAC"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60898-1",null,null,null,null,null,"Comply with IEC 60898-1 standard"]
["Sản phẩm lắp đặt được trên thanh ray 35mm theo tiêu chuẩn IEC",null,null,null,null,null,"Units can be mounted on a standard 35mm IEC rail"]
["Đáp ứng cấp bảo vệ chống bụi nước IP2X",null,null,null,null,null,"Compliance with IP2X protection rating"]
["Tất cả sản phẩm hỗ trợ đấu nối ngược",null,null,null,null,null,"All models are compatible with reverse connection"]
["Loại B,D: vui lòng liên hệ với chúng tôi",null,null,null,null,null,"Type B,D: please contact us"]
[]
[null,"MCB dòng BH-D, đến 63A, tại 230/400VAC\nMCB - BH-D series, at 230/400VAC"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"1P",null,null,"Icu = 6kA",null,null,null,null,"Icu = 10kA"]
[null,0.5,null,null,"BH-D6 1P 0.5A C N","D1P-0.5C6M",302000,null,null,"BH-D10 1P 0.5A C N","D1P-0.5C10N",334000]
[null,1,null,null,"BH-D6 1P 1A C N","D1P-001C6M",302000,null,null,"BH-D10 1P 1A C N","D1P-001C10N",334000]
[null,1.6,null,null,"BH-D6 1P 1.6A C N","D1P-1.6C6M",302000,null,null,"BH-D10 1P 1.6A C N","D1P-1.6C10N",334000]
[null,2,null,null,"BH-D6 1P 2A C N","D1P-002C6M",302000,null,null,"BH-D10 1P 2A C N","D1P-002C10N",302000]
[null,3,null,null,"BH-D6 1P 3A C N","D1P-003C6M",178000,null,null,"BH-D10 1P 3A C N","D1P-003C10N",302000]
[null,4,null,null,"BH-D6 1P 4A C N","D1P-004C6M",178000,null,null,"BH-D10 1P 4A C N","D1P-004C10N",302000]
[null,6,null,null,"BH-D6 1P 6A C N","D1P-006C6M",178000,null,null,"BH-D10 1P 6A C N","D1P-006C10N",252000]
[null,10,null,null,"BH-D6 1P 10A C N","D1P-010C6M",122000,null,null,"BH-D10 1P 10A C N","D1P-010C10N",182000]
[null,13,null,null,"BH-D6 1P 13A C N","D1P-013C6M",122000,null,null,"BH-D10 1P 13A C N","D1P-013C10N",182000]
[null,16,null,null,"BH-D6 1P 16A C N","D1P-016C6M",122000,null,null,"BH-D10 1P 16A C N","D1P-016C10N",182000]
[null,20,null,null,"BH-D6 1P 20A C N","D1P-020C6M",122000,null,null,"BH-D10 1P 20A C N","D1P-020C10N",182000]
["BH-D 1P",25,null,null,"BH-D6 1P 25A C N","D1P-025C6M",141000,null,null,"BH-D10 1P 25A C N","D1P-025C10N",212000]
[null,32,null,null,"BH-D6 1P 32A C N","D1P-032C6M",141000,null,null,"BH-D10 1P 32A C N","D1P-032C10N",212000]
[null,40,null,null,"BH-D6 1P 40A C N","D1P-040C6M",169000,null,null,"BH-D10 1P 40A C N","D1P-040C10N",252000]
[null,50,null,null,"BH-D6 1P 50A C N","D1P-050C6M",220000,null,null,"BH-D10 1P 50A C N","D1P-050C10N",302000]
[null,63,null,null,"BH-D6 1P 63A C N","D1P-063C6M",250000,null,null,"BH-D10 1P 63A C N","D1P-063C10N",334000]
[null,"1P+N",null,null,"Icu = 6kA",null,null,null,null,"Icu = 4.5kA"]
[null,0.5,null,null,"BH-D6 1PN 0.5A C N","D1P-0.5C6NM",552000]
[null,1,null,null,"BH-D6 1PN 1A C N","D1P-001C6NM",552000]
[null,1.6,null,null,"BH-D6 1PN 1.6A C N","D1P-1.6C6NM",552000]
[null,2,null,null,"BH-D6 1PN 2A C N","D1P-002C6NM",552000]
[null,3,null,null,"BH-D6 1PN 3A C N","D1P-003C6NM",400000]
[null,4,null,null,"BH-D6 1PN 4A C N","D1P-004C6NM",400000]
[null,6,null,null,"BH-D6 1PN 6A C N","D1P-006C6NM",400000,null,null,"BH-DN 1PN 6A C","DN006CN",449000]
[null,10,null,null,"BH-D6 1PN 10A C N","D1P-010C6NM",287000,null,null,"BH-DN 1PN 10A C","DN010CN",406000]
[null,13,null,null,"BH-D6 1PN 13A C N","D1P-013C6NM",287000]
[null,16,null,null,"BH-D6 1PN 16A C N","D1P-016C6NM",287000,null,null,"BH-DN 1PN 16A C","DN016CN",406000]
[null,20,null,null,"BH-D6 1PN 20A C N","D1P-020C6NM",287000,null,null,"BH-DN 1PN 20A C","DN020CN",406000]
[null,25,null,null,"BH-D6 1PN 25A C N","D1P-025C6NM",321000]
[null,32,null,null,"BH-D6 1PN 32A C N","D1P-032C6NM",321000]
[null,40,null,null,"BH-D6 1PN 40A C N","D1P-040C6NM",409000]
[null,"2P",null,null,"Icu = 6kA",null,null,null,null,"Icu = 10kA"]
[null,0.5,null,null,"BH-D6 2P 0.5A C N","D2P-0.5C6M",580000,null,null,"BH-D10 2P 0.5A C N","D2P-0.5C10N",717000]
[null,1,null,null,"BH-D6 2P 1A C N","D2P-001C6M",580000,null,null,"BH-D10 2P 1A C N","D2P-001C10N",717000]
[null,1.6,null,null,"BH-D6 2P 1.6A C N","D2P-1.6C6M",580000,null,null,"BH-D10 2P 1.6A C N","D2P-1.6C10N",717000]
["BH-D 2P",2,null,null,"BH-D6 2P 2A C N","D2P-002C6M",580000,null,null,"BH-D10 2P 2A C N","D2P-002C10N",687000]
[null,3,null,null,"BH-D6 2P 3A C N","D2P-003C6M",417000,null,null,"BH-D10 2P 3A C N","D2P-003C10N",687000]
[null,4,null,null,"BH-D6 2P 4A C N","D2P-004C6M",417000,null,null,"BH-D10 2P 4A C N","D2P-004C10N",687000]
[null,6,null,null,"BH-D6 2P 6A C N","D2P-006C6M",417000,null,null,"BH-D10 2P 6A C N","D2P-006C10N",603000]
[null,10,null,null,"BH-D6 2P 10A C N","D2P-010C6M",302000,null,null,"BH-D10 2P 10A C N","D2P-010C10N",451000]
[null,13,null,null,"BH-D6 2P 13A C N","D2P-013C6M",302000,null,null,"BH-D10 2P 13A C N","D2P-013C10N",451000]
[null,16,null,null,"BH-D6 2P 16A C N","D2P-016C6M",302000,null,null,"BH-D10 2P 16A C N","D2P-016C10N",451000]
[null,20,null,null,"BH-D6 2P 20A C N","D2P-020C6M",302000,null,null,"BH-D10 2P 20A C N","D2P-020C10N",451000]
[null,25,null,null,"BH-D6 2P 25A C N","D2P-025C6M",338000,null,null,"BH-D10 2P 25A C N","D2P-025C10N",496000]
[null,32,null,null,"BH-D6 2P 32A C N","D2P-032C6M",338000,null,null,"BH-D10 2P 32A C N","D2P-032C10N",496000]
[null,40,null,null,"BH-D6 2P 40A C N","D2P-040C6M",430000,null,null,"BH-D10 2P 40A C N","D2P-040C10N",607000]
[null,50,null,null,"BH-D6 2P 50A C N","D2P-050C6M",509000,null,null,"BH-D10 2P 50A C N","D2P-050C10N",687000]
[null,63,null,null,"BH-D6 2P 63A C N","D2P-063C6M",548000,null,null,"BH-D10 2P 63A C N","D2P-063C10N",717000]
[null,"MCB dòng BH-D, đến 63A, tại 230/400VAC\nMCB - BH-D series, at 230/400VAC"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"3P",null,null,"Icu = 6kA",null,null,null,null,"Icu = 10kA"]
[null,0.5,null,null,"BH-D6 3P 0.5A C N","D3P-0.5C6M",892000,null,null,"BH-D10 3P 0.5A C N","D3P-0.5C10N",1104000]
[null,1,null,null,"BH-D6 3P 1A C N","D3P-001C6M",892000,null,null,"BH-D10 3P 1A C N","D3P-001C10N",1104000]
[null,1.6,null,null,"BH-D6 3P 1.6A C N","D3P-1.6C6M",892000,null,null,"BH-D10 3P 1.6A C N","D3P-1.6C10N",1104000]
[null,2,null,null,"BH-D6 3P 2A C N","D3P-002C6M",892000,null,null,"BH-D10 3P 2A C N","D3P-002C10N",1042000]
[null,3,null,null,"BH-D6 3P 3A C N","D3P-003C6M",644000,null,null,"BH-D10 3P 3A C N","D3P-003C10N",1042000]
[null,4,null,null,"BH-D6 3P 4A C N","D3P-004C6M",644000,null,null,"BH-D10 3P 4A C N","D3P-004C10N",1042000]
[null,6,null,null,"BH-D6 3P 6A C N","D3P-006C6M",644000,null,null,"BH-D10 3P 6A C N","D3P-006C10N",883000]
[null,10,null,null,"BH-D6 3P 10A C N","D3P-010C6M",530000,null,null,"BH-D10 3P 10A C N","D3P-010C10N",717000]
[null,13,null,null,"BH-D6 3P 13A C N","D3P-013C6M",530000,null,null,"BH-D10 3P 13A C N","D3P-013C10N",717000]
[null,16,null,null,"BH-D6 3P 16A C N","D3P-016C6M",530000,null,null,"BH-D10 3P 16A C N","D3P-016C10N",717000]
[null,20,null,null,"BH-D6 3P 20A C N","D3P-020C6M",530000,null,null,"BH-D10 3P 20A C N","D3P-020C10N",717000]
["BH-D 3P",25,null,null,"BH-D6 3P 25A C N","D3P-025C6M",580000,null,null,"BH-D10 3P 25A C N","D3P-025C10N",785000]
[null,32,null,null,"BH-D6 3P 32A C N","D3P-032C6M",580000,null,null,"BH-D10 3P 32A C N","D3P-032C10N",785000]
[null,40,null,null,"BH-D6 3P 40A C N","D3P-040C6M",680000,null,null,"BH-D10 3P 40A C N","D3P-040C10N",911000]
[null,50,null,null,"BH-D6 3P 50A C N","D3P-050C6M",761000,null,null,"BH-D10 3P 50A C N","D3P-050C10N",1042000]
[null,63,null,null,"BH-D6 3P 63A C N","D3P-063C6M",817000,null,null,"BH-D10 3P 63A C N","D3P-063C10N",1104000]
[null,"4P",null,null,"Icu = 6kA",null,null,null,null,"Icu = 10kA"]
[null,0.5,null,null,"BH-D6 4P 0.5A C N","D4P-0.5C6M",1219000,null,null,"BH-D10 4P 0.5A C N","D4P-0.5C10N",1465000]
[null,1,null,null,"BH-D6 4P 1A C N","D4P-001C6M",1219000,null,null,"BH-D10 4P 1A C N","D4P-001C10N",1465000]
[null,1.6,null,null,"BH-D6 4P 1.6A C N","D4P-1.6C6M",1219000,null,null,"BH-D10 4P 1.6A C N","D4P-1.6C10N",1465000]
[null,2,null,null,"BH-D6 4P 2A C N","D4P-002C6M",1219000,null,null,"BH-D10 4P 2A C N","D4P-002C10N",1369000]
[null,3,null,null,"BH-D6 4P 3A C N","D4P-003C6M",907000,null,null,"BH-D10 4P 3A C N","D4P-003C10N",1369000]
[null,4,null,null,"BH-D6 4P 4A C N","D4P-004C6M",907000,null,null,"BH-D10 4P 4A C N","D4P-004C10N",1369000]
[null,6,null,null,"BH-D6 4P 6A C N","D4P-006C6M",907000,null,null,"BH-D10 4P 6A C N","D4P-006C10N",1174000]
["BH-D 4P",10,null,null,"BH-D6 4P 10A C N","D4P-010C6M",725000,null,null,"BH-D10 4P 10A C N","D4P-010C10N",945000]
[null,13,null,null,"BH-D6 4P 13A C N","D4P-013C6M",725000,null,null,"BH-D10 4P 13A C N","D4P-013C10N",945000]
[null,16,null,null,"BH-D6 4P 16A C N","D4P-016C6M",725000,null,null,"BH-D10 4P 16A C N","D4P-016C10N",945000]
[null,20,null,null,"BH-D6 4P 20A C N","D4P-020C6M",725000,null,null,"BH-D10 4P 20A C N","D4P-020C10N",945000]
[null,25,null,null,"BH-D6 4P 25A C N","D4P-025C6M",787000,null,null,"BH-D10 4P 25A C N","D4P-025C10N",1042000]
[null,32,null,null,"BH-D6 4P 32A C N","D4P-032C6M",787000,null,null,"BH-D10 4P 32A C N","D4P-032C10N",1042000]
[null,40,null,null,"BH-D6 4P 40A C N","D4P-040C6M",945000,null,null,"BH-D10 4P 40A C N","D4P-040C10N",1206000]
[null,50,null,null,"BH-D6 4P 50A C N","D4P-050C6M",1063000,null,null,"BH-D10 4P 50A C N","D4P-050C10N",1369000]
[null,63,null,null,"BH-D6 4P 63A C N","D4P-063C6M",1063000,null,null,"BH-D10 4P 63A C N","D4P-063C10N",1465000]
[]
["MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG MỘT CHIỀU-DÒNG BH-D",null,null,null,null,null,"MCB BH-D SERIES (FOR DC CIRCUIT)"]
["Dòng định mức đến 63A",null,null,null,null,null,"Rated current up to 63A"]
["Điện áp làm việc 125/250VDC",null,null,null,null,null,"Rated operational voltage 125/250VDC"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60898-2",null,null,null,null,null,"Comply with IEC 60898-2 standard"]
["Sản phẩm lắp đặt được trên thanh ray 35mm theo tiêu chuẩn IEC",null,null,null,null,null,"Units can be mounted on a standard 35mm IEC rail"]
["Đáp ứng cấp bảo vệ chống bụi nước IP2X",null,null,null,null,null,"Compliance with IP2X protection rating"]
["Tất cả sản phẩm hỗ trợ đấu nối ngược",null,null,null,null,null,"All models are compatible with reverse connection"]
["Loại B: vui lòng liên hệ với chúng tôi",null,null,null,null,null,"Type B: please contact us"]
[]
[null,"MCB - Cầu dao tự động một chiều, dòng BH-D, đến 63A, tại 125/250VDC\nMCB - BH-D series for DC type, up to 63A, at 125/250VDC"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Icu=10kA",null,null,"1P",null,null,null,null,"2P"]
[null,0.5,null,null,"BH-D10 1P 0.5A C DC","D1P-0.5C10DN",432000,null,null,"BH-D10 2P 0.5A C DC","D2P-0.5C10DN",933000]
[null,1,null,null,"BH-D10 1P 1A C DC","D1P-001C10DN",432000,null,null,"BH-D10 2P 1A C DC","D2P-001C10DN",933000]
[null,1.6,null,null,"BH-D10 1P 1.6A C DC","D1P-1.6C10DN",432000,null,null,"BH-D10 2P 1.6A C DC","D2P-1.6C10DN",933000]
[null,2,null,null,"BH-D10 1P 2A C DC","D1P-002C10DN",387000,null,null,"BH-D10 2P 2A C DC","D2P-002C10DN",892000]
[null,3,null,null,"BH-D10 1P 3A C DC","D1P-003C10DN",387000,null,null,"BH-D10 2P 3A C DC","D2P-003C10DN",892000]
[null,4,null,null,"BH-D10 1P 4A C DC","D1P-004C10DN",387000,null,null,"BH-D10 2P 4A C DC","D2P-004C10DN",892000]
[null,6,null,null,"BH-D10 1P 6A C DC","D1P-006C10DN",323000,null,null,"BH-D10 2P 6A C DC","D2P-006C10DN",783000]
[null,10,null,null,"BH-D10 1P 10A C DC","D1P-010C10DN",235000,null,null,"BH-D10 2P 10A C DC","D2P-010C10DN",588000]
[null,13,null,null,"BH-D10 1P 13A C DC","D1P-013C10DN",235000,null,null,"BH-D10 2P 13A C DC","D2P-013C10DN",588000]
["BH-D 1P",16,null,null,"BH-D10 1P 16A C DC","D1P-016C10DN",235000,null,null,"BH-D10 2P 16A C DC","D2P-016C10DN",588000]
[null,20,null,null,"BH-D10 1P 20A C DC","D1P-020C10DN",235000,null,null,"BH-D10 2P 20A C DC","D2P-020C10DN",588000]
[null,25,null,null,"BH-D10 1P 25A C DC","D1P-025C10DN",272000,null,null,"BH-D10 2P 25A C DC","D2P-025C10DN",644000]
[null,32,null,null,"BH-D10 1P 32A C DC","D1P-032C10DN",272000,null,null,"BH-D10 2P 32A C DC","D2P-032C10DN",644000]
[null,40,null,null,"BH-D10 1P 40A C DC","D1P-040C10DN",323000,null,null,"BH-D10 2P 40A C DC","D2P-040C10DN",787000]
[null,50,null,null,"BH-D10 1P 50A C DC","D1P-050C10DN",387000,null,null,"BH-D10 2P 50A C DC","D2P-050C10DN",892000]
[null,63,null,null,"BH-D10 1P 63A C DC","D1P-063C10DN",432000,null,null,"BH-D10 2P 63A C DC","D2P-063C10DN",933000]
[]
["RCCB-CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ-DÒNG BV-D",null,null,null,null,null,"RCCB -RESIDUAL CURRENT CIRCUIT \nBREAKER BV-D SERIES"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61008-1, IEC 61008-2-2",null,null,null,null,null,"Comply with IEC 61008-1, IEC 61008-2-2 standards"]
["Dòng rò định mức: 30, 300mA",null,null,null,null,null,"Rated sensitivity current: 30, 300mA"]
["Điện áp làm việc 230/400VAC",null,null,null,null,null,"Rated operational voltage 230/400VAC"]
["Sử dụng công nghệ bảo vệ dòng rò được phát triển bởi \nMitsubishi Electric, đảm bảo an toàn và tin cậy",null,null,null,null,null,"Use an original Mitsubishi Electric IC securing reliable \nearth-leakage protection"]
[]
[null,"RCCB - Cầu dao chống dòng rò, dòng BV-D, tại 230/400VAC\nRCCB- BV-D series for DC type, at 230/400VAC"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"2P",null,null,"Dòng rò = 30mA\nResidual current = 30mA",null,null,null,null,"Dòng rò = 300mA\nResidual current = 300mA"]
[null,25,null,null,"BV-D 2P 25A 30mA","BV2P25030N",1598000,null,null,"BV-D 2P 25A 300mA","BV2P25300N",1598000]
[null,40,null,null,"BV-D 2P 40A 30mA","BV2P40030N",1692000,null,null,"BV-D 2P 40A 300mA","BV2P40300N",1692000]
[null,63,null,null,"BV-D 2P 63A 30mA","BV2P63030N",2039000,null,null,"BV-D 2P 63A 300mA","BV2P63300N",2039000]
[null,"4P",null,null,"Dòng rò = 30mA\nResidual current = 30mA",null,null,null,null,"Dòng rò = 300mA\nResidual current = 300mA"]
[null,25,null,null,"BV-D 4P 25A 30mA","BV4P25030N",2590000,null,null,"BV-D 4P 25A 300mA","BV4P25300N",2590000]
[" BV-D",40,null,null,"BV-D 4P 40A 30mA","BV4P40030N",2740000,null,null,"BV-D 4P 40A 300mA","BV4P40300N",2740000]
[null,63,null,null,"BV-D 4P 63A 30mA","BV4P63030N",3553000,null,null,"BV-D 4P 63A 300mA","BV4P63300N",3553000]
[]
["RCBO-CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ VÀ QUÁ TẢI\nDÒNG BV-DN",null,null,null,null,null,"RCBO - RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER \nWITH OVERCURRENT PROTECTION BV-DN SERIES"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61009-1, IEC 61009-2-2",null,null,null,null,null,"Comply with IEC 61009-1, IEC 61009-2-2 standards"]
["Dòng rò định mức: 30, 100, 300mA",null,null,null,null,null,"Rated sensitivity current: 30, 100, 300mA"]
["Điện áp làm việc 230VAC",null,null,null,null,null,"Rated operational voltage 230VAC"]
[]
[null,"RCBO - Cầu dao chống dòng rò và quá tải, dòng BV-DN, số cực 1P+N\nRCBO - BV-DN series, 1P+N pole"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"IΔn = 30mA",null,null,"Icu=4.5kA @230VAC",null,null,null,null,"Icu=6kA @230VAC"]
[null,3,null,null,null,null,null,null,null,"BV-DN6 1PN 3A 30MA","VN603C030N",1668000]
[null,6,null,null,"BV-DN 1PN 6A 30mA","VN06C030N",1281000,null,null,"BV-DN6 1PN 6A 30MA","VN606C030N",1893000]
[null,10,null,null,"BV-DN 1PN 10A 30mA","VN10C030N",1174000,null,null,"BV-DN6 1PN 10A 30MA","VN610C030N",1726000]
[null,16,null,null,"BV-DN 1PN 16A 30mA","VN16C030N",1174000,null,null,"BV-DN6 1PN 16A 30MA","VN616C030N",1726000]
[null,20,null,null,"BV-DN 1PN 20A 30mA","VN20C030N",1174000,null,null,"BV-DN6 1PN 20A 30MA","VN620C030N",1726000]
[null,25,null,null,"BV-DN 1PN 25A 30mA","VN25C030N",1403000,null,null,"BV-DN6 1PN 25A 30MA","VN625C030N",2073000]
[null,32,null,null,"BV-DN 1PN 32A 30mA","VN32C030N",1403000,null,null,"BV-DN6 1PN 32A 30MA","VN632C030N",2073000]
[null,40,null,null,"BV-DN 1PN 40A 30mA","VN40C030N",1683000,null,null,"BV-DN6 1PN 40A 30MA","VN640C030N",2488000]
[null,"IΔn = 100mA",null,null,"Icu=4.5kA @230VAC",null,null,null,null,"Icu=6kA @230VAC"]
[null,3,null,null,null,null,null,null,null,"BV-DN6 1PN 3A 100MA","VN603C100N",1668000]
[null,6,null,null,"BV-DN 1PN 6A 100mA","VN06C100N",1281000,null,null,"BV-DN6 1PN 6A 100MA","VN606C100N",1893000]
[null,10,null,null,"BV-DN 1PN 10A 100mA","VN10C100N",1174000,null,null,"BV-DN6 1PN 10A 100MA","VN610C100N",1726000]
[null,16,null,null,"BV-DN 1PN 16A 100mA","VN16C100N",1174000,null,null,"BV-DN6 1PN 16A 100MA","VN616C100N",1726000]
[null,20,null,null,"BV-DN 1PN 20A 100mA","VN20C100N",1174000,null,null,"BV-DN6 1PN 20A 100MA","VN620C100N",1726000]
[null,25,null,null,"BV-DN 1PN 25A 100mA","VN25C100N",1403000,null,null,"BV-DN6 1PN 25A 100MA","VN625C100N",2073000]
[null,32,null,null,"BV-DN 1PN 32A 100mA","VN32C100N",1403000,null,null,"BV-DN6 1PN 32A 100MA","VN632C100N",2073000]
[null,40,null,null,"BV-DN 1PN 40A 100mA","VN40C100N",1683000,null,null,"BV-DN6 1PN 40A 100MA","VN640C100N",2488000]
[null,"IΔn = 300mA",null,null,"Icu=4.5kA @230VAC",null,null,null,null,"Icu=6kA @230VAC"]
[null,3,null,null,null,null,null,null,null,"BV-DN6 1PN 3A 300MA","VN603C300N",1668000]
[null,6,null,null,"BV-DN 1PN 6A 300mA","VN06C300N",1281000,null,null,"BV-DN6 1PN 6A 300MA","VN606C300N",1893000]
[null,10,null,null,"BV-DN 1PN 10A 300mA","VN10C300N",1174000,null,null,"BV-DN6 1PN 10A 300MA","VN610C300N",1726000]
[null,16,null,null,"BV-DN 1PN 16A 300mA","VN16C300N",1174000,null,null,"BV-DN6 1PN 16A 300MA","VN616C300N",1726000]
[null,20,null,null,"BV-DN 1PN 20A 300mA","VN20C300N",1174000,null,null,"BV-DN6 1PN 20A 300MA","VN620C300N",1726000]
[null,25,null,null,"BV-DN 1PN 25A 300mA","VN25C300N",1403000,null,null,"BV-DN6 1PN 25A 300MA","VN625C300N",2073000]
[null,32,null,null,"BV-DN 1PN 32A 300mA","VN32C300N",1403000,null,null,"BV-DN6 1PN 32A 300MA","VN632C300N",2073000]
[null,40,null,null,"BV-DN 1PN 40A 300mA","VN40C300N",1683000,null,null,"BV-DN6 1PN 40A 300MA","VN640C300N",2488000]
[]
[null,"PHỤ KIỆN DÙNG CHO MCB\nACCESSORIES FOR MCB"]
[null,"Mô tả\nDescriptions",null,null,null,null,"Điện áp\nVoltage",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Tiếp điểm phụ \nAuxiliary Contact",null,null,null,null,"230-400 VAC \n24-120 VDC",null,null,"AX-05DLS","DFS-AXN",826000]
[null,"Khối hai bộ tiếp điểm phụ \nDouble auxiliary contacts",null,null,null,null,"230-400 VAC \n24-120 VDC",null,null,"AX2-05DLS","DFS-2AXN",1733000]
[null,"Tiếp điểm cảnh báo \nAlarm contact",null,null,null,null,"230-400 VAC \n24-120 VDC",null,null,"AL-05DLS","DFS-ALN",978000]
[null,"Khối tiếp điểm phụ và tiếp điểm cảnh báo\nAlarm contact and Auxiliary contact module",null,null,null,null,"230-400 VAC \n24-120 VDC",null,null,"ALAX-05DLS","DFS-ALAXN",1889000]
[null,"Cuộn cắt \nShunt trip device",null,null,null,null,"110-400 VAC",null,null,"SHTA400-05DLS","DST-AC400N",2304000]
[null,null,null,null,null,null,"24-48 VDC",null,null,"SHTD048-05DLS","DST-DC048N",2304000]

{"sheet":"MCB India","index":9,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,4,25,6],[25,9,25,11],[0,0,0,5],[0,6,0,11],[9,1,9,11],[11,4,11,6],[11,9,11,11],[96,4,96,6],[96,9,96,11],[37,4,37,6],[37,9,37,11],[51,4,51,6],[51,9,51,11],[65,4,65,6],[65,9,65,11],[78,0,78,5],[78,6,78,11],[86,1,86,11],[88,4,88,6],[88,9,88,11],[63,1,63,11],[104,4,104,6],[104,9,104,11],[112,1,112,11],[114,1,114,4],[115,1,115,4],[115,6,115,9],[115,10,115,11],[120,10,120,11],[121,10,121,11],[113,1,113,9],[113,10,113,11],[116,1,116,4],[117,1,120,4],[121,1,121,9],[116,10,116,11],[117,10,117,11],[118,10,118,11],[119,10,119,11]]}
["MCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG-DÒNG BHW-T",null,null,null,null,null,"MCB - MINIATURE CIRCUIT BREAKER BHW-T SERIES"]
["Dòng định mức đến 100A",null,null,null,null,null,"Rated current up to 100A"]
["Điện áp làm việc 240/415VAC",null,null,null,null,null,"Rated operational voltage 240/415VAC"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60898-1, IEC 60947-2",null,null,null,null,null,"Comply with IEC 60898-1, IEC 60947-2 standards"]
["Sản phẩm lắp đặt được trên thanh ray 35mm theo tiêu chuẩn IEC",null,null,null,null,null,"Units can be mounted on a standard 35mm IEC rail"]
["Đáp ứng cấp bảo vệ chống bụi nước IP2X",null,null,null,null,null,"Compliance with IP2X protection rating"]
["Tất cả sản phẩm hỗ trợ đấu nối ngược",null,null,null,null,null,"All models are compatible with reverse connection"]
["Loại B: vui lòng liên hệ với chúng tôi",null,null,null,null,null,"Type B: please contact us"]
[]
[null,"MCB dòng BH-W, đến 100A\nMCB - BH-W series, up to 100A"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"1P",null,null,"Icu = 4.5kA @240/415VAC",null,null,null,null,"Icu = 10kA @240/415VAC"]
[null,3,null,null,"BHW-T4 1P C3","BHW-T4 1P C3",128000,null,null,"BHW-T10 1P C3 F","BHW-T10 1P C3 F",128000]
[null,4,null,null,"BHW-T4 1P C4","BHW-T4 1P C4",128000,null,null,"BHW-T10 1P C4 F","BHW-T10 1P C4 F",128000]
[null,6,null,null,"BHW-T4 1P C6","BHW-T4 1P C6",120000,null,null,"BHW-T10 1P C6 F","BHW-T10 1P C6 F",120000]
[null,10,null,null,"BHW-T4 1P C10","BHW-T4 1P C10",120000,null,null,"BHW-T10 1P C10 F","BHW-T10 1P C10 F",120000]
[null,16,null,null,"BHW-T4 1P C16","BHW-T4 1P C16",120000,null,null,"BHW-T10 1P C16 F","BHW-T10 1P C16 F",120000]
[null,20,null,null,"BHW-T4 1P C20","BHW-T4 1P C20",120000,null,null,"BHW-T10 1P C20 F","BHW-T10 1P C20 F",120000]
[null,25,null,null,"BHW-T4 1P C25","BHW-T4 1P C25",120000,null,null,"BHW-T10 1P C25 F","BHW-T10 1P C25 F",120000]
[null,32,null,null,"BHW-T4 1P C32","BHW-T4 1P C32",120000,null,null,"BHW-T10 1P C32 F","BHW-T10 1P C32 F",120000]
[null,40,null,null,"BHW-T4 1P C40","BHW-T4 1P C40",167000,null,null,"BHW-T10 1P C40 F","BHW-T10 1P C40 F",167000]
[null,50,null,null,"BHW-T4 1P C50","BHW-T4 1P C50",167000,null,null,"BHW-T10 1P C50 F","BHW-T10 1P C50 F",167000]
[null,63,null,null,"BHW-T4 1P C63","BHW-T4 1P C63",167000,null,null,"BHW-T10 1P C63 F","BHW-T10 1P C63 F",167000]
["BHW-T 1P",80,null,null,null,null,null,null,null,"BHW-T10 1P C80 F","BHW-T10 1P C80 F",642000]
[null,100,null,null,null,null,null,null,null,"BHW-T10 1P C100 F","BHW-T10 1P C100 F",659000]
[null,"1P+N",null,null,"Icu = 4.5kA @240/415VAC",null,null,null,null,"Icu = 10kA @240/415VAC"]
[null,3,null,null,"BHW-T4 1PN C3","BHW-T4 1PN C3",302000,null,null,"BHW-T10 1PN C3 F","BHW-T10 1PN C3 F",302000]
[null,4,null,null,"BHW-T4 1PN C4","BHW-T4 1PN C4",302000,null,null,"BHW-T10 1PN C4 F","BHW-T10 1PN C4 F",302000]
[null,6,null,null,"BHW-T4 1PN C6","BHW-T4 1PN C6",267000,null,null,"BHW-T10 1PN C6 F","BHW-T10 1PN C6 F",267000]
[null,10,null,null,"BHW-T4 1PN C10","BHW-T4 1PN C10",267000,null,null,"BHW-T10 1PN C10 F","BHW-T10 1PN C10 F",267000]
[null,16,null,null,"BHW-T4 1PN C16","BHW-T4 1PN C16",267000,null,null,"BHW-T10 1PN C16 F","BHW-T10 1PN C16 F",267000]
[null,20,null,null,"BHW-T4 1PN C20","BHW-T4 1PN C20",267000,null,null,"BHW-T10 1PN C20 F","BHW-T10 1PN C20 F",267000]
[null,25,null,null,"BHW-T4 1PN C25","BHW-T4 1PN C25",267000,null,null,"BHW-T10 1PN C25 F","BHW-T10 1PN C25 F",267000]
[null,32,null,null,"BHW-T4 1PN C32","BHW-T4 1PN C32",267000,null,null,"BHW-T10 1PN C32 F","BHW-T10 1PN C32 F",267000]
[null,40,null,null,"BHW-T4 1PN C40","BHW-T4 1PN C40",344000,null,null,"BHW-T10 1PN C40 F","BHW-T10 1PN C40 F",344000]
[null,50,null,null,"BHW-T4 1PN C50","BHW-T4 1PN C50",344000,null,null,"BHW-T10 1PN C50 F","BHW-T10 1PN C50 F",344000]
[null,63,null,null,"BHW-T4 1PN C63","BHW-T4 1PN C63",344000,null,null,"BHW-T10 1PN C63 F","BHW-T10 1PN C63 F",344000]
[null,"2P",null,null,"Icu = 4.5kA @240/415VAC",null,null,null,null,"Icu = 10kA @240/415VAC"]
[null,3,null,null,"BHW-T4 2P C3","BHW-T4 2P C3",302000,null,null,"BHW-T10 2P C3 F","BHW-T10 2P C3 F",302000]
[null,4,null,null,"BHW-T4 2P C4","BHW-T4 2P C4",302000,null,null,"BHW-T10 2P C4 F","BHW-T10 2P C4 F",302000]
[null,6,null,null,"BHW-T4 2P C6","BHW-T4 2P C6",267000,null,null,"BHW-T10 2P C6 F","BHW-T10 2P C6 F",267000]
[" BHW-T 2P",10,null,null,"BHW-T4 2P C10","BHW-T4 2P C10",267000,null,null,"BHW-T10 2P C10 F","BHW-T10 2P C10 F",267000]
[null,16,null,null,"BHW-T4 2P C16","BHW-T4 2P C16",267000,null,null,"BHW-T10 2P C16 F","BHW-T10 2P C16 F",267000]
[null,20,null,null,"BHW-T4 2P C20","BHW-T4 2P C20",267000,null,null,"BHW-T10 2P C20 F","BHW-T10 2P C20 F",267000]
[null,25,null,null,"BHW-T4 2P C25","BHW-T4 2P C25",267000,null,null,"BHW-T10 2P C25 F","BHW-T10 2P C25 F",267000]
[null,32,null,null,"BHW-T4 2P C32","BHW-T4 2P C32",267000,null,null,"BHW-T10 2P C32 F","BHW-T10 2P C32 F",267000]
[null,40,null,null,"BHW-T4 2P C40","BHW-T4 2P C40",344000,null,null,"BHW-T10 2P C40 F","BHW-T10 2P C40 F",344000]
[null,50,null,null,"BHW-T4 2P C50","BHW-T4 2P C50",344000,null,null,"BHW-T10 2P C50 F","BHW-T10 2P C50 F",344000]
[null,63,null,null,"BHW-T4 2P C63","BHW-T4 2P C63",344000,null,null,"BHW-T10 2P C63 F","BHW-T10 2P C63 F",344000]
[null,80,null,null,null,null,null,null,null,"BHW-T10 2P C80 F","BHW-T10 2P C80 F",1301000]
[null,100,null,null,null,null,null,null,null,"BHW-T10 2P C100 F","BHW-T10 2P C100 F",1337000]
[null,"3P",null,null,"Icu = 4.5kA @240/415VAC",null,null,null,null,"Icu = 10kA @240/415VAC"]
[null,6,null,null,"BHW-T4 3P C6","BHW-T4 3P C6",400000,null,null,"BHW-T10 3P C6 F","BHW-T10 3P C6 F",400000]
[null,10,null,null,"BHW-T4 3P C10","BHW-T4 3P C10",400000,null,null,"BHW-T10 3P C10 F","BHW-T10 3P C10 F",400000]
[null,16,null,null,"BHW-T4 3P C16","BHW-T4 3P C16",400000,null,null,"BHW-T10 3P C16 F","BHW-T10 3P C16 F",400000]
[null,20,null,null,"BHW-T4 3P C20","BHW-T4 3P C20",400000,null,null,"BHW-T10 3P C20 F","BHW-T10 3P C20 F",400000]
["BHW-T 3P",25,null,null,"BHW-T4 3P C25","BHW-T4 3P C25",400000,null,null,"BHW-T10 3P C25 F","BHW-T10 3P C25 F",400000]
[null,32,null,null,"BHW-T4 3P C32","BHW-T4 3P C32",400000,null,null,"BHW-T10 3P C32 F","BHW-T10 3P C32 F",400000]
[null,40,null,null,"BHW-T4 3P C40","BHW-T4 3P C40",524000,null,null,"BHW-T10 3P C40 F","BHW-T10 3P C40 F",524000]
[null,50,null,null,"BHW-T4 3P C50","BHW-T4 3P C50",524000,null,null,"BHW-T10 3P C50 F","BHW-T10 3P C50 F",524000]
[null,63,null,null,"BHW-T4 3P C63","BHW-T4 3P C63",524000,null,null,"BHW-T10 3P C63 F","BHW-T10 3P C63 F",524000]
[null,80,null,null,null,null,null,null,null,"BHW-T10 3P C80 F","BHW-T10 3P C80 F",1927000]
[null,100,null,null,null,null,null,null,null,"BHW-T10 3P C100 F","BHW-T10 3P C100 F",1976000]
[null,"MCB dòng BH-W, đến 100A\nMCB - BH-W series, up to 100A"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"4P",null,null,"Icu = 4.5kA @240/415VAC",null,null,null,null,"Icu = 10kA @240/415VAC"]
[null,6,null,null,"BHW-T4 4P C6","BHW-T4 4P C6",524000,null,null,"BHW-T10 4P C6 F","BHW-T10 4P C6 F",524000]
[null,10,null,null,"BHW-T4 4P C10","BHW-T4 4P C10",524000,null,null,"BHW-T10 4P C10 F","BHW-T10 4P C10 F",524000]
[null,16,null,null,"BHW-T4 4P C16","BHW-T4 4P C16",524000,null,null,"BHW-T10 4P C16 F","BHW-T10 4P C16 F",524000]
[null,20,null,null,"BHW-T4 4P C20","BHW-T4 4P C20",524000,null,null,"BHW-T10 4P C20 F","BHW-T10 4P C20 F",524000]
[null,25,null,null,"BHW-T4 4P C25","BHW-T4 4P C25",524000,null,null,"BHW-T10 4P C25 F","BHW-T10 4P C25 F",524000]
[null,32,null,null,"BHW-T4 4P C32","BHW-T4 4P C32",524000,null,null,"BHW-T10 4P C32 F","BHW-T10 4P C32 F",524000]
[null,40,null,null,"BHW-T4 4P C40","BHW-T4 4P C40",695000,null,null,"BHW-T10 4P C40 F","BHW-T10 4P C40 F",695000]
["BHW-T 4P",50,null,null,"BHW-T4 4P C50","BHW-T4 4P C50",695000,null,null,"BHW-T10 4P C50 F","BHW-T10 4P C50 F",695000]
[null,63,null,null,"BHW-T4 4P C63","BHW-T4 4P C63",695000,null,null,"BHW-T10 4P C63 F","BHW-T10 4P C63 F",695000]
[null,80,null,null,null,null,null,null,null,"BHW-T10 4P C80 F","BHW-T10 4P C80 F",2554000]
[null,100,null,null,null,null,null,null,null,"BHW-T10 4P C100 F","BHW-T10 4P C100 F",2622000]
[]
["RCCB-CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ-DÒNG BVW-T",null,null,null,null,null,"RCCB - RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER \nBVW-T SERIES"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61008-1",null,null,null,null,null,"Comply with IEC 61008-1 standard"]
["Dòng rò định mức: 30, 100, 300mA",null,null,null,null,null,"Rated sensitivity current: 30, 100, 300mA"]
["Điện áp làm việc 240/415VAC",null,null,null,null,null,"Rated operational voltage 240/415VAC"]
["Sản phẩm lắp đặt được trên thanh ray 35mm theo tiêu chuẩn IEC",null,null,null,null,null,"Units can be mounted on a standard 35mm IEC rail"]
["Đáp ứng cấp bảo vệ chống bụi nước IP2X",null,null,null,null,null,"Compliance with IP2X protection rating"]
["Tất cả sản phẩm hỗ trợ đấu nối ngược",null,null,null,null,null,"All models are compatible with reverse connection"]
[]
[null,"RCCB dòng BVW-T, đến 100A, tại 240/415VAC\nRCCB - BVW-T series, up to 100A, at 240/415VAC"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"IΔn = 30mA",null,null,"2P",null,null,null,null,"4P"]
[null,16,null,null,"BVW-T 2P 16A 30mA","BVW-T 2P 16A 30M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 16A 30mA","BVW-T 4P 16A 30M F",1897000]
[null,25,null,null,"BVW-T 2P 25A 30mA","BVW-T 2P 25A 30M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 25A 30mA","BVW-T 4P 25A 30M F",1897000]
[null,32,null,null,"BVW-T 2P 32A 30mA","BVW-T 2P 32A 30M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 32A 30mA","BVW-T 4P 32A 30M F",1897000]
[null,40,null,null,"BVW-T 2P 40A 30mA","BVW-T 2P 40A 30M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 40A 30mA","BVW-T 4P 40A 30M F",1897000]
[null,63,null,null,"BVW-T 2P 63A 30mA","BVW-T 2P 63A 30M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 63A 30mA","BVW-T 4P 63A 30M F",1897000]
[null,80,null,null,"BVW-T 2P 80A 30mA","BVW-T 2P 80A 30M F",1735000,null,null,"BVW-T 4P 80A 30mA","BVW-T 4P 80A 30M F",2366000]
[null,100,null,null,"BVW-T 2P 100A 30mA","BVW-T 2P 100A 30M F",1752000,null,null,"BVW-T 4P 100A 30mA","BVW-T 4P 100A 30M F",2419000]
[null,"IΔn = 100mA",null,null,"2P",null,null,null,null,"4P"]
[null,16,null,null,"BVW-T 2P 16A 100mA","BVW-T 2P 16A 100M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 16A 100mA","BVW-T 4P 16A 100M F",1897000]
[null,25,null,null,"BVW-T 2P 25A 100mA","BVW-T 2P 25A 100M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 25A 100mA","BVW-T 4P 25A 100M F",1897000]
[null,32,null,null,"BVW-T 2P 32A 100mA","BVW-T 2P 32A 100M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 32A 100mA","BVW-T 4P 32A 100M F",1897000]
[null,40,null,null,"BVW-T 2P 40A 100mA","BVW-T 2P 40A 100M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 40A 100mA","BVW-T 4P 40A 100M F",1897000]
[null,63,null,null,"BVW-T 2P 63A 100mA","BVW-T 2P 63A 100M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 63A 100mA","BVW-T 4P 63A 100M F",1897000]
[null,80,null,null,"BVW-T 2P 80A 100mA","BVW-T 2P 80A 100M F",1735000,null,null,"BVW-T 4P 80A 100mA","BVW-T 4P 80A 100M F",2366000]
[null,100,null,null,"BVW-T 2P 100A 100mA","BVW-T 2P 100A 100M F",1752000,null,null,"BVW-T 4P 100A 100mA","BVW-T 4P 100A 100M F",2419000]
[null,"IΔn = 300mA",null,null,"2P",null,null,null,null,"4P"]
[null,16,null,null,"BVW-T 2P 16A 300mA","BVW-T 2P 16A 300M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 16A 300mA","BVW-T 4P 16A 300M F",1897000]
[null,25,null,null,"BVW-T 2P 25A 300mA","BVW-T 2P 25A 300M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 25A 300mA","BVW-T 4P 25A 300M F",1897000]
[null,32,null,null,"BVW-T 2P 32A 300mA","BVW-T 2P 32A 300M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 32A 300mA","BVW-T 4P 32A 300M F",1897000]
[null,40,null,null,"BVW-T 2P 40A 300mA","BVW-T 2P 40A 300M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 40A 300mA","BVW-T 4P 40A 300M F",1897000]
[null,63,null,null,"BVW-T 2P 63A 300mA","BVW-T 2P 63A 300M F",1478000,null,null,"BVW-T 4P 63A 300mA","BVW-T 4P 63A 300M F",1897000]
[null,80,null,null,"BVW-T 2P 80A 300mA","BVW-T 2P 80A 300M F",1735000,null,null,"BVW-T 4P 80A 300mA","BVW-T 4P 80A 300M F",2366000]
[null,100,null,null,"BVW-T 2P 100A 300mA","BVW-T 2P 100A 300M F",1752000,null,null,"BVW-T 4P 100A 300mA","BVW-T 4P 100A 300M F",2419000]
[null,"Lưu ý (Note):\nĐối với RCCB dòng BVW-T, các mã hàng có ký tự đuôi là \"M F\" hoặc \"mA\" là tương đương nhau.\nNote: For BVW-T series of RCCB products, the material code with the last character of \"M F\" or \"mA\" are the same products."]
[null,"PHỤ KIỆN DÙNG CHO MCB \nACCESSORIES FOR MCB"]
[null,"Mô tả\nDescriptions",null,null,null,"Điện áp\nVoltage","Mã sản phẩm\nMaterial code",null,null,"Đơn giá\nUnit price "]
[null,null,null,null,null,null,"MCB 3-63A"]
[null,"Tiếp điểm phụ \nAuxiliary Contact",null,null,null,"230 VAC 5A","AX-05BHW F",null,null,160000]
[null,"Cuộn cắt \nShunt trip device",null,null,null,"220 VAC","SHTA240-1BHW (*)",null,null,150000]
[null,null,null,null,null,"12 VDC","SHTD012-1BHW (*)",null,null,150000]
[null,null,null,null,null,"24 VDC","SHTD024-1BHW (*)",null,null,150000]
[null,null,null,null,null,"48 VDC","SHTD048-1BHW (*)",null,null,150000]
[null,"Lưu ý (Note):\n* Đối với MCB có In tới 63A, phụ kiện sẽ được nhà máy lắp đặt nếu đặt hàng và sẽ không có tiếp điểm cảnh báo AL.\n* Low rating MCB up to 63A that factory fitted only and we do not have AL for low rating MCB."]

{"sheet":"S-T S-N","index":10,"n_rows":356,"n_cols":10,"rows_kept":356,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,2,46,3],[0,0,0,3],[0,4,0,9],[11,2,11,9],[13,2,13,3],[30,2,30,3],[207,2,207,3],[64,2,64,3],[80,2,80,3],[96,2,96,3],[114,2,114,3],[130,2,130,9],[132,2,132,3],[143,2,143,3],[157,2,157,3],[169,2,169,3],[181,2,181,3],[195,2,195,3],[155,2,155,9],[193,2,193,9],[343,0,344,1],[286,2,286,3],[219,2,219,3],[232,0,232,3],[232,4,232,9],[243,2,243,9],[245,2,245,3],[256,2,256,3],[258,2,258,3],[261,2,261,3],[270,2,270,3],[279,2,279,9],[280,2,280,3],[234,0,234,3],[234,4,234,7],[331,2,331,3],[336,2,336,3],[341,2,341,3],[320,0,320,3],[320,4,320,7],[309,2,309,3],[313,2,313,3],[318,0,318,3],[318,4,318,9],[329,2,329,9],[355,2,355,3],[355,4,355,7],[351,2,351,3],[351,4,351,7],[352,2,352,3],[352,4,352,7],[353,2,353,3],[353,4,353,7],[302,0,302,1],[62,2,62,9],[86,0,86,1],[112,2,112,9],[354,2,354,3],[354,4,354,7],[348,2,348,3],[348,4,348,7],[349,2,349,3],[349,4,349,7],[350,2,350,3],[350,4,350,7],[347,2,347,7],[292,2,292,3],[297,2,297,3],[303,2,303,3]]}
["S-T CÔNG TẮC TƠ DẠNG KHỐI-DÒNG S-T",null,null,null,"MAGNETIC CONTACTOR S-T SERIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản",null,null,null,"Made in Japan"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C 8201-4-1, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, GB 14048.4",null,null,null,"Comply with JIS C 8201-4-1, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, GB 14048.4 Standards"]
["Dòng điện định mức từ 9-105A",null,null,null,"Rated current 9-105A"]
["Độ bền cơ học đạt tới 10 triệu lần đóng cắt",null,null,null,"\nMechanical durability up to 10 mil. operating cycles"]
["Kích thước nhỏ gọn tiệt kiệm không gian tủ điện",null,null,null,"Compact size saves electrical cabinet space"]
["Thiết kế thông minh chống tai nạn điện giựt",null,null,null,"Desire to prevent accident such as electrical sock"]
["Qui ước tiếp điểm phụ",null,null,null,"Auxiliary contact designation"]
[" a: Tiếp điểm thường mở (NO)",null,null,null," a: Normal Open (NO)"]
[" b: Tiếp điểm thường đóng (NC)",null,null,null," b: Normal Close (NC)"]
[]
[null,null,"Công tắc tơ loại S-T, điện áp điều khiển xoay chiều AC\nContactor S-T, Control Voltage AC"]
[null,null,"Công suất\nPower capacity (kW), AC3, 400V","Dòng định mức\nRated current (A), AC3, 380V-440V","Tiếp điểm phụ\nAuxiliary contact NO/NC",null,null,"Tên sản phẩm\nModel Name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price "]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 100VAC"]
[null,null,4,9,"1a",null,null,"S-T10 AC100V 1a","SHA08-938",459000]
[null,null,4,9,"1b",null,null,"S-T10 AC100V 1b","SHA08-939",459000]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"S-T12 AC100V 1a1b","SHA08-941",553000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"S-T12 AC100V 2a","SHA08-942",553000]
[null,null,5.5,12,"2b",null,null,"S-T12 AC100V 2b","SHA08-944",553000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"S-T20 AC100V 1a1b","SHA08-947",821000]
[null,null,7.5,18,"2b",null,null,"S-T20 AC100V 2b","SHA09-169",821000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"S-T20 AC100V 2a","SHA10-117",821000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"S-T21 AC100V 2a2b","SHA08-994",939000]
[null,null,15,30,"2a2b",null,null,"S-T25 AC100V 2a2b","SHA08-997",1082000]
[null,null,15,32,null,null,null,"S-T32 AC100V","SHA08-948",976000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"S-T35 AC100V 2a2b","SHA12-111",1261000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"S-T50 AC100V 2a2b","SHA12-113",2529000]
["S-T12",null,30,65,"2a2b",null,null,"S-T65 AC100V 2a2b","SHA12-382",2661000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"S-T80 AC100V 2a2b","SHA12-368",3849000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"S-T100 AC100V 2a2b","SHA12-354",4407000]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 200VAC"]
[null,null,4,9,"1a",null,null,"S-T10 AC200V 1a","SHA08-919",459000]
[null,null,4,9,"1b",null,null,"S-T10 AC200V 1b","SHA08-940",459000]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"S-T12 AC200V 1a1b","SHA08-924",553000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"S-T12 AC200V 2a","SHA08-943",553000]
[null,null,5.5,12,"2b",null,null,"S-T12 AC200V 2b","SHA08-945",553000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"S-T20 AC200V 1a1b","SHA08-925",821000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"S-T20 AC200V 2a","SHA10-118",821000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"S-T21 AC200V 2a2b","SHA08-996",939000]
[null,null,15,30,"2a2b",null,null,"S-T25 AC200V 2a2b","SHA08-998",1082000]
[null,null,15,32,null,null,null,"S-T32 AC200V","SHA08-920",976000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"S-T35 AC200V 2a2b","SHA12-112",1261000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"S-T50 AC200V 2a2b","SHA12-114",2529000]
[null,null,30,65,"2a2b",null,null,"S-T65 AC200V 2a2b","SHA12-383",2661000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"S-T80 AC200V 2a2b","SHA12-369",3849000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"S-T100 AC200V 2a2b","SHA12-355",4407000]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 300VAC"]
[null,null,4,9,"1a",null,null,"S-T10 AC300V 1a","SHA10-003",459000]
[null,null,4,9,"1b",null,null,"S-T10 AC300V 1b","SHA10-007",459000]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"S-T12 AC300V 1a1b","SHA10-046",553000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"S-T12 AC300V 2a","SHA10-050",553000]
[null,null,5.5,12,"2b",null,null,"S-T12 AC300V 2b","SHA10-054",553000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"S-T20 AC300V 1a1b","SHA10-113",821000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"S-T20 AC300V 2a","SHA10-119",821000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"S-T21 AC300V 2a2b","SHA10-174",939000]
[null,null,15,30,"2a2b",null,null,"S-T25 AC300V 2a2b","SHA10-195",1082000]
[null,null,15,32,null,null,null,"S-T32 AC300V","SHA10-216",976000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"S-T35 AC300V 2a2b","SHA12-170",1261000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"S-T50 AC300V 2a2b","SHA12-175",2529000]
[null,null,30,65,"2a2b",null,null,"S-T65 AC300V 2a2b","SHA12-384",2661000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"S-T80 AC300V 2a2b","SHA12-370",3849000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"S-T100 AC300V 2a2b","SHA12-356",4407000]
[null,null,"Công tắc tơ loại S-T, điện áp điều khiển xoay chiều AC\nContactor S-T, Control Voltage AC"]
[null,null,"Công suất\nPower capacity (kW), AC3, 400V","Dòng định mức\nRated current (A), AC3, 380V-440V","Tiếp điểm phụ\nAuxiliary contact NO/NC",null,null,"Tên sản phẩm\nModel Name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price "]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 400VAC"]
[null,null,4,9,"1a",null,null,"S-T10 AC400V 1a","SHA09-769",459000]
[null,null,4,9,"1b",null,null,"S-T10 AC400V 1b","SHA10-008",459000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"S-T12 AC400V 2a","SHA08-946",553000]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"S-T12 AC400V 1a1b","SHA09-771",553000]
[null,null,5.5,12,"2b",null,null,"S-T12 AC400V 2b","SHA10-055",553000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"S-T20 AC400V 1a1b","SHA09-768",821000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"S-T20 AC400V 2a","SHA10-120",821000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"S-T21 AC400V 2a2b","SHA09-170",939000]
[null,null,15,30,"2a2b",null,null,"S-T25 AC400V 2a2b","SHA09-770",1082000]
[null,null,15,32,null,null,null,"S-T32 AC400V","SHA10-217",976000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"S-T35 AC400V 2a2b","SHA12-171",1261000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"S-T50 AC400V 2a2b","SHA12-117",2529000]
[null,null,30,65,"2a2b",null,null,"S-T65 AC400V 2a2b","SHA12-385",2661000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"S-T80 AC400V 2a2b","SHA12-371",3849000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"S-T100 AC400V 2a2b","SHA12-357",4407000]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 500VAC"]
[null,null,4,9,"1a",null,null,"S-T10 AC500V 1a","SHA10-004",459000]
[null,null,4,9,"1b",null,null,"S-T10 AC500V 1b","SHA10-009",459000]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"S-T12 AC500V 1a1b","SHA10-047",553000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"S-T12 AC500V 2a","SHA10-051",553000]
[null,null,5.5,12,"2b",null,null,"S-T12 AC500V 2b","SHA10-056",553000]
["S-T21",null,7.5,18,"1a1b",null,null,"S-T20 AC500V 1a1b","SHA10-114",821000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"S-T20 AC500V 2a","SHA10-121",821000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"S-T21 AC500V 2a2b","SHA10-175",939000]
[null,null,15,30,"2a2b",null,null,"S-T25 AC500V 2a2b","SHA10-196",1082000]
[null,null,15,32,null,null,null,"S-T32 AC500V","SHA10-218",976000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"S-T35 AC500V 2a2b","SHA12-172",1261000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"S-T50 AC500V 2a2b","SHA12-176",2529000]
[null,null,30,65,"2a2b",null,null,"S-T65 AC500V 2a2b","SHA12-386",2661000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"S-T80 AC500V 2a2b","SHA12-372",3849000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"S-T100 AC500V 2a2b","SHA12-358",4407000]
[null,null,"Điện áp điều khiển  \nControl Voltage 24VAC"]
[null,null,4,9,"1a",null,null,"S-T10 AC24V 1a","SHA10-001",459000]
[null,null,4,9,"1b",null,null,"S-T10 AC24V 1b","SHA10-005",459000]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"S-T12 AC24V 1a1b","SHA10-044",553000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"S-T12 AC24V 2a","SHA10-048",553000]
[null,null,5.5,12,"2b",null,null,"S-T12 AC24V 2b","SHA10-052",553000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"S-T20 AC24V 1a1b","SHA09-764",821000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"S-T20 AC24V 2a","SHA10-115",821000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"S-T21 AC24V 2a2b","SHA10-172",939000]
[null,null,15,30,"2a2b",null,null,"S-T25 AC24V 2a2b","SHA10-193",1082000]
[null,null,15,32,null,null,null,"S-T32 AC24V","SHA10-214",976000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"S-T35 AC24V 2a2b","SHA12-168",1261000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"S-T50 AC24V 2a2b","SHA12-173",2529000]
[null,null,30,65,"2a2b",null,null,"S-T65 AC24V 2a2b","SHA12-380",2661000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"S-T80 AC24V 2a2b","SHA12-366",3849000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"S-T100 AC24V 2a2b","SHA12-352",4407000]
[null,null,"Công tắc tơ loại S-T, điện áp điều khiển xoay chiều AC\nContactor S-T, Control Voltage AC"]
[null,null,"Công suất\nPower capacity (kW), AC3, 400V","Dòng định mức\nRated current (A), AC3, 380V-440V","Tiếp điểm phụ\nAuxiliary contact NO/NC",null,null,"Tên sản phẩm\nModel Name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price "]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 48VAC"]
[null,null,4,9,"1a",null,null,"S-T10 AC48V 1a","SHA10-002",459000]
[null,null,4,9,"1b",null,null,"S-T10 AC48V 1b","SHA10-006",459000]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"S-T12 AC48V 1a1b","SHA10-045",553000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"S-T12 AC48V 2a","SHA10-049",553000]
[null,null,5.5,12,"2b",null,null,"S-T12 AC48V 2b","SHA10-053",553000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"S-T20 AC48V 1a1b","SHA10-112",821000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"S-T20 AC48V 2a","SHA10-116",821000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"S-T21 AC48V 2a2b","SHA10-173",939000]
[null,null,15,30,"2a2b",null,null,"S-T25 AC48V 2a2b","SHA10-194",1082000]
[null,null,15,32,null,null,null,"S-T32 AC48V","SHA10-215",976000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"S-T35 AC48V 2a2b","SHA12-169",1261000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"S-T50 AC48V 2a2b","SHA12-174",2529000]
[null,null,30,65,"2a2b",null,null,"S-T65 AC48V 2a2b","SHA12-381",2661000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"S-T80 AC48V 2a2b","SHA12-367",3849000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"S-T100 AC48V 2a2b","SHA12-353",4407000]
[null,null,"Công tắc tơ S-T, điện áp điều khiển một chiều DC\nContactor S-T, Control Voltage DC"]
[null,null,"Công suất\nPower capacity (kW), AC3, 400V","Dòng định mức\nRated current (A), AC3, 380V-440V","Tiếp điểm phụ\nAuxiliary contact NO/NC",null,null,"Tên sản phẩm\nModel Name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 12VDC"]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"SD-T12 DC12V 1a1b","SHA11-575",1419000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"SD-T12 DC12V 2a","SHA11-737",1419000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"SD-T20 DC12V 1a1b","SHA11-709",2031000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"SD-T20 DC12V 2a","SHA11-744",2031000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"SD-T21 DC12V 2a2b","SHA11-510",2699000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"SD-T35 DC12V 2a2b","SHA12-407",3976000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"SD-T50 DC12V 2a2b","SHA12-417",4668000]
[null,null,30,65,"2a2b",null,null,"SD-T65 DC12V 2a2b","SHA12-558",5504000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"SD-T80 DC12V 2a2b","SHA12-582",8122000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"SD-T100 DC12V 2a2b","SHA12-694",11007000]
[null,null,"Điện áp điều khiển  \nControl Voltage 24VDC"]
["SD-T12",null,5.5,12,"1a1b",null,null,"SD-T12 DC24V 1a1b","SHA11-244",1419000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"SD-T12 DC24V 2a","SHA11-556",1419000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"SD-T20 DC24V 1a1b","SHA11-245",2362000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"SD-T20 DC24V 2a","SHA11-664",2031000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"SD-T21 DC24V 2a2b","SHA11-246",2699000]
[null,null,15,32,null,null,null,"SD-T32 DC24V","SHA11-247",2744000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"SD-T35 DC24V 2a2b","SHA12-115",3976000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"SD-T50 DC24V 2a2b","SHA12-116",4668000]
[null,null,30,65,"2a2b",null,null,"SD-T65 DC24V 2a2b","SHA12-673",5504000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"SD-T80 DC24V 2a2b","SHA12-581",8122000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"SD-T100 DC24V 2a2b","SHA12-566",10675000]
[null,null,"Công tắc tơ S-T, điện áp điều khiển một chiều DC\nContactor S-T, Control Voltage DC"]
[null,null,"Công suất\nPower capacity (kW), AC3, 400V","Dòng định mức\nRated current (A), AC3, 380V-440V","Tiếp điểm phụ\nAuxiliary contact NO/NC",null,null,"Tên sản phẩm\nModel Name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"Điện áp điều khiển  \nControl Voltage 48VDC"]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"SD-T12 DC48V 1a1b","SHA11-505",1419000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"SD-T12 DC48V 2a","SHA11-740",1419000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"SD-T20 DC48V 1a1b","SHA11-534",2031000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"SD-T20 DC48V 2a","SHA11-747",2031000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"SD-T21 DC48V 2a2b","SHA11-512",2699000]
[null,null,15,32,null,null,null,"SD-T32 DC48V","SHA11-535",2744000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"SD-T35 DC48V 2a2b","SHA12-119",3976000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"SD-T50 DC48V 2a2b","SHA12-418",4668000]
[null,null,30,65,"2a2b",null,null,"SD-T65 DC48V 2a2b","SHA12-559",5504000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"SD-T80 DC48V 2a2b","SHA12-583",8122000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"SD-T100 DC48V 2a2b","SHA12-567",11007000]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 100VDC"]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"SD-T12 DC100V 1a1b","SHA11-260",1419000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"SD-T12 DC100V 2a","SHA11-500",1419000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"SD-T20 DC100V 1a1b","SHA11-263",2031000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"SD-T20 DC100V 2a","SHA11-741",2031000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"SD-T21 DC100V 2a2b","SHA11-266",2699000]
[null,null,15,32,null,null,null,"SD-T32 DC100V","SHA11-269",2744000]
[" SD-T12",null,18.5,40,"2a2b",null,null,"SD-T35 DC100V 2a2b","SHA12-392",3976000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"SD-T50 DC100V 2a2b","SHA12-271",4668000]
[null,null,30,65,"2a2b",null,null,"SD-T65 DC100V 2a2b","SHA12-560",5504000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"SD-T80 DC100V 2a2b","SHA12-584",8122000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"SD-T100 DC100V 2a2b","SHA12-568",11007000]
[null,null,"Điện áp điều khiển  \nControl Voltage 110VDC"]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"SD-T12 DC110V 1a1b","SHA11-259",1419000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"SD-T12 DC110V 2a","SHA11-501",1419000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"SD-T20 DC110V 1a1b","SHA11-262",2031000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"SD-T20 DC110V 2a","SHA11-742",2031000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"SD-T21 DC110V 2a2b","SHA11-265",2699000]
[null,null,15,32,null,null,null,"SD-T32 DC110V","SHA11-268",2744000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"SD-T35 DC110V 2a2b","SHA12-402",3976000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"SD-T50 DC110V 2a2b","SHA12-419",4668000]
[null,null,30,65,"2a2b",null,null,"SD-T65 DC110V 2a2b","SHA12-561",5504000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"SD-T80 DC110V 2a2b","SHA12-585",8122000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"SD-T100 DC110V 2a2b","SHA12-569",11007000]
[null,null,"Công tắc tơ S-T, điện áp điều khiển một chiều DC\nContactor S-T, Control Voltage DC"]
[null,null,"Công suất\nPower capacity (kW), AC3, 400V","Dòng định mức\nRated current (A), AC3, 380V-440V","Tiếp điểm phụ\nAuxiliary contact NO/NC",null,null,"Tên sản phẩm\nModel Name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 125VDC"]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"SD-T12 DC125V 1a1b","SHA11-502",1419000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"SD-T12 DC125V 2a","SHA11-503",1419000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"SD-T20 DC125V 1a1b","SHA11-710",2031000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"SD-T20 DC125V 2a","SHA11-743",2031000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"SD-T21 DC125V 2a2b","SHA11-509",2699000]
[null,null,15,32,null,null,null,"SD-T32 DC125V","SHA11-715",2744000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"SD-T35 DC125V 2a2b","SHA12-118",3976000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"SD-T50 DC125V 2a2b","SHA12-420",4668000]
[null,null,30,65,"2a2b",null,null,"SD-T65 DC125V 2a2b","SHA12-562",5504000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"SD-T80 DC125V 2a2b","SHA12-586",8122000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"SD-T100 DC125V 2a2b","SHA12-570",11007000]
[null,null,"Điện áp điều khiển  \nControl Voltage 200VDC"]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"SD-T12 DC200V 1a1b","SHA11-708",1419000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"SD-T12 DC200V 2a","SHA11-738",1419000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"SD-T20 DC200V 1a1b","SHA11-711",2031000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"SD-T20 DC200V 2a","SHA11-745",2031000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"SD-T21 DC200V 2a2b","SHA11-713",2699000]
[null,null,15,32,null,null,null,"SD-T32 DC200V","SHA11-716",2744000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"SD-T35 DC200V 2a2b","SHA12-408",3976000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"SD-T50 DC200V 2a2b","SHA12-421",4668000]
[" SD-T12",null,30,65,"2a2b",null,null,"SD-T65 DC200V 2a2b","SHA12-563",5504000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"SD-T80 DC200V 2a2b","SHA12-587",8122000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"SD-T100 DC200V 2a2b","SHA12-571",11007000]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 220VDC"]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"SD-T12 DC220V 1a1b","SHA11-504",1419000]
[null,null,5.5,12,"2a",null,null,"SD-T12 DC220V 2a","SHA11-739",1419000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"SD-T20 DC220V 1a1b","SHA11-712",2031000]
[null,null,7.5,18,"2a",null,null,"SD-T20 DC220V 2a","SHA11-746",2031000]
[null,null,11,23,"2a2b",null,null,"SD-T21 DC220V 2a2b","SHA11-511",2699000]
[null,null,15,32,null,null,null,"SD-T32 DC220V","SHA11-717",2744000]
[null,null,18.5,40,"2a2b",null,null,"SD-T35 DC220V 2a2b","SHA12-409",3976000]
[null,null,22,50,"2a2b",null,null,"SD-T50 DC220V 2a2b","SHA12-422",4668000]
[null,null,30,65,"2a2b",null,null,"SD-T65 DC220V 2a2b","SHA12-564",5504000]
[null,null,45,85,"2a2b",null,null,"SD-T80 DC220V 2a2b","SHA12-588",8122000]
[null,null,55,105,"2a2b",null,null,"SD-T100 DC220V 2a2b","SHA12-572",11007000]
[]
["S-N CÔNG TẮC TƠ DẠNG KHỐI-DÒNG S-N",null,null,null,"MAGNETIC CONTACTOR S-N SERIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản",null,null,null,"Made in Japan"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C 8201-4-1, IEC 60947-4-1, \nEN 60947-4-1, GB 14048.4",null,null,null,"Comply with JIS C 8201-4-1, IEC 60947-4-1, \nEN 60947-4-1, GB 14048.4 Standards"]
["Dòng điện định mức từ 120-800A",null,null,null,"Rated current 120-800A"]
["Độ bền cơ học đạt tới 5 triệu lần đóng cắt",null,null,null,"Mechanical durability up to 5 mil. operating cycles"]
["Kích thước nhỏ gọn tiệt kiệm không gian tủ điện",null,null,null,"Compact size saves electrical cabinet space"]
["Thiết kế thông minh chống tai nạn điện giựt",null,null,null,"Desire to prevent accident such as electrical sock"]
["Qui ước tiếp điểm phụ",null,null,null,"Auxiliary contact designation"]
[" a: Tiếp điểm thường mở (NO)",null,null,null," a: Normal Open (NO)"]
[" b: Tiếp điểm thường đóng (NC)",null,null,null," b: Normal Close (NC)"]
[]
[null,null,"Công tắc tơ S-N, điện áp điều khiển một chiều AC\nContactor S-N, Control Voltage AC"]
[null,null,"Công suất\nPower capacity (kW), AC3, 400V","Dòng định mức\nRated current (A), AC3, 380V-440V","Tiếp điểm phụ\nAuxiliary contact NO/NC",null,null,"Tên sản phẩm\nModel Name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"Điện áp điều khiển  \nControl Voltage 200VAC"]
[null,null,15,32,null,null,null,"S-N38 AC200V","SHA03-043",1838000]
[null,null,15,35,null,null,null,"S-N48 AC200V","SHA08-321",2584000]
[null,null,60,120,"2a2b",null,null,"S-N125 AC200V 2a2b","1DEL02",5991000]
[null,null,75,150,"2a2b",null,null,"S-N150 AC200V 2a2b","1DEL12",8127000]
[null,null,90,180,"2a2b",null,null,"S-N180 AC200V 2a2b","1DEL22",9984000]
[null,null,132,250,"2a2b",null,null,"S-N220 AC200V 2a2b","1DEL32",11026000]
[null,null,160,300,"2a2b",null,null,"S-N300 AC200V 2a2b","SHA00-373",17868000]
[null,null,220,400,"2a2b",null,null,"S-N400 AC200V 2a2b","SHA00-376",23407000]
[null,null,330,630,"2a2b",null,null,"S-N600AB AC200V 2a2b","SHA15-044",55958000]
[null,null,440,800,"2a2b",null,null,"S-N800AB AC200V 2a2b","SHA15-046",76202000]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 220VAC"]
[null,null,15,32,null,null,null,"S-N38 AC220V","SHA04-880",1838000]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 230VAC"]
[null,null,15,32,null,null,null,"S-N38 AC230V","SHA11-883",1838000]
[null,null,15,35,null,null,null,"S-N48 AC230V","SHA12-702",2584000]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 400VAC"]
[" S-N125",null,60,120,"2a2b",null,null,"S-N125 AC400V 2a2b","SHA00-363",5991000]
[null,null,75,150,"2a2b",null,null,"S-N150 AC400V 2a2b","SHA00-090",8127000]
[null,null,90,180,"2a2b",null,null,"S-N180 AC400V 2a2b","SHA00-368",9984000]
[null,null,132,250,"2a2b",null,null,"S-N220 AC400V 2a2b","SHA00-371",11026000]
[null,null,160,300,"2a2b",null,null,"S-N300 AC400V 2a2b","SHA00-374",17868000]
[null,null,220,400,"2a2b",null,null,"S-N400 AC400V 2a2b","SHA00-377",23407000]
[null,null,330,630,"2a2b",null,null,"S-N600AB AC400V 2a2b","SHA15-206",55958000]
[null,null,440,800,"2a2b",null,null,"S-N800AB AC400V 2a2b","SHA15-214",76202000]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 500VAC"]
[null,null,60,120,"2a2b",null,null,"S-N125 AC500V 2a2b","SHA01-979",5753000]
[null,null,75,150,"2a2b",null,null,"S-N150 AC500V 2a2b","SHA02-627",7918000]
[null,null,90,180,"2a2b",null,null,"S-N180 AC500V 2a2b","SHA02-994",9741000]
[null,null,132,250,"2a2b",null,null,"S-N220 AC500V 2a2b","SHA01-977",10751000]
[null,null,160,300,"2a2b",null,null,"S-N300 AC500V 2a2b","SHA04-195",17108000]
[null,null,220,400,"2a2b",null,null,"S-N400 AC500V 2a2b","SHA01-978",22584000]
[null,null,330,630,"2a2b",null,null,"S-N600AB AC500V 2a2b","SHA15-207",55958000]
[null,null,440,800,"2a2b",null,null,"S-N800AB AC500V 2a2b","SHA15-216",76202000]
[null,null,"Công tắc tơ S-N, điện áp điều khiển một chiều DC\nContactor S-N, Control Voltage DC"]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 24VDC"]
[null,null,60,120,"2a2b",null,null,"SD-N125 DC24V 2a2b","SHA00-567",15200000]
[null,null,75,150,"2a2b",null,null,"SD-N150 DC24V 2a2b","SHA00-569",20701000]
[null,null,132,250,"2a2b",null,null,"SD-N220 DC24V 2a2b","SHA00-572",28496000]
[null,null,160,300,"2a2b",null,null,"SD-N300 DC24V 2a2b","SHA00-573",52035000]
[null,null,220,400,"2a2b",null,null,"SD-N400 DC24V 2a2b","SHA00-576",75685000]
[null,null,"Điện áp điều khiển  \nControl Voltage 48VDC"]
[null,null,60,120,"2a2b",null,null,"SD-N125 DC48V 2a2b","SHA02-399",15200000]
[null,null,75,150,"2a2b",null,null,"SD-N150 DC48V 2a2b","SHA03-399",20701000]
[null,null,132,250,"2a2b",null,null,"SD-N220 DC48V 2a2b","SHA03-312",28496000]
[null,null,160,300,"2a2b",null,null,"SD-N300 DC48V 2a2b","SHA03-178",52035000]
[null,null,220,400,"2a2b",null,null,"SD-N400 DC48V 2a2b","SHA03-521",75685000]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 100VDC"]
[null,null,60,120,"2a2b",null,null,"SD-N125 DC100V 2a2b","SHA01-902",15200000]
[null,null,75,150,"2a2b",null,null,"SD-N150 DC100V 2a2b","SHA01-561",20701000]
[null,null,160,300,"2a2b",null,null,"SD-N300 DC100V 2a2b","SHA00-575",52035000]
[null,null,220,400,"2a2b",null,null,"SD-N400 DC100V 2a2b","SHA00-578",75685000]
[null,null,"Điện áp điều khiển  \nControl Voltage 110VDC"]
[null,null,60,120,"2a2b",null,null,"SD-N125 DC110V 2a2b","SHA00-568",15200000]
[null,null,75,150,"2a2b",null,null,"SD-N150 DC110V 2a2b","SHA00-570",20701000]
[null,null,132,250,"2a2b",null,null,"SD-N220 DC110V 2a2b","SHA00-571",28496000]
[null,null,160,300,"2a2b",null,null,"SD-N300 DC110V 2a2b","SHA00-574",52035000]
[" S-N180",null,220,400,"2a2b",null,null,"SD-N400 DC110V 2a2b","SHA00-577",75685000]
[null,null,"Điện áp điều khiển  \nControl Voltage 125VDC"]
[null,null,60,120,"2a2b",null,null,"SD-N125 DC125V 2a2b","SHA02-227",15200000]
[null,null,75,150,"2a2b",null,null,"SD-N150 DC125V 2a2b","SHA01-576",20701000]
[null,null,132,250,"2a2b",null,null,"SD-N220 DC125V 2a2b","SHA01-145",28496000]
[null,null,160,300,"2a2b",null,null,"SD-N300 DC125V 2a2b","SHA02-415",50819000]
[null,null,220,400,"2a2b",null,null,"SD-N400 DC125V 2a2b","SHA01-948",75685000]
[null,null,"Điện áp điều khiển \nControl Voltage 200VDC"]
[null,null,60,120,"2a2b",null,null,"SD-N125 DC200V 2a2b","SHA00-200",15200000]
[null,null,75,150,"2a2b",null,null,"SD-N150 DC200V 2a2b","SHA03-434",20701000]
[null,null,220,400,"2a2b",null,null,"SD-N400 DC200V 2a2b","SHA01-134",75685000]
[null,null,"Điện áp điều khiển  \nControl Voltage 220VDC"]
[null,null,75,150,"2a2b",null,null,"SD-N150 DC220V 2a2b","SHA02-622",20701000]
[null,null,132,250,"2a2b",null,null,"SD-N220 DC220V 2a2b","SHA00-214",29675000]
[null,null,160,300,"2a2b",null,null,"SD-N300 DC220V 2a2b","SHA02-178",50819000]
[null,null,220,400,"2a2b",null,null,"SD-N400 DC220V 2a2b","SHA01-548",73925000]
["S-T CÔNG TẮC TƠ DẠNG KHỐI-DÒNG S-T\nDÒNG ĐẤU NỐI DÂY NHANH",null,null,null,"MAGNETIC CONTACTOR S-T SERIES\nSPRING CLAMP TERMINAL MODELS"]
["Sản xuất tại Nhật Bản",null,null,null,"Made in Japan"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C8201-4-1, \nIEC 60947-1, IEC 60068-2-6, IEC 61373",null,null,null,"Comply with JIS C8201-4-1, IEC 60947-1, \nIEC 60068-2-6, IEC 61373 Standards"]
["Dòng điện định mức từ 4-105A",null,null,null,"Rated current 4-105A"]
["Độ bền cơ học đạt tới 10 triệu lần đóng cắt",null,null,null,"Mechanical durability up to 10 mil. operating cycles"]
["Kích thước nhỏ gọn tiệt kiệm không gian tủ điện",null,null,null,"Compact size saves electrical cabinet space"]
["Thiết kế thông minh chống tai nạn điện giựt",null,null,null,"Desire to prevent accident such as electrical sock"]
["Qui ước tiếp điểm phụ",null,null,null,"Auxiliary contact designation"]
[" a: Tiếp điểm thường mở (NO)",null,null,null," a: Normal Open (NO)"]
[" b: Tiếp điểm thường đóng (NC)",null,null,null," b: Normal Close (NC)"]
[]
[null,null,"Công tắc tơ có hỗ trợ đấu nối dây nhanh\nMagnetic Contactor with spring clamp terminal"]
[null,null,"Công suất\nPower capacity (kW), AC3, 400V","Dòng định mức\nRated current (A), AC3, 380V-440V","Tiếp điểm phụ\nAuxiliary contact NO/NC",null,null,"Tên sản phẩm\nModel Name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,null,"Điện áp điều khiển  \nControl Voltage 100VAC"]
[null,null,4,9,"1a1b",null,null,"S-T12SQ AC100V 1A1B","SHA15-005",2082000]
[null,null,4,9,"1a1b",null,null,"S-T12SASQ AC100V 1A1B","SHA15-007",2729000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"S-T20SQ AC100V 1A1B","SHA15-009",2456000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"S-T20SASQ AC100V 1A1B","SHA15-011",3459000]
[null,null,"Điện áp điều khiển  \nControl Voltage 220VAC"]
[null,null,4,9,"1a1b",null,null,"S-T12SQ AC200V 1A1B","SHA15-006",2082000]
[null,null,4,9,"1a1b",null,null,"S-T12SASQ AC200V 1A1B","SHA15-008",2729000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"S-T20SQ AC200V 1A1B","SHA15-010",2456000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"S-T20SASQ AC200V 1A1B","SHA15-012",3459000]
[null,null,"Điện áp điều khiển  \nControl Voltage 24VDC"]
[null,null,5.5,12,"1a1b",null,null,"SD-T12SQ DC24V 1A1B","SHA15-003",2193000]
["S-T12\nSpring Clamp",null,5.5,12,"1a1b",null,null,"SD-T12SASQ DC24V 1A1B","SHA15-004",2654000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"SD-T20SQ DC24V 1A1B","SHA15-001",2736000]
[null,null,7.5,18,"1a1b",null,null,"SD-T20SASQ DC24V 1A1B","SHA15-002",2962000]
[]
[null,null,"Bảng tham khảo dải điện áp điều khiển xoay chiều\nAC control voltage range reference table"]
[null,null,"Dải điện áp định mức (V)\nRated voltage (V)",null,"Chỉ thị cuộn điện áp điều khiển\nCoil designation"]
[null,null,24,null,"AC24V"]
[null,null,"48-50",null,"AC48V"]
[null,null,"100-127",null,"AC100V"]
[null,null,"200-240",null,"AC200V"]
[null,null,"260-300",null,"AC300V"]
[null,null,"380-440",null,"AC400V"]
[null,null,"460-550",null,"AC500V"]

{"sheet":"Contactor Accessory","index":11,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,25,1],[20,2,25,2],[0,0,0,2],[0,6,0,8],[8,1,19,1],[8,2,17,2],[18,2,19,2],[6,1,6,8],[41,1,41,3],[26,1,27,1],[26,2,30,2],[31,2,32,2],[34,2,34,3],[35,2,40,3]]}
["PHỤ KIỆN DÙNG CHO CÔNG TẮC TƠ",null,null,null,null,null,"ACCESSORIES FOR CONTACTOR"]
["Sản xuất tại Nhật Bản",null,null,null,null,null,"Made in Japan"]
["Qui ước tiếp điểm phụ",null,null,null,null,null,"Auxiliary contact designation"]
[" a: Tiếp điểm thường mở (NO)",null,null,null,null,null,"a: Normal Open (NO)"]
[" b: Tiếp điểm thường đóng (NC)",null,null,null,null,null,"b: Normal Close (NC)"]
[]
[null,"Phụ kiện dùng cho Công tắc tơ\nAccessories for Contactor"]
[null,"Dùng cho công tắc tơ\nUse for contactor","Cách thức lắp đặt\nMounting Method","Số tiếp điểm phụ\nAuxiliary contact",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price "]
[null,null,"Loại kịp mặt trước\nFront clip - On","2a",null,null,"UT-AX2 2A","UHA00-576",256000]
[null,null,null,"1a1b",null,null,"UT-AX2 1A1B","UHA00-577",256000]
[null,null,null,"2b",null,null,"UT-AX2 2B","UHA00-578",256000]
[null,null,null,"2a",null,null,"UT-AX2BC 2A","UHA00-598",315000]
["UT-AX4",null,null,"1a1b",null,null,"UT-AX2BC 1A1B","UHA00-599",315000]
[null,null,null,"2a2b",null,null,"UT-AX4 2A2B","UHA00-508",447000]
[null,null,null,"4a",null,null,"UT-AX4 4A","UHA00-509",447000]
[null,null,null,"3a1b",null,null,"UT-AX4 3A1B","UHA00-510",447000]
[null,null,null,"2a2b",null,null,"UT-AX4BC 2A2B","UHA00-562",602000]
[null,null,null,"4a",null,null,"UT-AX4BC 4A","UHA00-564",602000]
[null,null,"Loại kẹp mặt bên\nSide clip - on","1a1b",null,null,"UT-AX11 1A1B","UHA00-579",400000]
[null,null,null,"1a1b",null,null,"UT-AX11BC 1A1B","UHA00-583",471000]
[null,"S-T65, S-T80, S-N38, S-N48\nDU-N30","Loại kẹp phía trước\nFront clip - On","2a",null,null,"UN-AX2 2A","UHA00-036",242000]
[null,null,null,"1a1b",null,null,"UN-AX2 1A1B","UHA00-037",242000]
[null,null,null,"2b",null,null,"UN-AX2 2B","UHA00-038",242000]
[null,null,null,"4a",null,null,"UN-AX4 4A","UHA00-039",426000]
["UN-AX2",null,null,"2a2b",null,null,"UN-AX4 2A2B","UHA00-040",426000]
[null,null,null,"3a1b",null,null,"UN-AX4 3A1B","UHA00-041",426000]
[null,"S-T65, S-T80, DU-N30","Loại kẹp mặt bên\nSide clip - on","1a1b",null,null,"UN-AX11 1A1B","UHA00-042",379000]
[null,null,null,null,null,null,"UN-AX11CX 1A1B","UHA00-161",449000]
[null,"S-T100, S-N125, DU-N60",null,"1a1b",null,null,"UN-AX80 1A1B","UHA00-326",327000]
[null,"S-N150, S-N180, S-N220, S-N300, S-N400\nDU-N120, DU-N180, DU-N260",null,"1a1b",null,null,"UN-AX150 1A1B","UHA00-482",355000]
[null,"S-N600AB, S-N800AB",null,"2a2b",null,null,"UN-AX600 2A2B","UHA00-427",2080000]
[null,"S-T12SQ, S-T20SQ","Loại kẹp phía trước\nFront clip - On","1a1b",null,null,"UT-AX2SQ 1A1B (*)","UHA00-721",802000]
["UN-AX150","S-T12SQ, S-T20SQ",null,"2a2b",null,null,"UT-AX4SQ 2A2B (*)","UHA00-722",1033000]
[null,"Khoá liên động cơ khí\nMechanical Interlock"]
[null,"Dùng cho công tắc tơ\nUse for contactor","Thông số kỹ thuật\nSpecifications",null,null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price"]
[null,"S-T10, S-T12, S-T20","- Khóa liên động dùng để ngăn ngừa việc khởi động cùng lúc của 2 thiết bị công tắc tơ bằng cách khóa cơ khí giữa chúng.\n- The mechanical interlock prevents the simultaneous energization of 2 magnetic contactors by mechanically locking them",null,null,null,"UT-ML20","UHA00-623",642000]
[null,"S-T10BC, S-T12BC, S-T20BC",null,null,null,null,"UT-ML20BC","UHA00-624",878000]
[null,"S-T21, S-T32, S-T35, S-T50, S-T65, S-T80\nS-T21BC, S-T32BC, S-T35BC, S-T50BC\nDU-N30",null,null,null,null,"UN-ML21","UHA00-045",581000]
[null,"S-T100, S-N125, DU-N60",null,null,null,null,"UN-ML80","UHA00-046",885000]
["Mechanical Interlock","S-N150, DU-N120",null,null,null,null,"UN-ML150","UHA00-047",845000]
[null,"S-N180, S-N220, S-N300, S-N400\nDU-N180, DU-N260",null,null,null,null,"UN-ML220","UHA00-048",1005000]
[null,"Lưu ý/ Note:\n* Phụ kiện chỉ sử dụng cho công tắc tơ loại hỗ trợ đấu nối nhanh\n   Only apply for Spring clamp terminal contactor model"]

{"sheet":"TH-T TH-N","index":12,"n_rows":88,"n_cols":13,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,2],[4,5,4,7],[4,10,4,12],[0,0,0,6],[0,7,0,12],[1,0,1,6],[1,7,1,12],[2,1,2,12],[61,0,61,6],[61,7,61,12],[5,2,21,2],[22,2,37,2],[39,2,40,2],[41,2,46,2],[48,2,49,2],[50,1,50,2],[50,5,50,7],[50,10,50,12],[51,2,58,2],[60,0,60,6],[60,7,60,12],[78,2,83,2],[84,2,87,2],[63,1,63,12],[65,1,65,2],[65,5,65,7],[65,10,65,12],[66,2,71,2],[72,2,77,2]]}
["RƠ LE NHIỆT-DÒNG TH-T",null,null,null,null,null,null,"THERMAL OVERLOAD RELAY TH-T SERIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản\nĐáp ứng tiêu chuẩn JIS C 8201-4-1, \nIEC 60947-4-1,  EN 60947-4-1, GB 14048.4\nDùng bảo vệ quá tải\nHỗ trợ tùy chọn bảo vệ mất pha\nLắp trực tiếp vào công tắc tơ\n",null,null,null,null,null,null,"Made in Japan\nComply with JIS C8201-4-1, IEC 60947-4-1, \nEN 60947-4-1, GB 14048.4 standard\nUse for overload protection\nSupport open-phase protection option\nInstall to contactor directly\n"]
[null,"Rơ le nhiệt TH-T\nThermal overload relay TH-T"]
[null,"Dải điều chỉnh\nSetting range (A)","Dùng cho công tắc tơ\nUse for contactor",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price ",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price\n"]
[null,"TH-T",null,null,null,"Rơ le bảo vệ quá tải\nOverload relay",null,null,null,null,"Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha\nOverload and Open-phase protection relay"]
[null,"0.1-0.16","S-T10\nS(D)-T12 \nS(D)-T20",null,null,"TH-T18 0.12A","THA02-271",426000,null,null,"TH-T18KP 0.12A","THA02-288",619000]
[null,"0.14 - 0.22",null,null,null,"TH-T18 0.17A","THA02-272",426000,null,null,"TH-T18KP 0.17A","THA02-289",619000]
[null,"0.20 - 0.32",null,null,null,"TH-T18 0.24A","THA02-273",426000,null,null,"TH-T18KP 0.24A","THA02-290",619000]
[null,"0.28 - 0.42",null,null,null,"TH-T18 0.35A","THA02-274",426000,null,null,"TH-T18KP 0.35A","THA02-291",619000]
[null,"0.4 - 0.6",null,null,null,"TH-T18 0.5A","THA02-275",426000,null,null,"TH-T18KP 0.5A","THA02-292",619000]
[null,"0.55 - 0.85",null,null,null,"TH-T18 0.7A","THA02-276",426000,null,null,"TH-T18KP 0.7A","THA02-293",619000]
[null,"0.7 - 1.1",null,null,null,"TH-T18 0.9A","THA02-277",426000,null,null,"TH-T18KP 0.9A","THA02-294",619000]
["TH_T18","1.0 - 1.6",null,null,null,"TH-T18 1.3A","THA02-278",426000,null,null,"TH-T18KP 1.3A","THA02-295",619000]
[null,"1.4 - 2.0",null,null,null,"TH-T18 1.7A","THA02-279",426000,null,null,"TH-T18KP 1.7A","THA02-296",619000]
[null,"1.7 - 2.5",null,null,null,"TH-T18 2.1A","THA02-280",426000,null,null,"TH-T18KP 2.1A","THA02-297",619000]
[null,"2.0 - 3.0",null,null,null,"TH-T18 2.5A","THA02-281",426000,null,null,"TH-T18KP 2.5A","THA02-298",619000]
[null,"2.8 - 4.4",null,null,null,"TH-T18 3.6A","THA02-282",426000,null,null,"TH-T18KP 3.6A","THA02-299",619000]
[null,"4.0 - 6.0",null,null,null,"TH-T18 5A","THA02-283",426000,null,null,"TH-T18KP 5A","THA02-300",619000]
[null,"5.2 - 8.0",null,null,null,"TH-T18 6.6A","THA02-284",426000,null,null,"TH-T18KP 6.6A","THA02-301",619000]
[null,"7-11",null,null,null,"TH-T18 9A","THA02-285",426000,null,null,"TH-T18KP 9A","THA02-302",619000]
[null,"9-13",null,null,null,"TH-T18 11A","THA02-286",426000,null,null,"TH-T18KP 11A","THA02-303",619000]
[null,"12-18",null,null,null,"TH-T18 15A","THA02-287",482000,null,null,"TH-T18KP 15A","THA02-304",694000]
[null,"0.20 - 0.32","S(D)-T21\nS(D)-T25\nS(D)-T35\nS(D)-T50\n",null,null,"TH-T25 0.24A","THA02-305",482000,null,null,"TH-T25KP 0.24A","THA02-321",694000]
[null,"0.28 - 0.42",null,null,null,"TH-T25 0.35A","THA02-306",482000,null,null,"TH-T25KP 0.35A","THA02-322",694000]
["TH_T25KP","0.4 - 0.6",null,null,null,"TH-T25 0.5A","THA02-307",482000,null,null,"TH-T25KP 0.5A","THA02-323",694000]
[null,"0.55 - 0.85",null,null,null,"TH-T25 0.7A","THA02-308",482000,null,null,"TH-T25KP 0.7A","THA02-324",694000]
[null,"0.7 - 1.1",null,null,null,"TH-T25 0.9A","THA02-309",482000,null,null,"TH-T25KP 0.9A","THA02-325",694000]
[null,"1.0 - 1.6",null,null,null,"TH-T25 1.3A","THA02-310",482000,null,null,"TH-T25KP 1.3A","THA02-326",694000]
[null,"1.4 - 2.0",null,null,null,"TH-T25 1.7A","THA02-311",482000,null,null,"TH-T25KP 1.7A","THA02-327",694000]
[null,"1.7 - 2.5",null,null,null,"TH-T25 2.1A","THA02-312",482000,null,null,"TH-T25KP 2.1A","THA02-328",694000]
[null,"2.0 - 3.0",null,null,null,"TH-T25 2.5A","THA02-313",482000,null,null,"TH-T25KP 2.5A","THA02-329",694000]
[null,"2.8 - 4.4",null,null,null,"TH-T25 3.6A","THA02-314",482000,null,null,"TH-T25KP 3.6A","THA02-330",694000]
[null,"4.0 - 6.0",null,null,null,"TH-T25 5A","THA02-315",482000,null,null,"TH-T25KP 5A","THA02-331",694000]
[null,"5.2 - 8.0",null,null,null,"TH-T25 6.6A","THA02-316",482000,null,null,"TH-T25KP 6.6A","THA02-332",694000]
[null,"7-11",null,null,null,"TH-T25 9A","THA02-317",482000,null,null,"TH-T25KP 9A","THA02-333",694000]
[null,"9-13",null,null,null,"TH-T25 11A","THA02-318",482000,null,null,"TH-T25KP 11A","THA02-334",694000]
["TH_T50","12-18",null,null,null,"TH-T25 15A","THA02-319",482000,null,null,"TH-T25KP 15A","THA02-335",694000]
[null,"18-26",null,null,null,"TH-T25 22A","THA02-320",541000,null,null,"TH-T25KP 22A","THA02-336",720000]
[null,"24-34","S(D)-T35\nS(D)-T50",null,null,"TH-T50 29A","THA02-861",602000,null,null,"TH-T50KP 29A","THA02-877",802000]
[null,"30-40","S(D)-T50",null,null,"TH-T50 35A","THA02-875",602000,null,null,"TH-T50KP 35A","THA02-878",802000]
[null,"34-50",null,null,null,"TH-T50 42A","THA02-876",602000,null,null,"TH-T50KP 42A","THA02-879",802000]
[null,"12-18","S(D)-T65\nS(D)-T80",null,null,"TH-T65 15A","THA02-957",793000,null,null,"TH-T65KP 15A","THA02-939",962000]
[null,"18-26",null,null,null,"TH-T65 22A","THA02-958",793000,null,null,"TH-T65KP 22A","THA02-940",962000]
[null,"24-34",null,null,null,"TH-T65 29A","THA02-959",793000,null,null,"TH-T65KP 29A","THA02-941",962000]
[null,"30-40",null,null,null,"TH-T65 35A","THA02-960",793000,null,null,"TH-T65KP 35A","THA02-942",962000]
[null,"34-50",null,null,null,"TH-T65 42A","THA02-961",793000,null,null,"TH-T65KP 42A","THA02-943",962000]
[null,"43-65",null,null,null,"TH-T65 54A","THA02-962",793000,null,null,"TH-T65KP 54A","THA02-944",962000]
[null,"54-80","S(D)-T80",null,null,"TH-T100 67A","THA02-967",875000,null,null,"TH-T100KP 67A","THA02-963",1158000]
[null,"65-100","S(D)-T100",null,null,"TH-T100 82A","THA02-968",875000,null,null,"TH-T100KP 82A","THA02-964",1158000]
["TH_T100","85-105",null,null,null,"TH-T100 95A","THA03-031",875000,null,null,"TH-T100KP 95A","THA03-033",1134000]
[null,"TH-T (Spring clamp type)",null,null,null,"Rơ le bảo vệ quá tải loại hỗ trợ đấu dây nhanh\nSpring clamp type overload relay"]
[null,2.1,"S(D)-T12SQ, S(D)-T20SQ",null,null,"TH-T18SQ 2.1A","THA03-418",1148000]
[null,15,null,null,null,"TH-T18SQ 15A","THA03-425",1261000]
[null,2.1,null,null,null,"TH-T18KPSQ 2.1A","THA03-435",1492000]
[null,15,null,null,null,"TH-T18KPSQ 15A","THA03-442",1607000]
[null,2.1,null,null,null,"TH-T18FSKPSQ 2.1A","THA03-446",3099000]
[null,15,null,null,null,"TH-T18FSKPSQ 15A","THA03-447",3214000]
[null,2.1,null,null,null,"TH-T18SQSR 2.1A","THA03-448",2986000]
[null,15,null,null,null,"TH-T18SQSR 15A","THA03-449",3099000]
[]
["RƠ LE NHIỆT-DÒNG TH-N",null,null,null,null,null,null,"THERMAL OVERLOAD RELAY TH-N SERIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản\nĐáp ứng tiêu chuẩn JIS C 8201-4-1,\nIEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, GB 14048.4\nDùng bảo vệ quá tải\nHỗ trợ tùy chọn bảo vệ mất pha\nLắp trực tiếp vào công tắc tơ\n",null,null,null,null,null,null,"Made in Japan\nComply with JIS C8201-4-1, IEC 60947-4-1, \nEN 60947-4-1, GB 14048.4 standard\nUse for overload protection\nSupport open-phase protection option\nInstall to contactor directly\n"]
[]
[null,"Rơ le nhiệt TH-N\nThermal overload relay TH-N"]
[null,"Dải điều chỉnh\nSetting range (A)","Dùng cho công tắc tơ\nUse for contactor",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"TH-N",null,null,null,"Rơ le bảo vệ quá tải\nOverload relay",null,null,null,null,"Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha\nOverload and Open-phase protection relay"]
[null,"34-50","S(D)-N125\nS(D)-N150",null,null,"TH-N120 42A","THA00-397",1238000,null,null,"TH-N120KP 42A","THA00-403",1784000]
[null,"43-65",null,null,null,"TH-N120 54A","THA00-398",1238000,null,null,"TH-N120KP 54A","THA00-404",1784000]
[null,"54-80",null,null,null,"TH-N120 67A","THA00-399",1238000,null,null,"TH-N120KP 67A","THA00-405",1784000]
[null,"65-100",null,null,null,"TH-N120 82A","THA00-400",1238000,null,null,"TH-N120KP 82A","THA00-406",1784000]
["TH-N120","85-125",null,null,null,"TH-N120TA 105A","THA00-401",1372000,null,null,"TH-N120KPTA 105A","THA00-407",1772000]
[null,"100-150",null,null,null,"TH-N120TA 125A","THA00-402",1372000,null,null,"TH-N120KPTA 125A","THA00-408",1772000]
[null,"65-100","S(D)-N180\nS(D)-N220",null,null,"TH-N220RH 82A","THA00-409",3016000,null,null,"TH-N220KPRH 82A","THA00-901",4139000]
[null,"85-125",null,null,null,"TH-N220RH 105A","THA00-410",3016000,null,null,"TH-N220KPRH 105A","THA00-895",4139000]
[null,"100-150",null,null,null,"TH-N220RH 125A","THA00-411",3016000,null,null,"TH-N220KPRH 125A","THA00-929",4139000]
[null,"120-180",null,null,null,"TH-N220RH 150A","THA00-412",3016000,null,null,"TH-N220KPRH 150A","THA00-680",4139000]
[null,"140-220",null,null,null,"TH-N220RH 180A","THA00-413",3016000,null,null,"TH-N220KPRH 180A","THA00-749",4139000]
[null,"170-250",null,null,null,"TH-N220RH 210A","THA00-919",3016000,null,null,"TH-N220KPRH 210A","THA00-751",4139000]
["TH-N220RH","85-125","S(D)-N300\nS(D)-N400",null,null,"TH-N400RH 105A","THA01-236",3541000,null,null,"TH-N400KPRH 105A","THA01-605",4249000]
[null,"100-150",null,null,null,"TH-N400RH 125A","THA00-692",3541000,null,null,"TH-N400KPRH 125A","THA01-606",4249000]
[null,"120-180",null,null,null,"TH-N400RH 150A","THA01-203",3541000,null,null,"TH-N400KPRH 150A","THA01-118",4249000]
[null,"140-220",null,null,null,"TH-N400RH 180A","THA00-938",3541000,null,null,"TH-N400KPRH 180A","THA00-750",4249000]
[null,"200-300",null,null,null,"TH-N400RH 250A","THA00-419",3541000,null,null,"TH-N400KPRH 250A","THA00-682",5009000]
[null,"260-400",null,null,null,"TH-N400RH 330A","THA00-420",3541000,null,null,"TH-N400KPRH 330A","THA00-644",4249000]
[null,"200-300","S(D)-N600\nS(D)-N800",null,null,"TH-N600 250A","THA01-113",793000,null,null,"TH-N600KP 250A","THA00-933",1158000]
[null,"260-400",null,null,null,"TH-N600 330A","THA00-667",793000,null,null,"TH-N600KP 330A","THA00-836",1158000]
[null,"400-600",null,null,null,"TH-N600 500A","THA00-696",793000,null,null,"TH-N600KP 500A","THA00-752",1158000]
["TH-N400RHKP","520-800",null,null,null,"TH-N600 660A","THA00-689",793000,null,null,"TH-N600KP 660A","THA00-904",1158000]

{"sheet":"MCCB MDU","index":13,"n_rows":103,"n_cols":13,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,18,2],[18,5,18,7],[18,10,18,12],[0,0,0,6],[7,1,7,12],[9,1,9,2],[9,5,9,7],[9,10,9,12],[25,1,25,2],[25,5,25,7],[25,10,25,12],[33,1,33,12],[35,1,35,2],[35,5,35,7],[35,10,35,12],[44,1,44,2],[44,5,44,7],[44,10,44,12],[53,1,53,12],[55,1,55,2],[55,5,55,7],[55,10,55,12],[64,1,64,2],[64,5,64,7],[64,10,64,12],[71,1,71,2],[71,5,71,7],[71,10,71,12],[96,1,96,2],[96,5,96,7],[96,10,96,12],[78,1,78,12],[80,1,80,2],[80,5,80,7],[80,10,80,12],[89,1,89,2],[89,5,89,7],[89,10,89,12]]}
[" CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI CÓ BỘ HIỂN THỊ ĐO LƯỜNG-DÒNG MDU",null,null,null,null,null,null,"MEASURING DISPLAY UNIT BREAKER-MDU SERIES"]
["Sản xuất tại Nhật Bản",null,null,null,null,null,null,"Made in Japan"]
["Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2, JIS C 8201-2-1 Ann.1,2, GB/T 14048.2",null,null,null,null,null,null,"Comply with IEC 60947-2, JIS C 8201-2-1 Ann.1,2, GB/T 14048.2 standard"]
["Ics=100%Icu",null,null,null,null,null,null,"Ics=100%Icu"]
["Dòng điện chỉnh định 0.5-1",null,null,null,null,null,null,"Adjustable type 0.5-1"]
["Dòng định mức In tới 800A",null,null,null,null,null,null,"Rated current In up to 800A"]
[]
[null,"MDU 3 cực & 4 cực, đến 800A, tại 415VAC, không bao gồm bộ phát tín hiệu truyền thông\nMDU 3-pole & 4-pole, up to 800A, at 415VAC, without communication unit"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)","Dòng ngắn mạch\nBreaking Capacity\nIcu (kA) @415VAC",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Đồng hồ gắn trên MCCB \nExternal mounting (No-Transmission)",null,null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null," 125-250",36,null,null,"MDU-NF250-SEV 3P 250A EX","2CS201A00003T",45438000,null,null,"MDU-NF250-SEV 4P 250A EX","2CS211A00003W",52005000]
[null," 200-400",50,null,null,"MDU-NF400-SEW 3P 400A EX","2JT081B0000C7",59132000,null,null,"MDU-NF400-SEW 4P 400A EX","2JT091B0000CK",73487000]
[null," 300-630",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 630A EX","2JT281B0000DM",87699000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 630A EX","2JT291B0000DZ",115713000]
[null," 400-800",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 800A EX","2JT481B0000F1",117336000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 800A EX","2JT491B0000FD",160779000]
[null," 125-250",70,null,null,"MDU-NF250-HEV 3P 250A EX","2CS301A00003Z",46431000,null,null,"MDU-NF250-HEV 4P 250A EX","2CS311A000042",53092000]
[null," 200-400",70,null,null,"MDU-NF400-HEW 3P 400A EX","2JT181B0000CX",69059000,null,null,"MDU-NF400-HEW 4P 400A EX","2JT191B0000D9",88508000]
[null," 300-630",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 630A EX","2JT381B0000EB",107591000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 630A EX","2JT391B0000EP",145353000]
[null," 400-800",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 800A EX","2JT581B0000FR",147788000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 800A EX","2JT591B0000G3",206659000]
[null,"Đồng hồ gắn trên tủ điện \nPanel mounting (No-Transmission)",null,null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null," 200-400",50,null,null,"MDU-NF400-SEW 3P 400A PM","2JT081B0000C3",69955000,null,null,"MDU-NF400-SEW 4P 400A PM","2JT091B0000CF",85748000]
[null," 300-630",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 630A PM","2JT281B0000DH",101376000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 630A PM","2JT291B0000DV",132195000]
[null," 400-800",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 800A PM","2JT481B0000EX",133979000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 800A PM","2JT491B0000F9",181769000]
[null," 200-400",70,null,null,"MDU-NF400-HEW 3P 400A PM","2JT181B0000CT",80878000,null,null,"MDU-NF400-HEW 4P 400A PM","2JT191B0000D5",102273000]
[null," 300-630",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 630A PM","2JT381B0000E7",123264000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 630A PM","2JT391B0000EK",164798000]
[null," 400-800",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 800A PM","2JT581B0000FM",167480000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 800A PM","2JT591B0000FZ",232235000]
[null,"Đồng hồ tích hợp trong MCCB \nBreaker mounting (No-Transmission)",null,null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null," 125-250",36,null,null,"MDU-NF250-SEV 3P 250A BR","2CS201A00004L",60054000]
[null," 200-400",50,null,null,"MDU-NF400-SEW 3P 400A BR","2JT081B0000BZ",68967000,null,null,"MDU-NF400-SEW 4P 400A BR","2JT091B0000CB",85708000]
[null," 300-630",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 630A BR","2JT281B0000DD",102278000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 630A BR","2JT291B0000DR",134955000]
[null," 400-800",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 800A BR","2JT481B0000ET",136852000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 800A BR","2JT491B0000F5",187515000]
[null," 200-400",70,null,null,"MDU-NF400-HEW 3P 400A BR","2JT181B0000CP",80539000,null,null,"MDU-NF400-HEW 4P 400A BR","2JT191B0000D1",103226000]
[null," 300-630",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 630A BR","2JT381B0000E3",125482000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 630A BR","2JT391B0000EF",169522000]
[null," 400-800",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 800A BR","2JT581B0000FH",172365000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 800A BR","2JT591B0000FV",241024000]
[null,"MDU 3 cực & 4 cực, đến 800A truyền thông Modbus RTU\nMDU 3-pole & 4-pole, up to 800A Modbus RTU communication"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)","Dòng ngắn mạch\nBreaking Capacity\nIcu (kA) @415VAC",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Đồng hồ gắn trên MCCB - truyền thông Modbus RTU\nExternal mounting - Modbus RTU Communication",null,null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null," 125-250",36,null,null,"MDU-NF250-SEV 3P 250A EX MB","2CS201A00003C",60054000,null,null,"MDU-NF250-SEV 4P 250A EX MB","2CS211A00003E",59021000]
[null," 200-400",50,null,null,"MDU-NF400-SEW 3P 400A EX MB","2JT081B0000C6",76882000,null,null,"MDU-NF400-SEW 4P 400A EX MB","2JT091B0000CJ",93631000]
[null," 300-630",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 630A EX MB","2JT281B0000DL",110200000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 630A EX MB","2JT291B0000DY",142878000]
[null," 400-800",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 800A EX MB","2JT481B0000F0",144769000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 800A EX MB","2JT491B0000FC",195435000]
[null," 125-250",70,null,null,"MDU-NF250-HEV 3P 250A EX MB","2CS301A00003G",53428000,null,null,"MDU-NF250-HEV 4P 250A EX MB","2CS311A00003J",60207000]
[null," 200-400",70,null,null,"MDU-NF400-HEW 3P 400A EX MB","2JT181B0000CW",88461000,null,null,"MDU-NF400-HEW 4P 400A EX MB","2JT191B0000D8",95661000]
[null," 300-630",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 630A EX MB","2JT381B0000EA",133405000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 630A EX MB","2JT391B0000EN",177442000]
[null," 400-800",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 800A EX MB","2JT581B0000FQ",180285000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 800A EX MB","2JT591B0000G2",248946000]
[null,"Đồng hồ gắn rời trên tủ điện - truyền thông Modbus RTU\nPanel mounting - Modbus RTU Communication",null,null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null," 125-250",36,null,null,"MDU-NF250-SEV 3P 250A PM MB","2CS201A00003B",70969000,null,null,"MDU-NF250-SEV 4P 250A PM MB","2CS211A00003D",78195000]
[null," 125-250",70,null,null,"MDU-NF250-HEV 3P 250A PM MB","2CS301A00003F",55991000,null,null,"MDU-NF250-HEV 4P 250A PM MB","2CS311A00003H",63501000]
[null," 200-400",50,null,null,"MDU-NF400-SEW 3P 400A PM MB","2JT081B0000C2",76882000,null,null,"MDU-NF400-SEW 4P 400A PM MB","2JT091B0000CE",93631000]
[null," 200-400",70,null,null,"MDU-NF400-HEW 3P 400A PM MB","2JT181B0000CS",88461000,null,null,"MDU-NF400-HEW 4P 400A PM MB","2JT191B0000D4",111148000]
[null," 300-630",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 630A PM MB","2JT281B0000DG",110200000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 630A PM MB","2JT291B0000DU",142878000]
[null," 300-630",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 630A PM MB","2JT381B0000E6",133405000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 630A PM MB","2JT391B0000EJ",177442000]
[null," 400-800",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 800A PM MB","2JT481B0000EW",144769000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 800A PM MB","2JT491B0000F8",195435000]
[null," 400-800",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 800A PM MB","2JT581B0000FL",180285000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 800A PM MB","2JT591B0000FY",248946000]
[null,"MDU NF 3 cực & 4 cực, đến 800A, tại 415VAC, xuất tín hiệu xung năng lượng\nMDU NF 3-pole & 4-pole, up to 800A, at 415VAC, electric energy pulse output"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)","Dòng ngắn mạch\nBreaking Capacity\nIcu (kA) @415VAC",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Đồng hồ gắn trên MCCB - tín hiệu xung\nExternal mouting - Pulse Ouput",null,null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null," 125-250",36,null,null,"MDU-NF250-SEV 3P 250A EX PU","2CS201A00003U",50541000,null,null,"MDU-NF250-SEV 4P 250A EX PU","2CS211A00003X",57285000]
[null," 125-250",70,null,null,"MDU-NF250-HEV 3P 250A EX PU","2CS301A000040",51711000,null,null,"MDU-NF250-HEV 4P 250A EX PU","2CS311A000043",58536000]
[null," 200-400",50,null,null,"MDU-NF400-SEW 3P 400A EX PU","2JT081B0000C8",64409000,null,null,"MDU-NF400-SEW 4P 400A EX PU","2JT091B0000CL",78765000]
[null," 200-400",70,null,null,"MDU-NF400-HEW 3P 400A EX PU","2JT181B0000CY",83675000,null,null,"MDU-NF400-HEW 4P 400A EX PU","2JT191B0000DA",93786000]
[null," 300-630",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 630A EX PU","2JT281B0000DN",92979000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 630A EX PU","2JT291B0000E0",120991000]
[null," 300-630",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 630A EX PU","2JT381B0000EC",122209000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 630A EX PU","2JT391B0000EQ",150631000]
[null," 400-800",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 800A EX PU","2JT481B0000F2",122614000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 800A EX PU","2JT491B0000FE",166054000]
[null," 400-800",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 800A EX PU","2JT581B0000FS",153066000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 800A EX PU","2JT591B0000G4",211939000]
[null,"Đồng hồ gắn rời trên tủ điện - tín hiệu xung\nPanel mouting - Pulse Ouput",null,null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null," 200-400",50,null,null,"MDU-NF400-SEW 3P 400A PM PU","2JT081B0000C4",75765000,null,null,"MDU-NF400-SEW 4P 400A PM PU","2JT091B0000CG",91555000]
[null," 300-630",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 630A PM PU","2JT281B0000DJ",107188000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 630A PM PU","2JT291B0000DW",138002000]
[null," 400-800",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 800A PM PU","2JT481B0000EY",139788000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 800A PM PU","2JT491B0000FA",187579000]
[null," 200-400",70,null,null,"MDU-NF400-HEW 3P 400A PM PU","2JT181B0000CU",74341000,null,null,"MDU-NF400-HEW 4P 400A PM PU","2JT191B0000D6",108080000]
[null," 300-630",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 630A PM PU","2JT381B0000E8",129071000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 630A PM PU","2JT391B0000EL",170607000]
[null," 400-800",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 800A PM PU","2JT581B0000FN",173282000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 800A PM PU","2JT591B0000G0",238047000]
[null,"Đồng hồ tích hợp MCCB - tín hiệu xung\nBreaker mouting - Pulse Ouput",null,null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null," 200-400",50,null,null,"MDU-NF400-SEW 3P 400A BR PU","2JT081B0000C0",75120000,null,null,"MDU-NF400-SEW 4P 400A BR PU","2JT091B0000CC",91864000]
[null," 300-630",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 630A BR PU","2JT281B0000DE",108438000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 630A BR PU","2JT291B0000DS",141108000]
[null," 400-800",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 800A BR PU","2JT481B0000EU",143007000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 800A BR PU","2JT491B0000F6",193671000]
[null," 200-400",70,null,null,"MDU-NF400-HEW 3P 400A BR PU","2JT181B0000CQ",86701000,null,null,"MDU-NF400-HEW 4P 400A BR PU","2JT191B0000D2",109384000]
[null," 300-630",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 630A BR PU","2JT381B0000E4",131635000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 630A BR PU","2JT391B0000EG",175678000]
[null," 400-800",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 800A BR PU","2JT581B0000FJ",178520000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 800A BR PU","2JT591B0000FW",247181000]
[null,"MDU NF 3 cực & 4 cực, đến 800A, truyền thông CC Link\nMDU NF 3-pole & 4-pole, up to 800A, CC Link Communication"]
[null,"Dòng định mức \nRating (A)","Dòng ngắn mạch\nBreaking Capacity\nIcu (kA) @415VAC",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)",null,null,"Tên sản phẩm\nModel name","Mã sản phẩm\nMaterial code","Đơn giá\nUnit price (VND)"]
[null,"Đồng hồ tích hợp MCCB - truyền thông CC Link\nExternal mouting - CC Link Communication",null,null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null," 125-250",36,null,null,"MDU-NF250-SEV 3P 250A EX CC","2CS201A00003V",60054000,null,null,"MDU-NF250-SEV 4P 250A EX CC","2CS211A00003Y",66621000]
[null," 200-400",50,null,null,"MDU-NF400-SEW 3P 400A EX CC","2JT081B0000C5",73744000,null,null,"MDU-NF400-SEW 4P 400A EX CC","2JT091B0000CH",88108000]
[null," 300-630",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 630A EX CC","2JT281B0000DK",102313000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 630A EX CC","2JT291B0000DX",130332000]
[null," 400-800",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 800A EX CC","2JT481B0000EZ",131953000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 800A EX CC","2JT491B0000FB",175398000]
[null," 125-250",70,null,null,"MDU-NF250-HEV 3P 250A EX CC","2CS301A000041",61049000,null,null,"MDU-NF250-HEV 4P 250A EX CC","2CS311A000044",67880000]
[null," 200-400",70,null,null,"MDU-NF400-HEW 3P 400A EX CC","2JT181B0000CV",83675000,null,null,"MDU-NF400-HEW 4P 400A EX CC","2JT191B0000D7",103127000]
[null," 300-630",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 630A EX CC","2JT381B0000E9",122209000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 630A EX CC","2JT391B0000EM",159967000]
[null," 400-800",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 800A EX CC","2JT581B0000FP",162405000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 800A EX CC","2JT591B0000G1",221278000]
[null,"Đồng hồ gắn trên tủ điện - truyền thông CC Link\nPanel mounting - CC Link Communication",null,null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null," 200-400",50,null,null,"MDU-NF400-SEW 3P 400A PM CC","2JT081B0000C1",86033000,null,null,"MDU-NF400-SEW 4P 400A PM CC","2JT091B0000CD",101826000]
[null," 300-630",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 630A PM CC","2JT281B0000DF",117464000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 630A PM CC","2JT291B0000DT",148275000]
[null," 400-800",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 800A PM CC","2JT481B0000EV",150064000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 800A PM CC","2JT491B0000F7",197849000]
[null," 200-400",70,null,null,"MDU-NF400-HEW 3P 400A PM CC","2JT181B0000CR",96955000,null,null,"MDU-NF400-HEW 4P 400A PM CC","2JT191B0000D3",118351000]
[null," 300-630",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 630A PM CC","2JT381B0000E5",139341000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 630A PM CC","2JT391B0000EH",180878000]
[null," 400-800",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 800A PM CC","2JT581B0000FK",183555000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 800A PM CC","2JT591B0000FX",248315000]
[null,"Đồng hồ tích hợp trong MCCB - truyền thông CC Link\nBreaker mouting - CC Link Communication",null,null,null,"3P",null,null,null,null,"4P"]
[null," 200-400",50,null,null,"MDU-NF400-SEW 3P 400A BR CC","2JT081B0000BX",86012000,null,null,"MDU-NF400-SEW 4P 400A BR CC","2JT091B0000C9",102758000]
[null," 300-630",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 630A BR CC","2JT281B0000DB",119327000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 630A BR CC","2JT291B0000DP",152002000]
[null," 400-800",50,null,null,"MDU-NF800-SEW 3P 800A BR CC","2JT481B0000ER",153892000,null,null,"MDU-NF800-SEW 4P 800A BR CC","2JT491B0000F3",204562000]
[null," 200-400",70,null,null,"MDU-NF400-HEW 3P 400A BR CC","2JT181B0000CM",97588000,null,null,"MDU-NF400-HEW 4P 400A BR CC","2JT191B0000CZ",120273000]
[null," 300-630",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 630A BR CC","2JT381B0000E1",142529000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 630A BR CC","2JT391B0000ED",186572000]
[null," 400-800",70,null,null,"MDU-NF800-HEW 3P 800A BR CC","2JT581B0000FF",189412000,null,null,"MDU-NF800-HEW 4P 800A BR CC","2JT591B0000FT",258071000]